- Начало
- Техническое обслуживание
- Система предупреждений
- Ситуации, описываемые сообщениями об ошибках

# Ситуации, описываемые сообщениями об ошибках

## Во время записи/воспроизведения

Экран | Описание | Проблема и возможная причина
--- | --- | ---
[AUTH NG CARD] (номер слота) | Сбой проверки подлинности CPS карты памяти microP2. Запись и воспроизведение на карте памяти microP2 со сбоем проверки подлинности CPS невозможны. | Выполнение текущей операции продолжается. Выберите [AUTHENTICATE] в главном меню → [CLIP] и введите пароль.
[BACKUP BATT EMPTY] | Отображает сообщение о пониженном напряжении, зафиксированном на резервной батарее внутренних часов при включении питания. | Выполнение текущей операции продолжается. Зарядите встроенную батарею.
[CARD ERROR] (номер слота) | Отображает при возникновении ошибки данных на карте P2 в ходе записи. Отображается после прекращения записи вплоть до следующей операции. Также отображается в течение трех секунд при воспроизведении, если оно прекращается из-за ошибки карты P2. Если ошибка возникает при записи, индикатор записи и <WARNING> мигают с частотой четыре раза в секунду в течение около трех секунд после прекращения записи. Индикатор съемки не мигает, если ошибка возникает во время воспроизведения. | Выполнение операции прекращается. После ее прекращения на карте P2, на которой произошла ошибка, включается защита от записи. Замените карту P2 в слоте, в котором произошла ошибка.
[CLIP DISCONTINUED] | Отображается, если ролики невозможно связать с последующими операциями видеозаписи из-за несогласованности при непрерывной их связи в режиме записи в один ролик. | Выполнение текущей операции продолжается.
[DIR NG CARD] (номер слота) | Неверное положение каталога. | Выполнение текущей операции продолжается. Немедленно сделайте резервную копию карты и отформатируйте карту для дальнейшего использования.
[PB INTERMITTENT] | Воспроизведение на карте памяти SDHC/SDXC прервано. Вставлена карта с несоответствующими параметрами воспроизведения. | Выполнение текущей операции продолжается. Рекомендуется использовать карты памяти microP2 или P2.
[PROXY ERROR] | Произошла ошибка внутреннего прокси-модуля. | Выполнение текущей операции продолжается. Выключите видеокамеру, а затем снова включите ее, чтобы проверить работу записи и воспроизведения. Если ошибка возникает снова, обратитесь к поставщику.
[PROXY REC WARNING] | Произошла ошибка записи прокси-данных. | Выполнение текущей операции продолжается. Выключите видеокамеру, а затем снова включите ее, чтобы проверить работу записи и воспроизведения. Если ошибка возникает снова, обратитесь к поставщику.
[REC IMPOSSIBLE] (номер слота) | Карта памяти SDHC/SDXC, вставленная в адаптер карты microP2, установлена в слот карты памяти P2. Запись на карту памяти SDHC/SDXC отключена. | Выполнение текущей операции продолжается. Выполните запись на карты памяти microP2 или P2.
[REC WARNING] [FRAME SIGNAL] | Отображается при возникновении ошибки видео или аудио в ходе записи. Индикатор съемки мигает с частотой четыре раза в секунду в ходе непрерывной съемке. | Выполнение текущей операции продолжается. При искажении входных сигналов запись продолжается при записи искаженных изображений. Проверьте сигнал на входе видеокамеры. Выключите и включите питание перед продолжением использования видеокамеры.
[REC WARNING] [OVER MAX# CLIPS] | Отображается при попытке записи после достижения максимального общего числа роликов, допустимого для одной карты P2. Индикатор записи и <WARNING> мигают с частотой четыре раза в секунду в ходе непрерывной съемки. | Выполнение операции прекращается. Замените карту P2 или удалите ненужные ролики.
Отображается по истечении приблизительно 3,5 часов с момента выполнения операции по запуску одной записи, когда в главном меню → [RECORDING SETUP] → [FILE SPLIT] выбрано значение [SHORT]. | Выполнение операции прекращается.
[REC WARNING] [PULL DOWN] | (Происходит во время выполнения записи) Последовательность понижения видео и значения временных кодов не синхронизированы. Индикатор съемки мигает с частотой четыре раза в секунду в ходе непрерывной съемке. | Выполнение текущей операции продолжается. Проверьте сигнал.
[REC WARNING] [PULL DOWN ERROR] | (Происходит во время операций кроме записи) Последовательность понижения видео и значения временных кодов не синхронизированы. | Выполнение текущей операции продолжается. Проверьте сигнал.
[REC WARNING] [REC DATA] | Отображается при возникновении ошибки записанных данных в ходе записи. Индикатор записи и <WARNING> мигают с частотой четыре раза в секунду в ходе непрерывной съемки. | Выполнение операции продолжается или прекращается. Выключите и включите питание перед продолжением использования видеокамеры.
[RUNDOWN CARD] (номер слота) | Максимальное количество перезаписи превышено. | Выполнение текущей операции продолжается. Рекомендуется заменить карту P2.
[CHECK SLOT] (номер слота) | Карта памяти может быть распознана неправильно при медленной вставке карты памяти P2 или если в разъеме для карты есть грязь. | Выполнение текущей операции продолжается. Невозможно выполнить запись на вставленную карту памяти P2. Проверьте вставленную карту памяти P2.
[TEMPORARY PAUSE] [IRREGULAR SIG] | Искажение входного сигнала на разъеме <GENLOCK IN> или <SDI OUT/IN (OP)> препятствует нормальной записи; запись временно приостанавливается. Записываемый ролик разделяется. Индикатор съемки мигает с частотой четыре раза в секунду в ходе непрерывной съемке. | Выполнение операции временно останавливается. Запись возобновляется при возобновлении нормальной передачи сигнала. Однако в режиме циклической записи запись не возобновляется.
[WIRELESS-RF] | Плохой прием звука при беспроводном подключении. Индикатор записи мигает с частотой четыре раза в секунду в ходе непрерывной съемки. Индикатор <WARNING> мигает с частотой четыре раза в секунду в ходе непрерывной съемки и в режиме ожидания записи. | Выполнение текущей операции продолжается.
[UP LIST #99/100] | Количество регистраций в списке загрузки записей во время загрузки данных достигло 99. | Выполнение текущей операции продолжается. В список загрузки можно зарегистрировать еще один ролик. Удалите ненужные ролики из списка загрузки.
[UP LIST #100/100] | Количество регистраций в списке загрузки записей во время загрузки данных достигло предельно допустимого числа. | Выполнение текущей операции продолжается. Если необходимо зарегистрировать больше дополнительных роликов, удалите ненужные ролики в списке загрузки.
[UP LIST OVER MAX #] | Невозможно добавить ролики для регистрации, так как количество регистраций в списке загрузки записей во время загрузки данных достигло предельно допустимого числа. | Выполнение текущей операции продолжается. Если необходимо зарегистрировать дополнительные ролики, удалите ненужные ролики в списке загрузки.

## Во время работы режима пиктограмм и меню

Экран | Описание | Проблема и возможная причина
--- | --- | ---
[AUTHENTICATION ERROR!] | Сбой ручной проверки подлинности. | Введите верный пароль.
[CANNOT ACCESS!] | Доступ к данным невозможен по причине их повреждения или какой-либо другой причине. | Восстановите нормальное состояние носителя информации и роликов.
[CANNOT CHANGE!] | Для ролика с меткой , когда пиктограмма не может быть генерирована, пиктограмму нельзя модифицировать в положении текстового примечания. | Исправьте настройки и содержимое, чтобы включить отображение пиктограмм.
[CANNOT DELETE!] | Версии содержимого не совпадают. Удаление невозможно. | Обеспечьте соответствие устройства и версии содержимого.
[CANNOT FORMAT!] | Форматирование невозможно из-за проблемы с картой P2 или по какой-либо другой причине. | Проверьте карту P2.
[CANNOT RE-CONNECT!] | Объединение роликов невозможно или потому что ролики не записаны на несколько карт P2, или по какой-либо другой причине. | Проверьте выбранное содержимое.
[CANNOT REPAIR IN SELECTION!] | Некоторые из выбранных роликов невозможно исправить. | Проверьте выбранное содержимое.
[CANNOT REPAIR!] | Выбрано содержимое, которое нельзя исправить. | Проверьте выбранное содержимое.
[CANNOT SAVE!][FILE NAME IN USE] | На карте памяти SD уже существует файл настроек с заданным именем. | Задайте другое имя файла.
[CARD FULL!] | Карта P2 или карта памяти SD заполнена. | Вставьте карту со свободным местом.
[COPY IMPOSSIBLE. TOO LARGE CLIP CONTAINED!] [CLIP NAME:] (имя ролика) | Файлы, объем которых превышает 4 GB, нельзя скопировать на карты памяти P2 или microP2 с емкостью 32 GB или меньше. | Выполните копирование на карту памяти microP2 объемом 32 GB или более.
[INVALID VALUE!] | Введены неверные значения данных. | Введите данные в нормальном диапазоне.
[INVALID DELETE] | Последний записанный ролик невозможно удалить с помощью функции удаления последнего ролика. | Чтобы закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку [SET]. Более подробную информацию об условиях, при которых нельзя удалить ролик, см. в разделе «Функция удаления последнего ролика».
[LACK OF CAPACITY!] | На карте осталось недостаточно места для записи. | Вставьте карту, имеющую достаточно свободного места для записи.
[MISSING CLIP!] | Метки кадров нельзя присоединить к роликам, если все ролики, записанные на несколько карт P2, не присутствуют. | Вставьте все карты P2, на которые записаны данные.
[NO CARD!] | Карта памяти P2 или SD не вставлена. | Вставьте подходящий носитель.
[NO COPY TO SAME CARD!] | Ролик не может быть скопирован на карту, где хранится оригинал данного ролика. | Скопируйте выбранный ролик на карту, на которой нет оригинала данного ролика.
[NO FILE!] | Указанного файла нет. | Проверьте файл.
[NO INPUT!] | Данные не введены. | Введите данные и выполните установку.
[NO SD CARD!] | Карта памяти SD отсутствует. | Установите карту памяти SD.
[NOT SELECTED!] | Выполнена попытка удаления, но ролики не выбраны. | Выберите ролики для удаления.
[SAME CLIP IS SELECTED!] | Выбранные ролики включают несколько экземпляров одного ролика (копии). | Одновременное копирование нескольких экземпляров одного ролика (копий) невозможно. Удалите экземпляры одного ролика из выбранных элементов.
[TOO MANY CLIPS!] | Выбрано слишком много роликов. | Уменьшите количество выбранных роликов.
[UNKNOWN CONTENTS FORMAT!] | Данное предупреждение свидетельствует о том, что содержимое версии не поддерживается видеокамерой. | Обеспечьте соответствие устройств и версий содержимого.
Невозможно выполнить обратную запись только роликов прокси-записей с сервера FTP на карту P2. | Выполните обратную запись (импорт) роликов прокси-записи на карту памяти SD.
[UNKNOWN DATA!] | Неверный код символа метаданных. | Для символов метаданных используйте кодировку UTF-8. Введите допустимые символы с помощью программы для просмотра.
Ошибка данных в файле. | Создайте файл повторно.
[USER CLIP NAME MODIFIED!] | При добавлении значения счетчика к имени ролика символы следует удалить. | Имя ролика, заданное пользователем, вместе со значением счетчика не может превышать 100 байт. Символы в имени ролика автоматически удаляются, если общая длина имени превышает допустимый размер.
[WRITE PROTECTED!] | Карта P2 или карта памяти SD защищена от записи. | Вставьте носитель без защиты от записи.
[CANNOT OPERATE THIS MENU, WHILE "REC DURING UPLOAD" ENABLED.] | Меню невозможно выбрать. | Выберите значение [DISABLE] в главном меню → [NETWORK SETUP] → [FTP CLIENT SERVICE] → [REC DURING UPLOAD] перед выполнением.

## Во время использования экранной клавиатуры

Экран | Описание | Проблема и возможная причина
--- | --- | ---
[AUTHENTICATION ERROR!] | Сбой ручной проверки подлинности. | Введите верный пароль.
[CANNOT CHANGE!] | Попытка ввода данных в элемент [PERSON] (ввод пользователем примечания), когда текстовое примечание недоступно. | Введите данные (текстовую информацию) сначала в поле [TEXT].
[CANNOT SET!] [INVALID VALUE!] | Введено неверное значение. | Измените значение вводимых данных.
[CANNOT SET!] [NO INPUT!] | Невозможен ввод с помощью экранной клавиатуры. | Введите пароль.
[CANNOT SET!] [RETRY PASSWORD IS DIFFERENT!] | Повторно введенный пароль не совпадает с предыдущим. | Введите верный пароль.

## В хост-режиме USB

Сообщение | Описание | Мера
--- | --- | ---
[CANNOT ACCESS CARD!] | Произошла ошибка при доступе к карте P2. | Проверьте карту P2.
[CANNOT ACCESS TARGET!] | Произошла ошибка при доступе к объекту подключения. | Проверьте состояние и подключение накопителя.
[CANNOT COPY!][FORMAT STORAGE DEVICE TO FAT] | На накопителе не существует раздел, который допускает копирование роликов. | Измените формат на FAT или экспортируйте карту P2 для создания раздела.
[CANNOT FORMAT!] | Накопитель не может быть отформатирован. | Подключите другой накопитель.
[CANNOT RECOGNIZE STORAGE DEVICE!] | Накопитель распознан неправильно. | Перезапустите накопитель или подключите другой накопитель.
[CANNOT SELECT!][MAX. 6 PARTITIONS] | Невозможно выбрать накопители, число разделов в которых превышает шесть (при одновременном подключении). | Отмените выбор разделов.
[CARD IS EMPTY! CANNOT COPY!] | Для копирования выбрана пустая карта P2. | Копирование невозможно, потому что на карте нет данных.
[FORMAT P2 CARD!] | Импорт на карту P2, содержащую ролики, невозможен. | Отформатируйте карту P2.
[LACK OF CAPACITY!] | Недостаточно места на накопителе. | Подключите новый или отформатированный накопитель, на котором имеется достаточно свободного места.
[MISMATCH COMPONENT!] | Несовпадение номера модели карты P2 источника копирования и места назначения. Копирование невозможно. | Используйте карты P2 с аналогичным номером модели или импортируйте содержимое в виде отдельных роликов.
[STORAGE DEVICE DISCONNECTED!] | Отсутствует подключение к накопителю. | Повторно подключите кабель USB к разъему <USB2.0> (хосту). Если функционирование не восстановлено, отключите и снова включите питание.
[TOO MANY PARTITIONS!] | Слишком много разделов. | Максимальное число разделов на накопителе составляет 23. Отформатируйте или используйте новый накопитель.
[UNKNOWN DEVICE CONNECTED!] | Подключены неподдерживаемый жесткий диск или другое несовместимое устройство. | Подключите подходящий накопитель, а затем выключите и включите питание.
[VERIFICATION FAILED!] | Проверка со сравнением после копирования завершилась неудачно. | Выполните копирование повторно.

## Сеть

Сообщение | Описание | Мера
--- | --- | ---
[CANNOT CONNECT!] | Невозможно установить сетевое подключение. | Проверьте настройки LAN. Проверьте подключение кабеля LAN и работу сети, к которой осуществляется подключение.
[CANNOT FIND FTP-SERVER!] | Целевой сервер подключения FTP не найден. | Проверьте настройки в главном меню → [NETWORK SETUP] → [FTP CLIENT SERVICE] → [SERVER URL].
[LOGIN FAILED!] | Сбой входа на целевой сервер подключения FTP. | Проверьте настройки в главном меню → [NETWORK SETUP] → [FTP CLIENT SERVICE] → [LOGIN USER] и [LOGIN PASSWORD].
[PING FAILED!] | Сбой [PING]. | Проверьте настройки LAN и настройки в главном меню → [NETWORK SETUP] → [FTP CLIENT SERVICE] → [SERVER URL]. Проверьте подключение кабеля LAN и работу сети, к которой осуществляется подключение.
[CANNOT ACCESS GATEWAY!] | Доступ к серверу шлюза невозможен. | Проверьте настройки LAN.
[CHECK LAN SETTING] | Доступ к серверу шлюза невозможен. | Проверьте настройки LAN.
[IP ADDRESS IS USED!] | Заданный IP-адрес используется другим устройством. | Свяжитесь с сетевым администратором и задайте другой IP-адрес.
[INVALID VALUE!] | Введено неверное значение данных. | Введите данные в допустимом диапазоне.
[ENCRYPTION IS NOT SUPPORT!] | Шифрование не поддерживается. | Проверьте настройку шифрования в месте назначения.

В начало страницы