- Начало
- Сетевое подключение
- Настройки сети
- Настройки беспроводной сети LAN

# Настройки беспроводной сети LAN

Данный раздел описывает настройки, необходимые для подключения видеокамеры к мобильным устройствам (iPad/iPhone), компьютерам или беспроводным точкам доступа через беспроводную сеть LAN.

## Режим [DIRECT]

При использовании сетевой функции видеокамеры непосредственно со смартфона, планшета или компьютера выполните следующие действия.

Выберите параметр [DIRECT] в главном меню → [NETWORK SETUP] → [WIRELESS PROPERTY] → [TYPE].

Задайте все необходимые настройки в главном меню → [NETWORK SETUP] → [WIRELESS PROPERTY].

[MAC ADDRESS]:MAC-адрес беспроводной сети LAN (нельзя изменить)

[SSID]: сетевое имя видеокамеры (SSID) (Заводские настройки: [AJ-PX800])

[BAND]: настройка, которая переключает 2 способа передачи (2,4 GHz или 5 GHz) (Заводские настройки: [2.4GHz]) (При использовании AJ-WM30: [2.4GHz]/При использовании AJ-WM50: [2.4GHz] или [5GHz])

[CHANNEL (2.4GHz)]: канал, используемый, когда установлено значение 2,4 GHz (Заводские настройки: [AUTO])

[CHANNEL (5GHz)]: канал, используемый, когда установлено значение 5 GHz (Заводские настройки: [AUTO])

[ENCRYPTION]: используемый формат шифрования (Заводские настройки: [WPA2-AES]) (нельзя задать)

[ENCRYPT KEY]:WPA2 ключ шифрования (Заводские настройки: [01234567890123456789abcdef])

[DHCP]: настройка использования автоматического сбора через DHCP ([ENABLE]: использовать автоматический сбор/[DISABLE]: Не использовать автоматический сбор) (Заводские настройки: [ENABLE]) (не может быть задан)

[IP ADDRESS]:IP-адрес видеокамеры (Заводские настройки: [192.168.0.1]).

[SUBNET MASK]: маска подсети (Заводские настройки: [255.255.255.0])

[DEFAULT GATEWAY]: шлюз по умолчанию (Заводские настройки: [192.168.0.254]) (нельзя задать)

[PRIMARY DNS]: настройка первичного сервера DNS (Заводские настройки: [0.0.0.0]) (нельзя задать)

[SECONDARY DNS]: настройка вторичного сервера DNS (Заводские настройки: [0.0.0.0]) (нельзя задать)

[DHCP SERVER]: настройка использования функции DHCP SERVER ([ENABLE]: использовать функцию DHCP SERVER/[DISABLE]: Не использовать DHCP SERVERавтоматический сбор) (Заводские настройки: [ENABLE])

Выберите [WLAN] в главном меню → [NETWORK SETUP] → [NETWORK SEL].

Если настройки изменяются, видеокамера перезапускается при необходимости.

Выберите SSID из списка точек доступа для мобильных устройств или компьютеров и введите пароль (ключ шифрования).

Перейдите на экран со списком точек доступа в настройках беспроводной связи и выберите [SSID] видеокамеры.

- Заводские настройки: [AJ-PX800]

После открытия запроса о подтверждении пароля введите пароль (ключ шифрования).

- Заводские настройки: [01234567890123456789abcdef]

Проверьте сетевое подключение.

После выполнения настройки проверьте готовность сетевого подключения мобильных устройств (iPad/iPhone) и компьютеров.

После правильной установки сетевого подключения можно использовать приложение (P2 Browser), требующее подключение к сети. При подключении через [DIRECT] функция клиента FTP недоступна.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Модуль AJ-WM30 может работать, только если способ связи — 2,4 GHz. Если для параметра [BAND] установлено значение [5GHz], оно автоматически меняет [BAND] на значение [2.4GHz] и [CHANNEL (2.4GHz)] на значение [AUTO] перед выполнением операции.

- Время запуска после включения питания может увеличиться из-за запуска сети.

- При изменении настроек [NETWORK SEL] изменения вступают в силу после перезапуска видеокамеры. После изменения настроек закрытие экрана настроек может занять много времени из-за перезапуска сетевых служб.

- Укажите верные параметры для IP-адреса, маски подсети и шлюза по умолчанию.

  Если при закрытии экрана настроек отображается предупреждение [CANNOT ACCESS GATEWAY!], свяжитесь с администратором сети.

- Если шлюз по умолчанию и DNS не используются, задайте для них значение [0.0.0.0].

- В зависимости от сетевого окружения возможно неверное функционирование DHCP и DNS.

## Режим [INFRA] (при вводе SSID вручную)

После подключения вручную к беспроводной точке доступа выполните следующие действия.

Выберите параметр [INFRA] в главном меню → [NETWORK SETUP] → [WIRELESS PROPERTY] → [TYPE].

Задайте все необходимые настройки в главном меню → [NETWORK SETUP] → [WIRELESS PROPERTY].

[MAC ADDRESS]:MAC-адрес беспроводной сети LAN (нельзя изменить)

[BAND]: настройка, которая переключает 2 способа передачи (2,4 GHz или 5 GHz) (Заводские настройки: [2.4GHz]) (нельзя задать)

[CHANNEL (2.4GHz)]: используемый канал при настройке 2,4 GHz (Заводские настройки: [AUTO]) (нельзя задать)

[CHANNEL (5GHz)]: используемый канал при настройке 5 GHz (Заводские настройки: [AUTO]) (нельзя задать)

[DHCP]: настройка использования автоматического сбора через DHCP ([ENABLE]: использовать автоматический сбор/[DISABLE]: Не использовать автоматический сбор) (Заводские настройки: [ENABLE])

[IP ADDRESS]:IP-адрес видеокамеры (Заводские настройки: [192.168.0.1]).

[SUBNET MASK]: маска подсети (Заводские настройки: [255.255.255.0])

[DEFAULT GATEWAY]: шлюз по умолчанию (Заводские настройки: [192.168.0.254])

[PRIMARY DNS]: настройка первичного сервера DNS (Заводские настройки: [0.0.0.0]) (Если для [DHCP] задано [ENABLE] и возможен сбор с сервера DNS, внешнее полученное значение сервера DNS заменяется. Если задано значение [0.0.0.0], сервер не задается).

[SECONDARY DNS]: настройка вторичного сервера DNS (Заводские настройки: [0.0.0.0]) (Если для [DHCP] задано [ENABLE] и возможен сбор с сервера DNS, внешнее полученное значение сервера DNS заменяется. Если задано значение [0.0.0.0], сервер не задается).

Выберите [WLAN] в главном меню → [NETWORK SETUP] → [NETWORK SEL].

Если настройки изменяются, видеокамера перезапускается при необходимости.

Введите информацию о беспроводной точке доступа, к которой будет выполняться подключение.

Выберите [MANUAL] в [SSID INPUT MODE].

Введите SSID беспроводной точки доступа для целевого устройства в [SSID] видеокамеры.

Выберите способ шифрования в меню [ENCRYPTION] видеокамеры.

- Заводские настройки: [WPA2-AES]

Введите пароль беспроводной точки доступа для целевого устройства в [ENCRYPT KEY] видеокамеры.

Проверьте сетевое подключение.

После выполнения настройки проверьте готовность сетевого подключения между видеокамерой и беспроводной точкой доступа.

Если сетевое подключение готово к использованию, значок состояния сети в верхнем правом углу экрана пиктограмм станет желтым, после чего можно работать с приложениями (P2 Browser, функция клиента FTP), требующими подключения к сети.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Время запуска после включения питания может увеличиться из-за запуска сети.

- При изменении настроек [NETWORK SEL] изменения вступают в силу после перезапуска видеокамеры. После изменения настроек закрытие экрана настроек может занять много времени из-за перезапуска сетевых служб.

- Укажите верные параметры для IP-адреса, маски подсети и шлюза по умолчанию.

  Если при закрытии экрана настроек отображается предупреждение [CANNOT ACCESS GATEWAY!], свяжитесь с администратором сети.

- Если шлюз по умолчанию и DNS не используются, задайте для них значение [0.0.0.0].

- В зависимости от сетевого окружения возможно неверное функционирование DHCP и DNS.

## Режим [INFRA] (если из списка выбран параметр SSID)

Выполните следующие действия, если беспроводная точка доступа для подключения выбрана из списка.

Выберите [INFRA] в главном меню → [NETWORK SETUP] → [WIRELESS PROPERTY] → [TYPE].

Задайте все необходимые настройки в главном меню → [NETWORK SETUP] → [WIRELESS PROPERTY].

[MAC ADDRESS]:MAC-адрес беспроводной сети LAN (нельзя изменить)

[BAND]: настройка, которая переключает 2 способа передачи (2,4 GHz или 5 GHz) (Заводские настройки: [2.4GHz]) (нельзя задать)

[CHANNEL (2.4GHz)]: используемый канал при настройке 2,4 GHz (Заводские настройки: [AUTO]) (нельзя задать)

[CHANNEL (5GHz)]: используемый канал при настройке 5 GHz (Заводские настройки: [AUTO]) (нельзя задать)

[DHCP]: настройка использования автоматического сбора через DHCP ([ENABLE]: использовать автоматический сбор/[DISABLE]: Не использовать автоматический сбор) (Заводские настройки: [ENABLE])

[IP ADDRESS]:IP-адрес видеокамеры (Заводские настройки: [192.168.0.1]).

[SUBNET MASK]: маска подсети (Заводские настройки: [255.255.255.0])

[DEFAULT GATEWAY]: шлюз по умолчанию (Заводские настройки: [192.168.0.254])

[PRIMARY DNS]: настройка первичного сервера DNS (Заводские настройки: [0.0.0.0]) (Если для [DHCP] задано [ENABLE] и возможен сбор с сервера DNS, внешнее полученное значение сервера DNS заменяется. Если задано значение [0.0.0.0], сервер не задается).

[SECONDARY DNS]: настройка вторичного сервера DNS (Заводские настройки: [0.0.0.0]) (Если для [DHCP] задано [ENABLE] и возможен сбор с сервера DNS, внешнее полученное значение сервера DNS заменяется. Если задано значение [0.0.0.0], сервер не задается).

Выберите [WLAN] в главном меню → [NETWORK SETUP] → [NETWORK SEL].

Если настройки изменяются, видеокамера перезапускается при необходимости.

Введите информацию о беспроводной точке доступа, к которой будет выполняться подключение.

Выберите [SELECT] в [SSID INPUT MODE].

Используйте кнопки курсора, чтобы выбрать значение SSID, и нажмите кнопку <SET>.

- Отобразится экран «Экран списка назначений подключения SSID».

- Вы можете удалить выбранное подключение SSID из истории подключений, выбрав SSID и нажав кнопку <EXIT>, одновременно удерживая <SHIFT>, или наклонив переключатель <DISP/MODE CHK> в сторону <CHK>.

- Вы можете удалить все истории подключений SSID, выбрав [DELETE ALL HISTORY] и нажав кнопку <SET>.

Введите пароль беспроводной точки доступа для подключения к [ENCRYPT KEY] видеокамеры.

Проверьте сетевое подключение.

После выполнения настройки проверьте готовность сетевого подключения между видеокамерой и беспроводной точкой доступа.

Если сетевое подключение готово к использованию, значок состояния сети в верхнем правом углу экрана миниатюр станет желтым, после чего можно работать с приложениями (P2 Browser, функция клиента FTP), требующими подключения к сети.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Время запуска после включения питания может увеличиться из-за запуска сети.

- При изменении настроек [NETWORK SEL] изменения вступают в силу после перезапуска видеокамеры. После изменения настроек закрытие экрана настроек может занять много времени из-за перезапуска сетевых служб.

- Укажите верные параметры для IP-адреса, маски подсети и шлюза по умолчанию.

  Если при закрытии экрана настроек отображается предупреждение [CANNOT ACCESS GATEWAY!], свяжитесь с администратором сети.

- Если шлюз по умолчанию и DNS не используются, задайте для них значение [0.0.0.0].

- В зависимости от сетевого окружения возможно неверное функционирование DHCP и DNS.

- В истории подключений можно сохранить не более 20 подключений. При превышении данного числа самые старые записи будут удалены.

- Состояние списка назначений подключения SSID является актуальным на момент отображения списка и не обновляется автоматически.

#### Экран списка назначений подключения SSID

1. Состояние выбора

   Галочка [✓] отображается рядом с выбранным SSID. (Не указывает состояние подключения).

2. SSID

   Отобразится список SSID, зарегистрированных в обнаруженном SSID, и история подключений. SSID отображаются в порядке силы сигнала, начиная с самого сильного.

3. Есть ли история подключений

   [H] отобразится в SSID, имеющим историю прошлых подключений. SSID с историями прошлых подключений отображаются даже если видеокамера находится вне зоны действия.

4. Формат шифрования

   Способ шифрования, используемый точкой доступа.

5. Сила радиоволны

   Отображает силу сигнала точки доступа.

В начало страницы