- Начало
- Сетевое подключение
- Функция сети
- Настройка подключения к панели дистанционного управления (AK-HRP200G)

# Настройка подключения к панели дистанционного управления (AK-HRP200G)

Можно дистанционно управлять некоторыми функциями, подключив панель дистанционного управления AK-HRP200G (приобретается дополнительно) через IP-подключение.

Чтобы выполнить подключение AK-HRP200G по проводной сети LAN для дистанционного управления видеокамерой, настройте параметры, выполнив следующие действия.

Задайте сетевые настройки AK-HRP200G.

Для установки сетевых настроек используйте ROP setup software, входящее в комплект AK-HRP200G.

Задайте сетевые настройки видеокамеры.

Установите для параметра в главном меню → [NETWORK SETUP] → [LAN PROPERTY] → [DHCP] значение [DISABLE] и выполните шаги 1 – 2, описанные в разделе «Настройка проводного подключения LAN», чтобы настроить параметры сети.

Настройте каждый элемент в главном меню → [NETWORK SETUP] → [NETWORK FUNC] → [USER ACCOUNT] видеокамеры.

[USER ACCOUNT]: установка учетного имени пользователя. (Заводские настройки: [guest])

[PASSWORD]: установка пароля. (Заводские настройки: [p2guest])

Имя пользователя должно быть длиной не более 31 знака, а пароль — от 6 до 15 знаков.

Выберите в главном меню видеокамеры → [NETWORK SETUP] → [NETWORK FUNC] → [IP REMOTE] значение [ENABLE].

Видеокамера перезапустится. IP-подключение будет возможно после запуска видеокамеры. Видеокамера также перезапустится, если для параметра [IP REMOTE] установлено значение [DISABLE]. Режим IP-подключения отменяется после запуска видеокамеры.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для подключения к AK-HRP200G необходима следующая информация.

  - учетное имя пользователя;

  - пароль;

  - IP -адрес;

  - номер порта: 49152.

- Используйте Ver.3.00.00 или более поздние версии AK-HRP200G.

- Дополнительную информацию о работе с ROP setup software см. в инструкции по эксплуатации AK-HRP200G.

- Используйте Ver.3.0.0.0 или более поздние версии ROP setup software.

В начало страницы