- Начало
- Сетевое подключение
- Функция записи во время загрузки данных
- Отображение списка загрузки

# Отображение списка загрузки

Список загрузки позволяет просматривать состояние передачи роликов, которые необходимо загрузить.

Выберите главное меню → [NETWORK SETUP] → [FTP CLIENT SERVICE] → [UPLOAD LIST].

Отобразится список загрузки.

## Экран списка загрузки

1. [CLIP NAME]

   Отображаются имена роликов. Для ролика с настроенной автоматической передачей после имени ролика отображается [AUTO].

2. [STATUS]

   Отображается состояние загрузки.

   [OK]: загружено

   [ERROR]: загрузка не выполнена

   [PAUSE]: подготовка к загрузке

   [COPY]: выполняется загрузка

   [WAIT]: ожидание загрузки

3. [SIZE]

   Отображается размер файла.

4. [LAST UPDATE]

   Отображается дата и время изменения экрана [STATUS].

## Операции на экране списка загрузки

Можно удалять, отменять или повторно передавать элементы из списка загрузки.

Выберите элемент в списке загрузки.

Выполните одно из следующих действий.

- Чтобы удалить элемент, выберите [DELETE] с помощью рычага управления.

- Чтобы отменить загрузку, выберите [CANCEL] с помощью рычага управления.

- Чтобы повторно передать элемент, выберите [RETRY] с помощью рычага управления.

- Чтобы удалить все элементы, одновременно нажмите кнопки <SHIFT> и <RESET>. Отобразится запрос о подтверждении, поэтому выберите [YES] с помощью рычага управления. Одновременно будет удален и текущий журнал с информацией о ролике, зарегистрированном в списке загрузки.

- Чтобы удалить историю (элементы которой имеют значение [OK] или [ERROR] для параметра [STATUS]), одновременно нажмите кнопки <SHIFT> и <EXIT>. Отобразится запрос о подтверждении, поэтому выберите [YES] с помощью рычага управления.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Экран не обновляется, когда дисплей [STATUS] меняется во время отображения списка загрузки.

- Сохраняйте до 1000 последних журналов с информацией о ролике (месяц и день, номер ролика (глобальный идентификатор ролика), состояние), которая регистрируется в списке загрузки на карту памяти SD.

В начало страницы