- Начало
- Технические характеристики
- Технические характеристики
- Технические характеристики

# Технические характеристики

## Общие характеристики

Питание 12 V (11,0 V – 17,0 V) постоянного тока Потребляемая мощность 22 W (только корпус или при установке дополнительной панели AG-YA600G)

Информация по технике безопасности.

Рабочая температура окружающей среды | 0 °C – 40 °C
Рабочая влажность окружающей среды | 10% – 85% (относительная влажность)
Температура хранения | −20 °C – 60 °C
Масса | Прибл. 2,8 kg (только видеокамера, без батареи и принадлежностей)
Размеры (Ш×В×Г) | Только видеокамера 144 mm×267 mm×350 mm (за исключением выступающих деталей)

## Видеокамера

Принимающее устройство | Тип 2/3, 2,2 млн. пикселей MOS×3
Крепление объектива | Байонет 2/3-типа
Фильтр ND | 1: <CLEAR>, 2: <1/4ND>, 3: <1/16ND>, 4: <1/64ND>
Усиление | Режим [NORMAL] −3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 dB Режим [HIGH SENS.] −6, −3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 dB
Суперусиление (S.GAIN) | Можно выбрать 30, 36 или 42 dB
Скорость затвора | Режим 60i/60p: 1/60 (затвор выкл.), 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000 сек. Режим 30p: 1/30 (затвор выкл.), 1/50, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000 сек. Режим 24p: 1/24 (затвор выкл.), 1/50, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000 сек. Режим 50i/50p: 1/50 (затвор выкл.), 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000 сек. Режим 25p: 1/25 (затвор выкл.), 1/50, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000 сек.
Параметры медленной скорости затвора | Режим 60i/60p: 1/15, 1/30 сек. Режим 30p: 1/15 сек. Режим 24p: 1/12 сек. Режим 50i/50p: 1/12,5, 1/25 сек. Режим 25p: 1/12,5 сек.
Затвор в режиме синхронного сканирования | Режим 60i/60p: 1/60,0 – 1/250,0 сек. Режим 30p: 1/30,0 – 1/250,0 сек. Режим 24p: 1/24,0 – 1/250,0 сек. Режим 50i/50p: 1/50,0 – 1/250,0 сек. Режим 25p: 1/25,0 – 1/250,0 сек.
Угол открытия затвора | От 3 градусов до 360,0 градусов (с шагом 0,5 градуса)
Чувствительность | Режим [NORMAL] F9 (2000 lx, 3200 K, 89,9% отражения, 1080/59,94i) F10 (2000 lx, 3200 K, 89,9% отражения, 1080/50i) Режим [HIGH SENS.] F12 (2000 lx, 3200 K, 89,9% отражения, 1080/59,94i) F13 (2000 lx, 3200 K, 89,9% отражения, 1080/50i)
Минимальная освещенность объекта | Прибл. 0,004 lx (режим [HIGH SENS.], F1.4, +42 dB (S.GAIN), режим [1S.EXP.])
S/N изображения | 62 dB (стандарт)
Горизонтальное разрешение | 1000 ТВ или выше (центр)

## Записывающее устройство с картой памяти

Носитель информации для записи | Карта памяти P2, карта памяти microP2 (требуется адаптер карты microP2)
Формат системы | 1080/59,94i, 1080/23,98psF, 720/59,94p, 480/59,94i 1080/50i, 720/50p, 576/50i
Формат записи | AVC-Intra 100/AVC-Intra 50 AVC-LongG 50/AVC-LongG 25/AVC-LongG 12 Переключение форматов DVCPRO HD/DVCPRO50/DVCPRO/DV
Видеозапись | 1080/59,94i, 1080/29,97pN, 1080/23,98pN 720/59,94p, 720/29,97pN, 720/23,98pN 480/59,94i, 480/29,97p 1080/50i, 1080/25pN 720/50p, 720/25pN 576/50i, 576/25p
Время записи и воспроизведения | AVC-Intra 100/DVCPRO HD 16 GB×1 прибл. 16 мин. 32 GB×1 прибл. 32 мин. 64 GB×1 прибл. 64 мин. AVC-Intra 50/AVC-LongG 50/DVCPRO50 16 GB×1 прибл. 32 мин. 32 GB×1 прибл. 64 мин. 64 GB×1 прибл. 128 мин. AVC-LongG 25/DVCPRO/DV 16 GB×1 прибл. 64 мин. 32 GB×1 прибл. 128 мин. 64 GB×1 прибл. 256 мин. AVC-LongG 12 16 GB×1 прибл. 120 мин. 32 GB×1 прибл. 240 мин. 64 GB×1 прибл. 480 мин.
Значения представлены для непрерывной съемки в режиме одного ролика. С увеличением числа роликов общее время записи может уменьшится по сравнению с указанным выше.

## Цифровое видео

Частота дискретизации | AVC-Intra 100/AVC-LongG 50/AVC-LongG 25/AVC-LongG 12/DVCPRO HD Y: 74,1758 MHz, PB/PR: 37,0879 MHz (59,94 Hz) Y: 74,2500 MHz, PB/PR: 37,1250 MHz (50 Hz) DVCPRO50 Y: 13,5 MHz, PB/PR: 6,75 MHz DVCPRO Y: 13,5 MHz, PB/PR: 3,375 MHz
Уровень квантизации | AVC-Intra 100/AVC-Intra 50/AVC-LongG 50/AVC-LongG 25: 10 бит AVC-LongG 12/DVCPRO HD/DVCPRO50/DVCPRO/DV: 8 бит
Формат сжатия видеосигнала | AVC-Intra 100/AVC-Intra 50: MPEG-4 AVC/H.264 Intra Profile AVC-LongG 50/AVC-LongG 25/AVC-LongG 12: MPEG-4 AVC/H.264 DVCPRO HD/DVCPRO50/DVCPRO: DV-Based Compression DV: DV Compression

## Цифровое аудио

Звукозапись | AVC-Intra 100/ AVC-Intra 50: 48 kHz/16 бит, 4CH и 48 kHz/24 бит, 4CH (переключатель) AVC-LongG 50/AVC-LongG 25: 48 kHz/24 бит, 4CH AVC-LongG 12/DVCPRO HD/DVCPRO50/DVCPRO/DV: 48 kHz/16 бит, 4CH
Запас по мощности | 18 dB/20 dB (возможность выбора в меню)

## Прокси AVC

Формат сжатия видеосигнала | H.264/AVC Baseline Profile H.264/AVC High Profile
Формат сжатия аудиосигнала | AAC-LC Линейный PCM
Примерное время записи (1 GB) | AVC-G6 2CH MOV: Прибл. 13 мин. SHQ 2CH MOV: Прибл. 25 мин. HQ 2CH MOV: Прибл. 78 мин. LOW 2CH MOV: Прибл. 135 мин.
В таблице даны ориентировочные справочные значения для непрерывной записи с устройств Panasonic. Время записи может отличатся от указанного; этот показатель зависит от снимаемого материала или количества роликов.

## Ввод/вывод видео

Разъем <SDI OUT/IN (OP)> | BNC×1
HD SDI (1,5G), SD SDI: 0,8 V [p-p], 75 Ω
Разъем <MON OUT> | BNC×1
Можно переключить на HD SDI/SD SDI/аналоговый композитный в интерфейсе SmartUI
HD SDI (1,5G), SD SDI: 0,8 V [p-p], 75 Ω Композитный: 1,0 V [p-p], 75 Ω
Разъем <HDMI> | HDMI×1 (тип HDMI разъема A, не совместим с VIERA Link)

## Ввод/вывод звука

Разъемы <AUDIO IN CH1/3>, <AUDIO IN CH2/4> | XLR×2, 3-контактный Выбор положения переключателя <LINE>/<MIC> <LINE>: 0 dBu <MIC>: −50/−60 dBu (выбор пункта меню), <+48V>/<OFF> (выбор положения переключателя)
Разъем <MIC IN> | XLR× 1, 3-контактный +48 V поддерживается (выбор пункта меню) −40/−50/−60 dBu (выбор пункта меню)
Слот для ресивера беспроводного микрофона | 25-контактный, D-SUB, −40 dBu, 2ch поддерживается
Разъем <AUDIO OUT> | Штекерное гнездо×2 (CH1, CH2) Выходной уровень: 600 Ω, 316 mV
Разъем <PHONES> | Ø 3,5 mm, стерео мини-разъем ×1
Динамик | 20 mm в диам., круглый ×1

## Другой ввод/вывод

Разъем <GENLOCK IN> | BNC×1, 1,0 V [p-p], 75 Ω
Разъем <TC IN/OUT> | BNC×1 Используется как разъем ввода и вывода (выбор пункта меню) Вход: 0,5 V – 8,0 V [p-p], 10 kΩ Выход: 2,0 V ± 0,5 V [p-p], низкий импеданс
Разъем <LAN> | 100BASE-TX/10BASE-T
Разъем <USB2.0> (устройство) | Разъем типа B, 4-контактный
Разъем <USB2.0> (хост) | Разъем типа A, 4-контактный
Разъем <USB2.0> (под-хост) | Разъем типа A, 4-контактный (для беспроводного модуля)
Разъем <DC IN> | XLR×1, 4-контактный, 12 V постоянного тока (11,0 V – 17,0 V постоянного тока)
Разъем <DC OUT> | 4-контактный, 12 V постоянного тока (11,0 V – 17,0 V постоянного тока), макс. выходной ток 1,5 A
Разъем <REMOTE> | 10-контактный
Разъем <LENS> | 12-контактный
Разъем <VF> | 20-контактный

## Дополнительные принадлежности

Панель ввода HD/SD SDI | AG-YA600G
Беспроводной модуль | AJ-WM30, AJ-WM50

## Поддерживаемые форматы, если установлена плата ввода HD/SD SDI (AG-YA600G)

Масса | Прибл. 13 g
Размеры (Ш×В×Г) | 70 mm×50 mm×7 mm
Видеоформат (согласовывается с видеоформатом AJ-PX800G) | HD: 1080/59,94i, 1080/50i, 720/59,94P, 720/50P SD: 480/59,94i, 576/50i
Стандарт записи звука (согласовывается с форматом записи звука AJ-PX800G) | 48 kHz, 16 бит/24 выбор бит, 4CH (AVC-Intra 100, AVC-Intra 50) 48 kHz, 24 бит, 4CH (AVC-LongG 50, AVC-LongG 25) 48 kHz, 16 бит, 4CH (AVC-LongG 12, DVCPRO HD, DVCPRO50, DVCPRO, DV)

В начало страницы