- Начало
- Техническое обслуживание
- Система предупреждений
- Ситуации, описываемые кодами ошибок

# Ситуации, описываемые кодами ошибок

Код ошибки | Экран | Описание | Проблема и возможная причина
--- | --- | --- | ---
[E-30] | [TURN POWER OFF] [P2 CARD] | Карта P2 была извлечена во время доступа к ней, и данные внутренней памяти видеокамеры могут быть повреждены. Индикатор съемки мигает с частотой четыре раза в секунду. Индикатор <WARNING> мигает с частотой четыре раза в секунду. | Работа невозможна. В соответствии с сообщением отключите и снова включите питание. Убедитесь в отсутствии ошибок роликов на извлеченной карте и восстановите их, если необходимо.
[E-31] | [TURN POWER OFF] [SYSTEM MODE] | Произошла ошибка режима системы. Индикатор съемки мигает с частотой четыре раза в секунду. Индикатор <WARNING> мигает с частотой четыре раза в секунду. | Работа невозможна. В соответствии с сообщением отключите и снова включите питание, а затем убедитесь в отсутствии сообщений об ошибках на экране.
[E-33] | [SYSTEM ERROR] [CAMERA] | Произошла ошибка видеокамеры. Индикатор съемки мигает с частотой четыре раза в секунду. Индикатор <WARNING> мигает с частотой четыре раза в секунду. | Работа прекращается. Обратитесь к поставщику.
[E-35] | [SYSTEM ERROR] [CODEC] | Произошла ошибка управления кодеком. Индикатор съемки мигает с частотой четыре раза в секунду. Индикатор <WARNING> мигает с частотой четыре раза в секунду. | Работа прекращается. Обратитесь к поставщику.
[E-36] | [SYSTEM ERROR] [P2 SYSTEM] | Произошла ошибка системы P2. Индикатор съемки мигает с частотой четыре раза в секунду. Индикатор <WARNING> мигает с частотой четыре раза в секунду. | Работа прекращается. Обратитесь к поставщику.
[E-37] | [SYSTEM ERROR] [P2CS] | Произошла ошибка микрокомпьютера P2CS. Индикатор съемки мигает с частотой четыре раза в секунду. Индикатор <WARNING> мигает с частотой четыре раза в секунду. | Работа прекращается. Обратитесь к поставщику.
[E-39] | [SYSTEM ERROR] [INITIALIZE] | Произошла ошибка инициализации видео. Индикатор съемки мигает с частотой четыре раза в секунду. Индикатор <WARNING> мигает с частотой четыре раза в секунду. | Работа прекращается. Обратитесь к поставщику.
[E-63] | Нет индикации | Произошла ошибка системного управления микрокомпьютером. Индикатор записи мигает с частотой четыре раза в секунду. Индикатор <WARNING> мигает с частотой четыре раза в секунду. | Работа прекращается. Обратитесь к поставщику.
[E-64] | [SYSTEM ERROR] [FRAME SIGNAL] (или нет индикации) | Произошла ошибка опорного сигнала. Индикатор съемки мигает с частотой четыре раза в секунду. Индикатор <WARNING> мигает с частотой четыре раза в секунду. | Работа прекращается. Обратитесь к поставщику.

В начало страницы