- Начало
- Подготовка
- Установка и настройка объектива
- Установка объектива

# Установка объектива

Фиксирующий рычаг объектива

Метка

Крышка крепления

Рис. 1

Рис. 2

Зажим кабеля

Разъем <LENS>

Рис. 4

Рис. 3

Поднимите фиксирующий рычаг объектива и снимите крышку крепления. (Рис. 1)

Для крепления объектива установите его так, чтобы расположенная по центру объектива метка была совмещена с пазом вверху крепления. (Рис. 2)

Опустите фиксирующий рычаг объектива для надежной фиксации объектива. (Рис. 3)

Зафиксируйте кабель при помощи кабельного зажима и подключите его к разъему <LENS>. (Рис. 4)

Проведите регулировку рабочего отрезка объектива.

Дополнительные сведения см. в разделе «Регулировка рабочего отрезка объектива».

ПРИМЕЧАНИЕ

- По вопросам обращения с объективом см. инструкцию по эксплуатации объектива.

- Дополнительную информацию о токе на разъеме <LENS> см. в разделе «Описание сигналов соединения».

- После снятия объектива устанавливайте крышку крепления для защиты устройства.

В начало страницы