- Начало
- Съемка
- Мультиформаты
- Выбор записываемых сигналов

# Выбор записываемых сигналов

Видеокамера может записывать сигналы HD (1080i/P, 1080i, 720P) в комбинированном формате кодеков AVC-Intra, AVC-LongG и DVCPRO HD, а также сигналы SD (480i/576i) в комбинированном формате кодеков DVCPRO50, DVCPRO и DV.

Запись и съемку сигналов можно выбрать в главном меню → [SYSTEM MODE].

Параметр | Описание параметров
--- | ---
[SYSTEM MODE] | [LINE&FREQ] | Выберите формат сигнала: 1080i/P, 1080i, 720P, 480i или 576i. Если значение параметра изменено, в отобразившемся запросе на подтверждение выберите [YES] и перезагрузите видеокамеру.
[REC FORMAT] | Выберите кодек AVC-Intra, AVC-LongG и DVCPRO HD в режиме HD и выберите кодек DVCPRO50, DVCPRO и DV в режиме SD.
[AUDIO SMPL RES] | Выберите количество битов звука ([24BIT] или [16BIT]), когда для параметра [REC FORMAT] выбрано значение [AVC-I100] или [AVC-I50]. Если для параметра [REC FORMAT] установлены значения, отличные от приведенных, запись аудио будет осуществляться с неизменным значением, равным 24 или 16 бит. Подробную информацию см. в разделе «Системные режимы и функции записи».
[ASPECT CONV] | Выбор форматного соотношения видеоизображения при записи и выводе в формате SD.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При изменении [LINE&FREQ] или [REC FORMAT] видео и звук могут быть искажены. Это не является неисправностью.

- При выборе 1080i/P в [LINE&FREQ] запись в 24PN/30PN/25PN будет доступна, а запись в 60P/50P — недоступна. Сигнал 1080/59,94i или 1080/50i выводится из разъема <SDI OUT/IN (OP)>. Подробнее см. в разделе «Системные режимы и функции записи», «Выбор вывода видеосигнала» и «Запись/воспроизведение и список форматов выходного сигнала».

В начало страницы