- Начало
- Подключение к внешним устройствам
- Подключение пульта дистанционного управления (AJ-RC10G)
- Пульт дистанционного управления, подключенный к видеокамере

# Пульт дистанционного управления, подключенный к видеокамере

Когда AJ-RC10G подключен к видеокамере, выполнение следующих функций может отличаться от описаний, приведенных в инструкции по эксплуатации к AJ-RC10G.

#### Кнопка <A.KNEE ON>

Включить/выключить функцию расширения динамического диапазона можно из главного меню → [SW MODE] → [AUTO KNEE SW] видеокамеры. Кнопка горит, когда установлено значение [DRS]. Подсветка выключена, если установлено значение [OFF].

#### Кнопка <CHARA ON>

Позволяет выбрать, накладывать ли символы на выходные видеосигналы в разъемах <MON OUT> и <HDMI> видеокамеры.

Параметры элемента [CHR] в меню [SET03:MON/HDMI SETUP] SmartUI будут отключены.

#### Кнопка <FILTER ND/CC>, кнопка <MATRIX ON>, кнопка <HIGH COLOR ON>

Операция недоступна.

#### Кнопка <USER2>

Имеет ту же функцию, что и кнопка <THUMBNAIL> видеокамеры.

Экран миниатюр на экране видоискателя или экрана монитора, подключенного к камере.

[CAMERA MENU OPEN] отображается на ЖК-экране AJ-RC10G и одновременно загорается кнопка <MENU ON>.

#### Файлы условий съемки

Файлы условий съемки, созданные на других моделях видеокамер, загрузить не удастся. При попытке загрузить такой файл на ЖК-мониторе AJ-RC10G отобразится сообщение [NG].

#### Меню

[BLACK] | 1-й уровень: [RPED] [GPED] [BPED] 2-й уровень: [BLACK-VR-CONTROL] 3-й уровень: [BLACK-VR-MODE] 4-й уровень: [BLACK-VR-RANGE]
[WHITE] | 1-й уровень: [RGAIN] [BGAIN] 4-й уровень: [GAIN-VR-MODE] 5-й уровень: [GAIN-VR-RANGE]
[KNEE] | 3-й уровень: [WCLIP] [WCLIPLVL]
[SHUTTER] | 1-й уровень: [MODE] [SPED] [ACTION] Диапазон переменных для [SPED], если параметр [FIX] выбран в [MODE], меняется в зависимости от режима видеокамеры. См. раздел «Настройка электронного затвора». [SYNCHRO SCAN DISP] добавляется на втором уровне. Если значение [S.S] выбрано для параметра [MODE], выберите единицы измерения для параметра [SPED] из вариантов [SEC] или [DEG]. Это изменение единиц измерения будет также применено к видеокамере. Диапазон переменных меняется в зависимости от режима видеокамеры. См. раздел «Настройка режима синхронного сканирования».
[FUNC] | 6-й уровень: [RC-DATA-SAVE]
[SYSTEM] | 1-й уровень: [CARD-READ] [TITLE] 2-й уровень: [CARD-WRITE] [TITLE] 3-й уровень: [CARD-DELETE] [TITLE] 4-й уровень: [CARD-CONFIG] 5-й уровень: [BUZZER] 6-й уровень: [LCD CONTRAST] 7-й уровень: [SW BRIGHT] 8-й уровень: [RCU-FACTORY] 9-й уровень: [VERSION]

#### Индикатор <SHAD>, индикатор <FLARE>, индикатор <MATRIX>, индикатор <GAMMA>, индикатор <DTL>, индикатор <SKIN DTL>, индикатор <KNEE>

При подключении к видеокамере операции меню AJ-RC10G будут отключены, даже если эти индикаторы горят.

#### Громкость <BLACK>

Работает только как регулировка громкости для уровня ([PED]).

Однако данная функция работать не будет, если [FLR] (блик) выбран в [BLACK-VR-CONTROL] в меню AJ-RC10G.

Кроме того, при выполнении автоматического баланса черного (ABB) кнопка <VR ACTIVE> гаснет и значение настройки громкости <BLACK> сбрасывается до 0.

В начало страницы