- Начало
- Подключение к внешним устройствам
- Подключение пульта дистанционного управления (AJ-RC10G)

# Подключение пульта дистанционного управления (AJ-RC10G)

- Некоторыми функциями можно управлять на расстоянии, подключив пульт дистанционного управления AJ-RC10G (приобретается дополнительно) к видеокамере.

- При подключении пульта AJ-RC10G и после включения питания видеокамеры и пульта AJ-RC10G (установка переключателей <POWER> в положение <ON>) видеокамера автоматически переходит в режим дистанционного управления.

- Извлеките AJ-RC10G или проверьте, чтобы переключатель AJ-RC10G <POWER> был установлен в положение <OFF>, чтобы выйти из режима дистанционного управления.

- Вы не можете перейти в режим дистанционного управления AJ-RC10G, если активировано дистанционное управление при IP-подключении. Дистанционное управление при IP-подключении активировано, если [IP REMOTE] горит или мигает на экране [STATUS] проверки режима при переключении переключателя <DISP/MODE CHK> в положение <CHK>. Выберите в главном меню видеокамеры → [NETWORK SETUP] → [NETWORK FUNC] → [IP REMOTE] значение [DISABLE].

Разъем <REMOTE>

AJ-RC10G

Переключение функций в режиме дистанционного управления
Операции записи и воспроизведения в режиме дистанционного управления
Операции меню режима дистанционного управления
Пульт дистанционного управления, подключенный к видеокамере

ПРИМЕЧАНИЕ

- Состояние, отрегулированное с помощью AJ-RC10G, всегда записывается на видеокамеру. Параметры элемента [FUNC] → [RC-DATA-SAVE] в меню AJ-RC10G на данный момент отключены.

- При подключении или отключении специального кабеля обязательно установите переключатель <POWER> на видеокамере и AJ-RC10G в положение <OFF>.

- Используйте кабель или дополнительный кабель, предназначенный для AJ-RC10G. В противном случае, это может привести к неисправности.

- Кнопки USER на видеокамере (<USER MAIN>/<USER1>/<USER2>) и кнопка <MENU> не работают, когда AJ-RC10G подключен.

- Дополнительную информацию о токе на разъеме <REMOTE> см. в разделе «Описание сигналов соединения».

- Используйте программное обеспечение к AJ-RC10G версии Ver.1.20 или выше.

  Сведения про обновленные версии программного обеспечения AJ-RC10G см. в разделе поддержки P2 на следующем веб-сайте.

  http://pro-av.panasonic.net/

В начало страницы