- Начало
- Сетевое подключение
- Использование функции клиента FTP
- Передача с карты P2 на сервер FTP (копирование)

# Передача с карты P2 на сервер FTP (копирование)

Ролики с карты P2 можно передать на сервер FTP.

Нажмите кнопку <THUMBNAIL>.

Отобразится экран пиктограмм.

Выберите ролик для передачи.

Выберите [FTP] в главном меню → [CLIP] → [COPY].

Если копируется только прокси-запись, выберите [FTP(PROXY)] в главном меню → [CLIP] → [COPY].

При этом отображаются папки сервера FTP.

Выберите папку, в которую будут переданы ролики, с помощью кнопок курсора.

Нажмите кнопку <SET>, удерживая нажатой кнопку <SHIFT> (<MULTI SEL>) для создания новой папки в текущем списке папок. Дата и время автоматически вводятся в качестве имени новой папки. Вы также можете использовать экранную клавиатуру, чтобы задать имя папки. Однако некоторые символы могут быть недоступны для использования в зависимости от сервера FTP. Вы не можете задать имя папки, если папка с таким именем уже существует.

Наведите курсор на [YES] и нажмите кнопку <SET>.

Копирование начинается.

Процедура импорта отдельных роликов описана в разделе «Копирование роликов».

После завершения копирования отображается [COPY COMPLETED!].

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если на сервер FTP передаются ролики прокси-записей, относящиеся к следующим категориям, они отображаются на нем отдельно.

  - Записанные ролики, длительность которых превышает возможное время непрерывной записи на карту памяти

  - Ролики, сохраненные на нескольких картах памяти

  - Ролики, записанные в режиме записи в один ролик

- Имена папок, содержащие многобайтовые символы, отображаются некорректно.

- В зависимости от количества роликов на сервере и сети, отображение или копирование пиктограмм может занять некоторое время.

- Для отмены копирования с помощью кнопок курсора наведите курсор на [CANCEL] и нажмите кнопку <SET>. В сообщении подтверждения [CANCEL] выберите пункт [YES] и нажмите кнопку <SET>. Если сеть не была отключена, частично скопированные ролики в папке копирования удаляются. Если сеть была отключена, неполные ролики могут остаться на сервере FTP.

- После начала копирования ошибки отключения обнаружить невозможно. Отмените операцию копирования, если индикатор выполнения копирования остановился.

- Свяжитесь с администратором сервера FTP, чтобы заранее выяснить объем свободного места на сервере FTP, поскольку перед началом копирования автоматическая проверка доступного свободного места не выполняется.

- Создание сообщения об ошибки при достижении 0-ого значения остаточной емкости на сервере FTP зависит от сервера FTP. Если ошибка не создается, отмените копирование.

- Ролики нельзя скопировать в папку сервера FTP, содержащую более 1000 роликов.

- Для передачи роликов с помощью SSH сервер FTP должен поддерживать SSH.

- Использование SSH снизит скорость передачи.

- Чтобы проверить результат переноса на компьютер или другое устройство, обновите экран компьютера или устройства при необходимости.

В начало страницы