- Начало
- Подключение к внешним устройствам
- Подключение к панели дистанционного управления (AK-HRP200G)
- Пульт дистанционного управления, подключенный к видеокамере

# Пульт дистанционного управления, подключенный к видеокамере

Когда AK-HRP200G подключен к видеокамере, кнопка AK-HRP200G работает следующим образом:

#### Кнопка деталей телесных тонов (<SKINDTL>)

Работа зависит от статуса индикации кнопки.

- Когда кнопка горит, то она работает согласно значению настройки меню видеокамеры (настройка деталей телесных тонов).

- Когда кнопка гаснет, то для функции деталей телесных тонов устанавливается значение [OFF] вне зависимости от значения настройки меню видеокамеры.

После перезапуска видеокамеры значение настройки меню сохраняется в AK-HRP200G.

Однако эта функция не работает, когда видеокамера и AK-HRP200G подключены через последовательное подключение.

#### Кнопки выбора пользовательского файла (<USER1> – <USER3>)

Можно выбрать файлы условий съемки видеокамеры с F1 по F3. Файлы условий съемки с F4 по F6 невозможно выбрать.

Однако эта функция не работает, когда видеокамера и AK-HRP200G подключены через последовательное подключение.

#### R объем бликов/уровня (<FLARE/PED R>), B объем бликов/уровня (<FLARE/PED B>)

Регулировка бликов не поддерживается. Работает только с уровнем.

#### 5600Кнопка K (<5600K>), кнопка матрицы (<MATRIX>), управление DTL (<DTL>)

Операции недоступны.

#### Кнопка записи/вызова (<TALLY/CALL>)

Загорается, когда видеокамера записывает.

#### Отображение настроек (4 цифры), кнопка выбора отображения фильтров ND/CC (<ND/CC>)

Фильтр ND, зум, фокус, автофокус и переменная частота кадров не поддерживаются.

#### Кнопка символа/меню (<CHARA/MENU>)

Переключение отображения состояния и меню.

- Короткое нажатие (загорается): для параметра [CHR] на экране [SET03:MON/HDMI SETUP] в SmartUI устанавливается значение [ON], и отображается состояние.

- Длинное нажатие (загорается): для параметра [CHR] на экране [SET03:MON/HDMI SETUP] в SmartUI устанавливается значение [ON], и отображается меню.

- Длинное нажатие (выключается): для параметра [CHR] на экране [SET03:MON/HDMI SETUP] в SmartUI устанавливается значение [OFF], и меню со статусом не отображаются.

В начало страницы