- Начало
- Сетевое подключение
- Подготовка к подключению
- Для беспроводного модуля AJ-WM30/AJ-WM50

# Для беспроводного модуля AJ-WM30/AJ-WM50

Подключите беспроводной модуль AJ-WM30/AJ-WM50 (приобретается дополнительно) к видеокамере.

Фиксатор беспроводного модуля

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Фиксатор беспроводного модуля

Откройте крышку. (Рис. 1)

Снимите фиксатор беспроводного модуля из видеокамеры. (Рис. 2)

Фиксатор беспроводного модуля фиксируется с помощью винта.

Надежно прикрепите беспроводной модуль к разъему <USB2.0> (дополнительному хосту). (Рис. 3)

(Только для AJ-WM50) Установите держатель модуля под беспроводным модулем. (Рис. 4)

- Установите крышку беспроводного модуля в отверстие держателя модуля.

Закрепите фиксатор беспроводного модуля, снятый на шаге 2, с помощью винта. (Рис. 4)

Закройте крышку.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При отсоединении беспроводного модуля потяните его прямо вниз.

- После подключения к беспроводной сети LAN надежно прикрепите беспроводной модуль и закройте крышку.

- При использовании беспроводного модуля, отличного от AJ-WM30/AJ-WM50, см. раздел «Беспроводной модуль, отличный от AJ-WM30/AJ-WM50».

## Меры предосторожности при работе с беспроводным модулем AJ-WM30/AJ-WM50

Полностью ознакомьтесь с руководством по эксплуатации беспроводного модуля перед его использованием.

Актуальную информацию можно найти на следующем веб-сайте:

http://pro-av.panasonic.net/

В начало страницы