- Начало
- Съемка
- Специальные функции записи
- Одновременная запись

# Одновременная запись

С помощью этой функции можно записывать видео на две карты P2, когда в два слота установлены две карты P2.

Время записи на карту памяти

Начало записи

Конец записи (нет свободного пространства)

Конец записи

Начало записи

Ролик А

Ожидание

Ролик Б

Слот 1

Ролик А

Ролик Б

Ролик В

Ожидание

Слот 2

Выберите [ON] в главном меню → [RECORDING SETUP] → [SIMUL REC], чтобы задать для видеокамеры режим одновременной записи.

Оставшееся время, в течение которого можно выполнить одновременную запись (оставшееся время на карте памяти, на которой меньше доступного свободного пространства), отображается на экранном индикаторе оставшегося пространства на носителе, кроме того, отображается [SIMUL].

Когда карта P2 с меньшим объемом свободного пространства, установленная в слоте, заполняется полностью, одновременная запись прекращается.

При повторном запуске одновременной записи замените карту P2 в слоте на новую карту P2 с полным объемом свободной памяти и нажмите кнопку <REC>. Если одновременную запись выполнить невозможно, отображается индикатор [SIMUL] с диалоговой строкой.

Если нажать кнопку <REC> без замены карты памяти P2, будет выполняться нормальная запись на карту P2 в слоте 2 (слот, в котором установлена карта со свободным пространством).

Для получения подробной информации о системных режимах, в которых используется функция одновременной записи, см. таблицу в разделе «Системные режимы и функции записи».

ПРИМЕЧАНИЕ

- Запустите воспроизведение при распознавании двух карт P2. Если запись начинается до завершения распознавания обоих карт P2, выполняется запись в стандартном формате с использованием карты P2, которая к тому моменту уже распознана. Состояние карт проверяется после окончания записи. Если в этот момент распознаны обе карты, выполняется одновременная запись.

- Одновременная запись не может выполняться вместе с циклической записью, интервальной записью, записью по одному фрагменту или записью с использованием двух кодеков.

- Если запись останавливается вследствие неисправности одной из карт P2 во время одновременной записи, запись выполняется на другую карту P2. Если карта извлекается во время обращения к ней, запись прекращается.

- Если остается свободное пространство на одной из карт P2 после завершения одновременной записи, карта P2 с большим объемом свободного пространства автоматически становится целевой для записи.

  Нажмите кнопку <REC> снова, чтобы вернуться к нормальному режиму записи.

- Если установлена только одна карта памяти P2, когда задана одновременная запись, видеокамера начнет запись в стандартном формате.

В начало страницы