- Начало
- Съемка
- Установка временных данных
- Передача временного кода на внешнее устройство

# Передача временного кода на внешнее устройство

Выходные временные коды можно передавать с видеокамеры на видеомагнитофон и другие записывающие устройства для сопоставления изображений камеры или воспроизводимых изображений.

Разъем <SDI OUT/IN (OP)> или <MON OUT>

Разъем VIDEO IN

Разъем SDI IN

Разъем HD SDI IN

Видеомагнитофон, и т.д.

Разъем TC IN

Разъем <TC IN/OUT>

Выберите значение [MON OUT] в главном меню → [IN/OUT SEL] → [TC OUTPUT REF].

Установите значение [HD SDI] или [COMPOSITE] в главном меню → [OTHER FUNCTIONS] → [GL PHASE] для соответствия передаваемому выходному видеосигналу.

Выберите значение [TCG/TCR] в главном меню → [IN/OUT SEL] → [TC OUT].

Выберите значение [TC OUT] в главном меню → [IN/OUT SEL] → [TC IN/OUT SEL].

ПРИМЕЧАНИЕ

- При установке для параметра [TC OUTPUT REF] значения [MON OUT] в главном меню → [IN/OUT SEL] будет выполняться вывод входного временного кода для сопоставления задержки выходного видеосигнала.

В начало страницы