- Начало
- Съемка
- Выбор внешнего опорного сигнала и настройка блокировки генератора
- Синхронизация видеосигнала с внешним опорным сигналом

# Синхронизация видеосигнала с внешним опорным сигналом

Видеосигнал, выводимый из видеокамеры, можно синхронизировать с опорным сигналом, поступающим от внешнего источника.

Видеокамера может получать внешние опорные сигналы через разъем <GENLOCK IN>.

## Принудительная синхронизация опорного сигнала, передаваемого через разъем <GENLOCK IN>

HD-Y или композитный сигнал, соответствующий частоте кадров системы, подается на разъем <GENLOCK IN>. Выберите выходной сигнал, который будет блокироваться по опорному входному сигналу, в главном меню → [OTHER FUNCTIONS] → [GL PHASE] (недоступно для 480i, 576i).

Отрегулируйте горизонтальную фазу опорного сигнала и выходного сигнала в главном меню → [OTHER FUNCTIONS] → [H PHASE].

ПРИМЕЧАНИЕ

- Поднесущая композитного сигнала видеокамеры не будет синхронизирована с поднесущей опорного сигнала.

## Состояние выходного сигнала

Состояние выходного сигнала изменяется, как указано ниже, в соответствии с выбранным внешним опорным сигналом и настройкой блокировки генератора.

Выберите значение [GL PHASE] в главном меню → [OTHER FUNCTIONS].

Выбор внешнего опорного сигнала | Настройка блокировки генератора | Состояние выходного сигнала (соотношение по фазе с внешним опорным сигналом)
--- | --- | ---
Режим системы | Входной сигнал | [GL PHASE]
1080i, 1080i/P | HD-Y | [HD SDI] | Выходной сигнал HD SDI соответствует входному сигналу HD-Y. Выходной сигнал с использованием режима понижения частоты имеет задержку прибл. 90 H по сравнению с входным сигналом HD-Y.
[COMPOSITE] | Выходной сигнал с использованием режима понижения частоты соответствует входному сигналу HD-Y. Выходной сигнал HD SDI имеет опережение прибл. 90 H по сравнению с входным сигналом HD-Y.
Композитный сигнал | [HD SDI] | Выходной сигнал HD SDI соответствует композитному входному сигналу. Выходной сигнал с использованием режима понижения частоты имеет задержку прибл. 90 H по сравнению с композитным входным сигналом.
[COMPOSITE] | Выходной сигнал с использованием режима понижения частоты соответствует композитному входному сигналу. Выходной сигнал HD SDI имеет опережение прибл. 90 H по сравнению с композитным входным сигналом.
720P | HD-Y | [HD SDI] | Выходной сигнал HD SDI соответствует входному сигналу HD-Y. Выходной сигнал с использованием режима понижения частоты имеет задержку прибл. 120 H по сравнению с входным сигналом HD-Y.
[COMPOSITE] | Выходной сигнал с использованием режима понижения частоты соответствует входному сигналу HD-Y. Выходной сигнал HD SDI имеет опережение прибл. 120 H по сравнению с входным сигналом HD-Y.
Композитный сигнал | [HD SDI] | Выходной сигнал HD SDI соответствует композитному входному сигналу. Выходной сигнал с использованием режима понижения частоты имеет задержку прибл. 120 H по сравнению с композитным входным сигналом.
[COMPOSITE] | Выходной сигнал с использованием режима понижения частоты соответствует композитному входному сигналу. Выходной сигнал HD SDI имеет опережение прибл. 120 H по сравнению с композитным входным сигналом.
480i, 576i | Композитный сигнал | — | Выходной сигнал SD SDI соответствует композитному входному сигналу. Композитный выходной сигнал соответствует композитному входному сигналу.
HD-Y | — | Выходной сигнал SD SDI не синхронизирован с входным сигналом HD-Y. Композитный выходной сигнал не синхронизирован с входным сигналом HD-Y.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В режиме системы 1080i/P или 720P принудительная синхронизация применяется к видеосигналу, когда сигнал HD-Y является входным. В этом случае временной код может иметь сдвиг на один кадр.

- Под мощностью на выходе понижающего преобразователя понимаются выходные сигналы на разъемах <MON OUT> и <SDI OUT/IN (OP)>.

- Когда система находится в режиме 1080/23,98PsF, для этого параметра фиксируется значение [HD SDI], независимо от настройки параметра [GL PHASE].

В начало страницы