- Начало
- Операции с меню
- Список меню
- [SCENE FILE]

# [SCENE FILE]

Настройте параметры в соответствии с данными в файлах условий съемки.

Это меню используется для установки дополнительных параметров качества изображения видеокамеры, выбора файлов сцены и считывания/записи данных файлов условий съемки во внутреннюю память.

Эти параметры меню нельзя настраивать, когда отображается экран пиктограмм.

Параметр | Описание параметров
--- | ---
[NAME EDIT] | Изменение имени файла сцены, выбранного в меню файлов условий съемки. (Не более шести символов)
[LOAD/SAVE/INITIALIZE] | Загрузка/сохранение/инициализация значений параметров внутри выбранного файла условий съемки (1 - 6). [LOAD]: выбор и загрузка файла условий съемки, сохраненного в памяти видеокамеры. [SAVE]: указание имени и номера файла для сохранения текущих значений параметров и их сохранение в качестве файла условий съемки в памяти видеокамеры. [INITIALIZE]: восстановление заводских настроек файлов условий съемки (1 - 6).
[SYNC SCAN TYPE] | Переключение настроек отображения синхронного сканирования. [sec]: отображение в единицах времени. [deg]: отображение угла открытия затвора. Заводские настройки: [sec]
[SYNCHRO SCAN] | Отображение скорости затвора при синхронном сканировании, которая будет использоваться при съемке видео для телевидения и т.д. Если [SYNC SCAN TYPE] = [sec] и [SYSTEM MODE] = 59,94 Hz: 60i/60p: [1/60.0]…[1/250.0] 30P: [1/30.0]…[1/250.0] 24P: [1/24.0]…[1/250.0] Если [SYNC SCAN TYPE] = [sec] и [SYSTEM MODE] = 50 Hz: 50i/50P: [1/50.0]…[1/250.0] 25P: [1/25.0]…[1/250.0] Если [SYNC SCAN TYPE] = [deg] (с шагом 0,5 d, отображение угла): [3.0d]…[360.0d] Заводские настройки: [1/60.0] (если [SYNC SCAN TYPE] = [sec] и [SYSTEM MODE] = 59,94 Hz)
[MASTER DTL] | Установка уровня детализации всей части. [−31]…[31] Заводские настройки: [0]
[DTL CORING] | Установка уровня сигнала (включая шум), при котором эффект детализации не активируется. [0]…[60] Заводские настройки: [1]
[DETAIL SETTING] | [DETAIL] | Установка значения [ON]/[OFF] для функции детализации. [ON], [OFF] Заводские настройки: [ON]
| [V.DTL LEVEL] | Установка интенсивности уровня детализации по вертикали. [−7]…[7] Заводские настройки: [0]
| [H.DTL FREQ.] | Установка толщины уровня детализации по горизонтали. [−7]…[7] Заводские настройки: [0]
| [V. DTL FREQ.] | Установка толщины уровня детализации по вертикали. [0]…[2] Заводские настройки: [1]
| [LEVEL DEPEND.] | При увеличении детализации в яркой области сигнала детализация в темных областях будет снижена. При увеличении значения параметра [LEVEL DEPEND.] уровень детализации в ярких областях будет также снижен. [−7]…[7] Заводские настройки: [0]
| [KNEE APE LVL] | Установка уровня детализации в областях повышенной яркости. При работе 0 отображается как [OFF]. [OFF], [1]…[5] Заводские настройки: [2]
| [DTL GAIN(+)] | Установка уровня детализации в направлении + (увеличение яркости). [−31]…[31] Заводские настройки: [0]
| [DTL GAIN(−)] | Установка уровня детализации в направлении − (уменьшение яркости). [−31]…[31] Заводские настройки: [0]
[SKIN TONE DTL A] | Выбор таблицы тонов кожи, в которой будут отображаться подробные данные о тоне кожи. Создайте таблицу тонов кожи с помощью [DETECT TABLE]. Отображение таблицы подробных данных о тоне кожи позволяет сглаживать тоны кожи во время съемки. Параметр [SKIN TONE DTL A] можно использовать отдельно или в сочетании с параметрами [SKIN TONE DTL B] и [SKIN TONE DTL C]. [ON], [OFF] Заводские настройки: [OFF]
[SKIN TONE DTL B] | Выбор таблицы тонов кожи, в которой будут отображаться подробные данные о тоне кожи. Создайте таблицу тонов кожи с помощью [DETECT TABLE]. Отображение таблицы подробных данных о тоне кожи позволяет сглаживать тоны кожи во время съемки. Параметр [SKIN TONE DTL B] можно использовать отдельно или в сочетании с параметрами [SKIN TONE DTL A] и [SKIN TONE DTL C]. [ON], [OFF] Заводские настройки: [OFF]
[SKIN TONE DTL C] | Выбор таблицы тонов кожи, в которой будут отображаться подробные данные о тоне кожи. Создайте таблицу тонов кожи с помощью [DETECT TABLE]. Отображение таблицы подробных данных о тоне кожи позволяет сглаживать тоны кожи во время съемки. Параметр [SKIN TONE DTL C] можно использовать отдельно или в сочетании с параметрами [SKIN TONE DTL A] и [SKIN TONE DTL B]. [ON], [OFF] Заводские настройки: [OFF]
[SKIN TONE ZEBRA] | Установите отображение области телесного тона на экране видоискателя с использованием зебры. Зебра отображается, когда для этого параметра установлено значение [ON] и активирован параметр [SKIN TONE DTL A]/[SKIN TONE DTL B]/[SKIN TONE DTL C]. Зебра применяется в областях, заданных с помощью параметра [SKIN TONE DTL SETTING]. [ON], [OFF] Заводские настройки: [ON]
[SKIN TONE DTL SETTING] | [DETECT TABLE] | Выбор таблицы тонов кожи для объекта, в которой будут отображаться подробные данные о тоне кожи. [A], [B], [C] Заводские настройки: [A]
| [SKIN TONE GET] | Сбор данных о цвете для параметра [A], [B] или [C], установленного для параметра [DETECT TABLE] рядом с меткой центра. При выполнении этой операции выполняется автоматический сбор данных от [I CENTER] до [Q PHASE]. Полученные данные становятся данными таблицы [A], [B] или [C], выбранной для параметра [DETECT TABLE]. Нельзя получить данные о цветах для [A], [B] и [C] одновременно.
| [SKIN DTL EFFECT] | Установка эффективного уровня детализации тонов кожи. [0]…[31] Заводские настройки: [16]
| [I CENTER] | Установка местоположения центра верхней оси I (установка области, в которой отображается тон кожи). [0]…[255] Заводские настройки: [35]
| [I WIDTH] | Установка ширины области, в которой отображается тон кожи, для верхней оси I с фокусировкой на [I CENTER]. [0]…[255] Заводские настройки: [55]
| [Q WIDTH] | Установка ширины области, в которой отображается тон кожи, для верхней оси Q с фокусировкой на [I CENTER]. [0]…[90] Заводские настройки: [10]
| [Q PHASE] | Установка фазы области, в которой отображается тон кожи, относительно оси Q. [−180]…[179] Заводские настройки: [0]
[RB GAIN CONTROL SETTING] | [R GAIN AWB PRE] | Установка усиления Rch, когда переключатель <WHITE BAL> находится в положении <PRST>. [−200]…[200] Заводские настройки: [0]
| [B GAIN AWB PRE] | Установка усиления Bch, когда переключатель <WHITE BAL> находится в положении <PRST>. [−200]…[200] Заводские настройки: [0]
| [R GAIN AWB A] | Установка усиления Rch, когда переключатель <WHITE BAL> находится в положении <A>. [−200]…[200] Заводские настройки: [0]
| [B GAIN AWB A] | Установка усиления Bch, когда переключатель <WHITE BAL> находится в положении <A>. [−200]…[200] Заводские настройки: [0]
| [R GAIN AWB B] | Установка усиления Rch, когда переключатель <WHITE BAL> находится в положении <B>. [−200]…[200] Заводские настройки: [0]
| [B GAIN AWB B] | Установка усиления Bch, когда переключатель <WHITE BAL> находится в положении <B>. [−200]…[200] Заводские настройки: [0]
| [AWB A GAIN OFFSET] | Установка усиления Rch и усиления Bch при автоматической настройке баланса белого после перевода переключателя <WHITE BAL> в положение <A>. [ON]: использование значений, установленных для параметра [R GAIN AWB A] и [B GAIN AWB A]. [OFF]: установка значения усиления Rch и усиления Bch, равного [0]. Заводские настройки: [OFF]
| [AWB B GAIN OFFSET] | Установка усиления Rch и усиления Bch при автоматической настройке баланса белого после перевода переключателя <WHITE BAL> в положение <B>. [ON]: использование значений, установленных для параметра [R GAIN AWB B] и [B GAIN AWB B]. [OFF]: установка значения усиления Rch и усиления Bch, равного [0]. Заводские настройки: [OFF]
[COLOR TEMP Ach SETTING] | [COLOR TEMP] | Отображение цветовой температуры, когда переключатель <WHITE BAL> находится в положении <A> и используется автоматический баланс белого или его предварительно заданные параметры. Кроме того, при автоматическом балансе белого цветовую температуру можно изменить, изменив выходной баланс для Rch и Bch. [2000K]…[15000K] Заводские настройки: [3200K]
| [R Gain] | Отображение вывода Rch, когда переключатель <WHITE BAL> находится в положении <A> и используется автоматический баланс белого или его предварительно заданные параметры. Кроме того, при автоматическом балансе белого цвет можно изменить на оси Rch, изменив вывод Rch. [−400]…[400] Заводские настройки: [0]
| [B Gain] | Отображение вывода Bch, когда переключатель <WHITE BAL> находится в положении <A> и используется автоматический баланс белого или его предварительно заданные параметры. Кроме того, при автоматическом балансе белого цвет можно изменить на оси Bch, изменив вывод Bch. [−400]…[400] Заводские настройки: [0]
| [G AXIS] | Отображение вывода оси G, когда переключатель <WHITE BAL> находится в положении <A> и используется автоматический баланс белого или его предварительно заданные параметры. Кроме того, при автоматическом балансе белого цвет можно изменить на оси G, изменив вывод Rch/Bch. [−400]…[400] Заводские настройки: [0]
[COLOR TEMP Bch SETTING] | [COLOR TEMP] | Отображение цветовой температуры, когда переключатель <WHITE BAL> находится в положении <B> и используется автоматический баланс белого или его предварительно заданные параметры. Кроме того, при автоматическом балансе белого цветовую температуру можно изменить, изменив выходной баланс для Rch и Bch. [2000K]…[15000K] Заводские настройки: [3200K]
| [R Gain] | Отображение вывода Rch, когда переключатель <WHITE BAL> находится в положении <B> и используется автоматический баланс белого или его предварительно заданные параметры. Кроме того, при автоматическом балансе белого цвет можно изменить на оси Rch, изменив вывод Rch. [−400]…[400] Заводские настройки: [0]
| [B Gain] | Отображение вывода Bch, когда переключатель <WHITE BAL> находится в положении <B> и используется автоматический баланс белого или его предварительно заданные параметры. Кроме того, при автоматическом балансе белого цвет можно изменить на оси Bch, изменив вывод Bch. [−400]…[400] Заводские настройки: [0]
| [G AXIS] | Отображение вывода оси G, когда переключатель <WHITE BAL> находится в положении <B> и используется автоматический баланс белого или его предварительно заданные параметры. Кроме того, при автоматическом балансе белого цвет можно изменить на оси G, изменив вывод Rch/Bch. [−400]…[400] Заводские настройки: [0]
[CHROMA LEVEL] | Установка уровня цветности сигналов PR и PB. [−99%]…[40%], [OFF] Заводские настройки: [0%]
[CHROMA PHASE] | Тонкая настройка фазы цветности сигналов PR и PB. [−31]…[31] Заводские настройки: [0]
[MATRIX] | Выбор таблицы цветов для съемки. [NORM1]: отображение цветов, подходящих для съемки на улице или при использовании галогенных ламп. [NORM2]: отображение более ярких цветов, чем в режиме [NORM1]. [FLUO.]: отображение цветов, подходящих для съемки в помещениях с флуоресцентными источниками света. [CINELIKE]: отображение цветов, подходящих для съемки видео для использования в кинематографии. Заводские настройки: [NORM1]
[MATRIX SETTING] | [MATRIX R-G] | Регулировка линейной матрицы. (Красный - зеленый) [−63]…[63] Заводские настройки: [0]
| [MATRIX R-B] | Регулировка линейной матрицы. (Красный - синий) [−63]…[63] Заводские настройки: [0]
| [MATRIX G-R] | Регулировка линейной матрицы. (Зеленый - красный) [−63]…[63] Заводские настройки: [0]
| [MATRIX G-B] | Регулировка линейной матрицы. (Зеленый - синий) [−63]…[63] Заводские настройки: [0]
| [MATRIX B-R] | Регулировка линейной матрицы. (Синий - красный) [−63]…[63] Заводские настройки: [0]
| [MATRIX B-G] | Регулировка линейной матрицы. (Синий - зеленый) [−63]…[63] Заводские настройки: [0]
[COLOR CORRECTION SETTING] | [R (SAT)] | Корректировка насыщенности красного цвета. [−63]…[63] Заводские настройки: [0]
| [R (PHASE)] | Корректировка оттенков красного. [−63]…[63] Заводские настройки: [0]
| [R-R-Mg (SAT)] | Корректировка насыщенности цветов между красным и «цветами между красным и пурпурным». [−63]…[63] Заводские настройки: [0]
| [R-R-Mg (PHASE)] | Корректировка оттенков между красным и «цветами между красным и пурпурным». [−63]…[63] Заводские настройки: [0]
| [R-Mg (SAT)] | Корректировка насыщенности цветов между красным и пурпурным. [−63]…[63] Заводские настройки: [0]
| [R-Mg (PHASE)] | Корректировка оттенков между красным и пурпурным. [−63]…[63] Заводские настройки: [0]
| [Mg (SAT)] | Корректировка насыщенности пурпурного цвета. [−63]…[63] Заводские настройки: [0]
| [Mg (PHASE)] | Корректировка оттенков пурпурного. [−63]…[63] Заводские настройки: [0]
| [Mg-B (SAT)] | Корректировка насыщенности цветов между пурпурным и синим. [−63]…[63] Заводские настройки: [0]
| [Mg-B (PHASE)] | Корректировка оттенков между пурпурным и синим. [−63]…[63] Заводские настройки: [0]
| [B (SAT)] | Корректировка насыщенности синего цвета. [−63]…[63] Заводские настройки: [0]
| [B (PHASE)] | Корректировка оттенков синего. [−63]…[63] Заводские настройки: [0]
| [B-Cy (SAT)] | Корректировка насыщенности цветов между синим и бирюзовым. [−63]…[63] Заводские настройки: [0]
| [B-Cy (PHASE)] | Корректировка оттенков между синим и бирюзовым. [−63]…[63] Заводские настройки: [0]
| [Cy (SAT)] | Корректировка насыщенности бирюзового цвета. [−63]…[63] Заводские настройки: [0]
| [Cy (PHASE)] | Корректировка оттенков бирюзового цвета. [−63]…[63] Заводские настройки: [0]
| [Cy-G (SAT)] | Корректировка насыщенности цветов между бирюзовым и зеленым. [−63]…[63] Заводские настройки: [0]
| [Cy-G (PHASE)] | Корректировка оттенков между бирюзовым и зеленым. [−63]…[63] Заводские настройки: [0]
| [G (SAT)] | Корректировка насыщенности зеленого цвета. [−63]…[63] Заводские настройки: [0]
| [G (PHASE)] | Корректировка оттенков зеленого. [−63]…[63] Заводские настройки: [0]
| [G-Yl (SAT)] | Корректировка насыщенности цветов между зеленым и желтым. [−63]…[63] Заводские настройки: [0]
| [G-Yl (PHASE)] | Корректировка оттенков между зеленым и желтым. [−63]…[63] Заводские настройки: [0]
| [Yl (SAT)] | Корректировка насыщенности желтого цвета. [−63]…[63] Заводские настройки: [0]
| [Yl (PHASE)] | Корректировка оттенков желтого. [−63]…[63] Заводские настройки: [0]
| [Yl-Yl-R (SAT)] | Корректировка насыщенности цветов между желтым и «цветами между желтым и красным». [−63]…[63] Заводские настройки: [0]
| [Yl-Yl-R (PHASE)] | Корректировка оттенков между желтым и «цветами между желтым и красным». [−63]…[63] Заводские настройки: [0]
| [Yl-R (SAT)] | Корректировка насыщенности цветов между желтым и красным. [−63]…[63] Заводские настройки: [0]
| [Yl-R (PHASE)] | Корректировка оттенков между желтым и красным. [−63]…[63] Заводские настройки: [0]
| [Yl-R-R (SAT)] | Корректировка насыщенности цветов между «цветами между желтым и красным» и красным. [−63]…[63] Заводские настройки: [0]
| [Yl-R-R (PHASE)] | Корректировка оттенков между «цветами между желтым и красным» и красным. [−63]…[63] Заводские настройки: [0]
[MASTER PED] | Установка уровня гашения ведущего сигнала. [−200]…[200] Заводские настройки: [16]
[RGB BLACK CONTROL SETTING] | [R PED] | Установка уровня гашения Rch. [−100]…[100] Заводские настройки: [0]
| [G PED] | Установка уровня гашения Gch. [−100]…[100] Заводские настройки: [0]
| [B PED] | Установка уровня гашения Bch. [−100]…[100] Заводские настройки: [0]
| [PEDESTAL OFFSET] | Установка уровней гашения Rch, Gch и Bch после автоматической настройки баланса черного. [ON]: использование значений, установленных для параметров [R PED], [G PED] и [B PED]. [OFF]: установка в качестве уровня гашения Rch, Gch и Bch значения [0]. Заводские настройки: [OFF]
[GAMMA MODE SEL] | Выбирает гамма-кривую. [HD]: элемент степени гаммы видео в формате HD (High Definition). [SD]: повышенное усиление в темных областях по сравнению с настройками гаммы для формата HD. [FILMLIKE1]: элемент, позволяющий увеличить яркость по сравнению с гаммой HD. [FILMLIKE2]: элемент, позволяющий увеличить яркость по сравнению с [FILMLIKE1]. [FILMLIKE3]: элемент, позволяющий увеличить яркость по сравнению с [FILMLIKE2]. [FILM-REC]: элемент кинематографической гаммы для кинопленки. [VIDEO-REC]: элемент кинематографической гаммы для видео. Заводские настройки: [HD]
[GAMMA SETTING] | [MASTER GAMMA] | Установка основной гаммы с шагом настройки 0,01. [0.30]…[0.75] Заводские настройки: [0.45]
| [F-REC DYNAMIC LVL] | При установке значения [FILM-REC] для параметра [GAMMA MODE SEL] будет использоваться динамический диапазон. При установке значения, отличного от [FILM-REC], значения параметров не будут изменены. [200%], [300%], [400%], [500%], [600%] Заводские настройки: [600%]
| [F-REC BLACK STR LVL] | При установке значения [FILM-REC] для параметра [GAMMA MODE SEL] будет использоваться растягивание сигнала в области черного. При установке значения, отличного от [FILM-REC], значения параметров не будут изменены. [0%]…[30%] Заводские настройки: [0%]
| [V-REC KNEE SLOPE] | При установке значения [VIDEO-REC] для параметра [GAMMA MODE SEL] будет использоваться излом. При установке значения, отличного от [VIDEO-REC], значения параметров не будут изменены. [150%], [200%]…[500%] Заводские настройки: [500%]
| [V-REC KNEE POINT] | При установке значения [VIDEO-REC] для параметра [GAMMA MODE SEL] будет установлена точка перегиба. При установке значения, отличного от [VIDEO-REC], значения параметров не будут изменены. [30%]…[107%] Заводские настройки: [30%]
| [BLACK GAMMA] | Установка кривых гамма-распределения для темных областей. [−8]…[−1]: сжатие темных областей. [OFF]: стандартное состояние [1]…[8]: расширение темных областей. Заводские настройки: [OFF]
| [B. GAMMA RANGE] | Установка максимального уровня сжатия/расширения. [1]: около 20% [2]: около 30% [3]: около 40% Заводские настройки: [1]
[KNEE SETTING] | [MANUAL KNEE] | Используется для выбора режима работы, когда позиционный переключатель <OUTPUT>/<AUTO KNEE> установлен в положение <OFF>. [ON], [OFF] Заводские настройки: [ON]
| [A.KNEE RESPONSE] | Установка скорости отклика автоматического излома. Чем меньше значение параметра, тем выше скорость отклика. [1]…[8] Заводские настройки: [4]
| [KNEE MASTER POINT] | Установка положения точки перегиба с шагом 0,5%. [70.0%]…[107.0%] Заводские настройки: [93.0%]
| [KNEE MASTER SLOPE] | Установка угла излома. [0]…[99] Заводские настройки: [85]
| [KNEE MASTER SLOPE Rch] | Установка угла излома Rch. [−31]…[31] Заводские настройки: [0]
| [KNEE MASTER SLOPE Bch] | Установка угла излома Bch. [−31]…[31] Заводские настройки: [0]
[HI-COLOR SW] | Включение/выключение режима увеличения динамического диапазона цветов: [ON]/[OFF]. [ON], [OFF] Заводские настройки: [ON]
[HI-COLOR LVL] | Выбор уровня режима увеличения динамического диапазона цветов. [1]…[32] Заводские настройки: [32]
[WHITE CLIP SETTING] | [WHITE CLIP] | Включение/выключение функции ограничения уровня белого: [ON]/[OFF]. Этот параметр позволяет использовать значение параметра [WHITE CLIP LVL], если для функции установлено значение [ON]. [ON], [OFF] Заводские настройки: [ON]
| [WHITE CLIP LVL] | Установка уровня ограничения белого. [90%]…[109%] Заводские настройки: [109%]
| [Rch CLIP LVL] | Установка уровня ограничения белого Rch. [−31]…[31] Заводские настройки: [0]
| [Bch CLIP LVL] | Установка уровня ограничения белого Bch. [−31]…[31] Заводские настройки: [0]
[DRS EFFECT DEPTH] | Устанавливает уровень сжатия областей с повышенной яркостью для функции расширения динамического диапазона. При сжатии уровней видеосигнала в областях с повышенной яркостью, которые в стандартном режиме съемки могут быть утеряны, будет расширен динамический диапазон. [1], [2], [3] Заводские настройки: [1]
[A.IRIS LEVEL] | Включение/выключение функции автоматической установки уровня чувствительности диафрагмы. [ON], [OFF] Заводские настройки: [ON]
[A.IRIS LEVEL EFFECT] | Регулировка яркости в режиме автоматической настройки диафрагмы. Увеличьте значение, чтобы увеличить яркость, или уменьшите значение, чтобы затемнить конвергенцию при автоматической настройке диафрагмы. [−50]…[50] Заводские настройки: [0]

В начало страницы