- Начало
- Съемка
- Настройка качества изображения
- Функция контроля усиления RB

# Функция контроля усиления RB

Данная функция позволяет задать настройки повышения или снижения интенсивности красного и синего цвета согласно положению переключателя <WHITE BAL>.

Функция выполняется, если переключатель установлен в положение <PRST> или если включен автоматический баланс белого. Не выполняется при включении автоматического слежения за балансом белого.

#### Общие настройки

Использование видеокамеры с заводскими настройками.

#### Расширенные настройки

Задайте настройки в главном меню → [SCENE FILE] → [RB GAIN CONTROL SETTING].

- Если переключатель <WHITE BAL> установлен в положение <PRST>

  [R GAIN AWB PRE]: позволяет задать настройки для усиления или снижения интенсивности красного.

  [B GAIN AWB PRE]: позволяет задать настройки для усиления или снижения интенсивности синего.

- Если переключатель <WHITE BAL> установлен в положение <A>

  [R GAIN AWB A]: позволяет задать настройки для усиления или снижения интенсивности красного.

  [B GAIN AWB A]: позволяет задать настройки для усиления или снижения интенсивности синего.

- Если переключатель <WHITE BAL> установлен в положение <B>

  [R GAIN AWB B]: позволяет задать настройки для усиления или снижения интенсивности красного.

  [B GAIN AWB B]: позволяет задать настройки для усиления или снижения интенсивности синего.

- Если переключатель <WHITE BAL> установлен в положение <A> и выполняется автоматический баланс белого

  [AWB A GAIN OFFSET]: позволяет задать сохранение значений, заданных для [R GAIN AWB A] и [B GAIN AWB A] или сбросить их.

- Если переключатель <WHITE BAL> установлен в положение <B> и выполняется автоматический баланс белого

  [AWB B GAIN OFFSET]: позволяет задать сохранение значений, заданных для [R GAIN AWB B] и [B GAIN AWB B] или сбросить их.

В начало страницы