- Начало
- Подготовка
- Установка и настройка объектива
- Регулировка рабочего отрезка объектива

# Регулировка рабочего отрезка объектива

Если видеокамера во время работы зума не фокусируется на объектах как в положении телефото, так и в широкоугольном положении, отрегулируйте рабочий отрезок объектива (расстояние от опорной поверхности оправы объектива до фокальной плоскости).

После выполнения такой настройки рабочий отрезок объектива не нужно будет снова регулировать, пока объектив не будет заменен другим.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Руководство по методам регулировки и позициям частей объектива см. в инструкции по эксплуатации.

## Для стандартного объектива

Приблизительно 3 m

Установите объектив на видеокамеру.

Удостоверьтесь, что кабель объектива подсоединен.

Установите ручной режим регулировки отверстия диафрагмы объектива и полностью откройте диафрагму.

Поместите регулировочную таблицу для рабочего отрезка объектива на расстоянии около 3 m от объектива и отрегулируйте освещение таблицы для получения соответствующего уровня выходного изображения.

При слишком высоком уровне изображения используйте фильтр или затвор.

Ослабьте зажимной винт кольца F.f (Flange focus).

Установите кольцо зума в крайнее положение телефото вручную или при помощи электропривода.

Наведите объектив на таблицу регулировки рабочего отрезка объектива и вращайте кольцо изменения расстояния до фокусировки на таблице.

Установите кольцо зума в крайнее широкоугольное положение и вращайте кольцо F.f (Flange focus) для фокусировки на таблице.

В этот раз не двигайте кольцо изменения расстояния.

Повторяйте шаги 5 – 7 до тех пор, пока объектив не сфокусируется на объекте как в положении телефото, так и в широкоугольном положении.

Надежно затяните зажимной винт кольца F.f (Flange focus).

ПРИМЕЧАНИЕ

- Кольцо F.b (рабочего отрезка объектива) на некоторых объективах может быть обозначено как кольцо F.f (фокусного расстояния объектива).

## Для совместимого с автофокусировкой объектива

Если используется совместимый с автофокусировкой объектив, выполните следующие действия для автоматического управления зумом и фокусировкой и отрегулируйте рабочий отрезок объектива.

Приблизительно 3 m

Установите объектив на видеокамеру.

Прежде чем прикреплять объектив, установите переключатель <POWER> на видеокамере в положение <OFF>.

Удостоверьтесь, что кабель объектива подсоединен.

Установите ручной режим регулировки диафрагмы объектива и полностью откройте диафрагму.

Поместите регулировочную таблицу для рабочего отрезка объектива на расстоянии около 3 m от объектива и отрегулируйте освещение таблицы для получения соответствующего уровня выходного изображения.

Возле регулировочной таблицы не должно быть других объектов.

Поверните переключатель <ZOOM> на объективе в сторону <SERVO>. (Режим управления зумом при помощи электропривода)

Измените меню настройки видеокамеры, чтобы отрегулировать рабочий отрезок объектива.

Выберите [EXECUTE] в главном меню → [MAINTENANCE] → [LENS ADJ.] → [FB ADJ.].

Используя поворотный переключатель, выберите [YES], а затем нажмите на поворотный переключатель.

Во время настройки на экране видоискателя будет отображено сообщение [ACTIVE...].

По завершении настройки на экране видоискателя отобразится сообщение [FB ADJ. OK!].

В случае возникновения ошибки настройки на экране видоискателя отобразится сообщение [FB ADJ. ERROR!]. В таком случае проверьте условия объекта, освещения и т.д., снова откройте диафрагму и выполните настройку еще раз.

В начало страницы