- Начало
- Описание компонентов
- Раздел о питании видеокамеры и креплении дополнительных принадлежностей

# Раздел о питании видеокамеры и креплении дополнительных принадлежностей

1. Переключатель <POWER> (Подготовка)

   Используется для включения/выключения питания.

2. Рычаг отсоединения батареи (Установка и настройка батареи)

   Потяните рычаг отсоединения батареи вниз, чтобы отсоединить батарею.

3. Держатель батареи (Установка и настройка батареи)

   Используется для установки батареи Anton/Bauer.

4. Выключатель света (Установка и настройка батареи)

5. Разъем <DC IN> (Использование внешнего источника питания постоянного тока)

   Входной разъем для внешнего источника питания постоянного тока. Используется для подключения видеокамеры к внешнему источнику питания постоянного тока.

6. Разъем <DC OUT> (Соединение <DC OUT> разъема с внешним переключателем управления запуском/остановкой записи)

   Выходной разъем для постоянного тока 12 V. Обеспечивает максимальную силу тока 1,5 A.

   ПРИМЕЧАНИЕ

   - Перед присоединением внешнего оборудования к этому разъему тщательно проверьте полярность соединений. В противном случае это может привести к неисправности.

7. Разъем <REMOTE> (Подключение пульта дистанционного управления (AJ-RC10G), Подключение пульта расширенного управления (AG-EC4G))

   Некоторыми функциями можно управлять на расстоянии, подключив пульт дистанционного управления AJ-RC10G (приобретается дополнительно) к видеокамере. Дополнительные сведения см. в разделе «Подключение пульта дистанционного управления (AJ-RC10G)».

   Некоторыми функциями можно управлять на расстоянии, подключив пульт расширенного управления AG-EC4G (приобретается дополнительно) к видеокамере. Дополнительные сведения см. в разделе «Подключение пульта расширенного управления (AG-EC4G)».

8. Выходной разъем для лампы

   Используется для подключения приборов Ultralight 2 производства Anton/Bauer (приобретаются дополнительно) или эквивалентных осветительных приборов для видеосъемки на 50 W или менее.

   Когда горит лампа видеокамеры, уровень заряда батареи резко понижается. При использовании лампы рекомендуется использовать батарею на 90 Wh или более.

9. Держатели кабелей

   Используются для фиксации кабелей осветительных приборов и микрофона.

10. Отверстия для крепления дополнительных принадлежностей

    Используются для крепления дополнительных принадлежностей. Используйте только с целью крепления принадлежностей.

    - Размер отверстий для привинчивания

      - 1/4-20 UNC (винты длиной 10 mm или короче)

      - 3/8-16 UNC (винты длиной 10 mm или короче)

11. Крепление для плечевого ремня (Прикрепление наплечного ремня)

    Используется для присоединения плечевого ремня.

12. Направляющая для осветительных приборов

    Используется для подключения лампы для видеокамеры.

    Размер отверстий для крепления

    - 1/4-20 UNC (винты длиной 6 mm или короче)

13. Левое-правое установочное кольцо видоискателя

    Чтобы отрегулировать левое/правое положение видоискателя, ослабьте это кольцо и сдвиньте видоискатель влево или вправо, чтобы установить его в удобное положение. После завершения регулировки видоискателя затяните кольцо, чтобы зафиксировать видоискатель.

14. Разъем <VF>

    Установите видоискатель AG-CVF15G (приобретается дополнительно) и т.д.

15. Зажим кабеля объектива/микрофона (Установка и настройка объектива)

    Используется для фиксации кабелей объектива и микрофона.

16. Разъем <LENS> (Установка и настройка объектива)

    Используется для подключения кабеля объектива. Подробное описание используемого объектива см. в инструкции по эксплуатации объектива.

17. Крепление для штатива (Установка на штатив)

    При установке видеокамеры на штатив сюда присоединяется адаптер штатива SHAN-TM700 (приобретается дополнительно).

18. Крепление объектива (для байонета типа 2/3) (Установка объектива)

    Используется для установки объектива.

19. Фиксирующий рычаг объектива (Установка и настройка объектива)

    После установки объектива на крепление объектива, затяните рычаг для фиксации объектива.

20. Крышка крепления (Установка объектива)

    Для снятия крышки поднимите фиксирующий рычаг объектива. Устанавливайте крышку, когда объектив снят.

В начало страницы