- Начало
- Съемка
- Назначение функций кнопкам USER
- Доступные функции

# Доступные функции

Кнопке USER могут быть назначены следующие функции:

Параметр | Описание
--- | ---
[INHIBIT] | Отключает назначение функций.
[LEVEL GAUGE] | Используется для назначения функции для включения/выключения отображения индикатора уровня.
[LEVEL GAUGE RESET] | Задает функцию, устанавливающую уровень с использованием текущих указаний по настройке по горизонтали и вертикали в качестве справочных значений. При длительном нажатии заданной кнопки восстанавливаются заводские настройки.
[WFM] | Используется для назначения функции для переключения отображения формы сигнала монитора сигналов. Выберите экран сигналов в главном меню → [SW MODE] → [WFM MODE].
[D.ZOOM x2] [D.ZOOM x4] | Назначает функцию цифрового зуммирования. Увеличивает угол поля зрения к 2x/4x по вертикали и по горизонтали.
[DRS] | Используется для назначения функции для включения/выключения расширения динамического диапазона.
[FBC] | Используется для назначения функции для включения/выключения устранения полос от вспышек.
[S.GAIN] | Используется для назначения функции для включения/выключения функции суперусиления.
[1S.EXP.] | Назначает функцию для включения/выключения функции экспозиции в течение одной секунды.
[ATW] | Используется для назначения функции для включения/выключения автоматического слежения за балансом белого.
[ATW LOCK] | Фиксирует баланс белого в неизменном состоянии при нажатии во время работы функции автоматического слежения за балансом белого. При повторном нажатии снова возобновляет функцию автоматического слежения за балансом белого.
[SPOTLIGHT] | Используется для назначения функции для включения/выключения автоматической регулировки диафрагмы при освещении прожектором.
[BACKLIGHT] | Используется для назначения функции для включения/выключения автоматической регулировки диафрагмы для компенсации задней подсветки.
[Y GET] | Используется для назначения функции для отображения уровня яркости области кадра в центре изображения.
[PUSH AF] | Используется для назначения функции для включения/выключения временной активации автофокуса в режиме фокусировки вручную. Установите режим работы в главном меню → [SW MODE] → [PUSH AF MODE].
[PRE REC] | Назначает функцию для включения/выключения функции предварительной записи.
[TEXT MEMO] | Назначает функцию текстового примечания.
[SHOT MARK] | Назначает функцию метки фрагмента.
[DEL LAST CLIP] | Назначает функцию для удаления последнего записанного ролика.
[SLOT SEL] | Используется для назначения функции для переключения карты для записи, если в слот карты памяти P2 вставлено две или больше карт.
[AUDIO MON SEL] | Используется для назначения функции для переключения выходного аудиоканала. Если выбран аудиоканал 1/2, при каждом нажатии назначенной кнопки происходит переключение между монофоническим аудиоканалом 1, стерео аудиоканалами 1 и 2 и монофоническим аудиоканалом 2. Если выбран аудиоканал 3/4, при каждом нажатии назначенной кнопки происходит переключение между монофоническим аудиоканалом 3, стерео аудиоканалами 3 и 4 и монофоническим аудиоканалом 4.
[REC CHECK] | Назначает функцию проверки записи.
[USB MODE] | Назначает функцию для включения/выключения режима устройства USB или хост-режима USB.
[PLAYLIST] | Используется для назначения функции для переключения режима редактирования списка воспроизведения на режим передачи/завершения.
[EVF COLOR] | Назначает функцию переключения изображения на экране видоискателя в цвете или черно-белом режиме.
[REC DURING UPLOAD] | Назначает функцию для включения/выключения функции записи во время загрузки данных. Данный параметр связан со значением, заданным в главном меню → [NETWORK SETUP] → [FTP CLIENT SERVICE] → [REC DURING UPLOAD].
[UPLOAD LIST] | Назначает функцию для отображения списка загрузки функции записи во время загрузки данных. Чтобы закрыть список загрузки, нажмите кнопку <EXIT>.
[STREAMING START] | Назначает функцию для запуска/остановки потоковой передачи с видеокамеры. Данный параметр связан со значением, заданным в главном меню → [NETWORK SETUP] → [STREAMING SETTING] → [START].
[LOAD USER FILE] | Назначает функцию для отображения экрана выбора пользовательского файла, сохраненного на карте памяти SD. Эта операция не работает на экране миниатюр.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При отключении видеокамеры также отключаются следующие функции.

  [WFM]/[D.ZOOM x2]/[D.ZOOM x4]/[FBC]/[S.GAIN]/[ATW]/[ATW LOCK]/[SPOTLIGHT]/[BACKLIGHT]/[Y GET]/[USB MODE]/[PLAYLIST]

В начало страницы