- Начало
- Съемка
- Выбор ввода звука и настройка уровней записи
- Выбор входного аудиосигнала

# Выбор входного аудиосигнала

Выберите входной сигнал для записи в аудиоканал 1/2/3/4 как значение для параметра [IN] на экране [AUD02:INPUT] интерфейса SmartUI. ([AUD02:INPUT])

Установите параметры настройки выключателя и линейного входа на экране [AUD02:INPUT] интерфейса SmartUI. ([AUD02:INPUT])

ПРИМЕЧАНИЕ

- Аудиосигналы, записываемые с использованием 4 каналов, выводятся с сигналами SDI.

Настройте параметры аудиозаписи в главном меню → [AUDIO SETUP]. ([AUDIO SETUP])

В начало страницы