- Начало
- Сетевое подключение
- Сетевое подключение

# Сетевое подключение

Видеокамеру можно подключить к сети через беспроводную LAN, проводную LAN или 4G/LTE.

Кроме того, высокоскоростное сетевое подключение возможно при подключении соединительного устройства к беспроводной сети LAN или проводной сети LAN.

Для получения дополнительной информации о беспроводных модулях и соединительных устройствах, которые можно подключать, обратитесь в службу поддержки на следующем веб-сайте:

http://pro-av.panasonic.net/

Для подключения к беспроводной сети LAN присоедините AJ-WM30/AJ-WM50 (приобретается дополнительно) к разъему <USB2.0> (дополнительному хосту).

Для подключения к проводной сети LAN подключите кабель LAN к разъему <LAN> на задней стороне.

Чтобы использовать 4G/LTE, подключите модем USB, который поддерживает разъем <USB2.0> (под-хост).

IEEE802.11g/n

100BASE-TX/10BASE-T

Доступные функции
Операционная среда
В начало страницы