- Начало
- Экран
- Отображение состояния экрана
- Проверка и отображение состояния съемки

# Проверка и отображение состояния съемки

Экран проверки режима [STATUS] также отображается при нажатии переключателя <DISP/MODE CHK> к стороне <CHK>. В ходе проверки режима отображаются почти все элементы, включая обычно скрытые, для проверки состояния съемки. Более подробную информацию о проверке режима см. в разделе «Экран проверки режима».

Список отображает состояние отображения/скрытия каждого элемента на экране [STATUS]. Состояние отображения/скрытия зависит в зависимости от настроек переключателя <DISP/MODE CHK> и настроек, заданных в главном меню → [DISPLAY SETUP] → [OTHER DISPLAY].

- «✓» обозначает отображенный элемент, а «—» – скрытый.

- [ON]/[OFF] для каждого элемента можно выбрать в главном меню → [DISPLAY SETUP] → [DISPLAY SETTING].

№ | Параметр | Съемка | Воспроизведение | <DISP/MODE CHK>: <CHK> | <DISP/MODE CHK>: <OFF> | <DISP/MODE CHK>: <ON>
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
[OTHER DISPLAY]
[ALL] | [PARTIAL] | [USER]
1 | Отображение временного кода | ✓ | ✓ | —*1 | —*1 | —*1 | —*1 | —*1
2 | Отображение частоты кадров | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓
3 | Отображение информации запись-заместителя | ✓ | — | ✓ | —*2 | —*1 | —*1 | ✓
4 | Отображение состояния карт памяти SD | ✓ | — | ✓ | —*2 | ✓ | ✓ | ✓
5 | Экран режима системы | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓
6 | Индикация формата записи | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | ✓
7 | Индикация записи в режиме Letterbox | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓
8 | Отображение состояния режима потоковой передачи | ✓ | — | ✓ | — | — | — | —
9 | Отображение состояния сетевого режима | ✓ | — | ✓ | — | — | — | —
10 | Отображение дистанционного управления при IP-подключении | ✓ | — | ✓ | — | —*1 | —*1 | —*1
11 | Экран информации кнопки USER | ✓ | — | —*1 | —*1 | —*1 | —*1 | —*1
12 | Отображение индикатора фокуса | ✓ | — | —*1 | —*1 | —*1 | —*1 | —*1
13 | Отображение даты и времени | ✓ | — | ✓ | — | —*1 | —*1 | —*1
14 | Отображение аудиометра | ✓ | ✓ | ✓ | — | —*1 | —*1 | —*1
15 | Экран цифрового зума | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓
16 | Экран яркости Y GET | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓
17 | Отображение ND фильтра | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓
18 | Отображение скорости затвора | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓
19 | Отображение значения выключателя <WHITE BAL> | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓
20 | Экран усиления | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓
21 | Экран диафрагмы | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓
22 | Индикация положения зума | ✓ | — | ✓ | — | —*1 | —*1 | —*1
23 | Индикация информации контроля фокусировки | ✓ | — | ✓ | — | —*1 | —*1 | —*1
24 | Экран рекомендованного ND фильтра | ✓ | — | ✓ | — | —*1 | —*1 | —*1
25 | Область вывода предупреждений и уведомлений видеокамеры | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | —*1 | —*1 | —*1
26 | Отображение сбоя автоматического баланса белого | ✓ | — | ✓ | — | — | — | —
27 | Отображение сбоя автоматического баланса черного | ✓ | — | ✓ | — | — | — | —
28 | Отображение функции компенсации хроматических аберраций | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓
29 | Индикация удлинителя объектива | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓
30 | Экран функции устранения полос от вспышек | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓
31 | Экран функции расширения динамического диапазона | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓
32 | Экран имени файла условий съемки | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓
33 | Индикатор уровня заряда батареи | ✓ | ✓ | ✓ | —*2 | —*1 | —*1 | —*1
34 | Оставшееся свободное место на карте P2 | ✓ | ✓ | ✓ | —*2 | —*1 | —*1 | —*1
35 | Экран режима одновременной записи | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓
36 | Экран режима высокой чувствительности | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓
37 | Экран состояния режима записи в один ролик | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓
38 | Отображение состояния режима запись/воспроизведение | ✓ | ✓ | ✓ | —*3 | ✓ | ✓ | ✓
39 | Экран состояния записи во время загрузки данных и состояния потоковой передачи | ✓ | ✓ | — | — | —*1 | —*1 | —*1
40 | Экран GPS | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓
41 | Отображение состояния подключения 4G/LTE и состояния соединительного устройства | ✓*4 | — | ✓*4 | — | ✓*4 | ✓*4 | ✓*4
42 | Отображение состояния записи HD SDI REMOTE | ✓*4 | — | ✓*4 | — | ✓*4 | ✓*4 | ✓*4

Отображается в зависимости от других установок.

Отображается при уменьшении остаточной емкости.

Отображается при съемке.

Всегда отображается, если выбрано подключение 4G/LTE, подключено соединительное устройство и задан параметр [HD SDI REMOTE].

В начало страницы