- Начало
- Съемка
- Функция устранения полос от вспышек (FBC)
- Настройка функции устранения полос от вспышек

# Настройка функции устранения полос от вспышек

Назначьте функцию устранения полос от вспышек одной из кнопок USER (<USER MAIN>/<USER1>/<USER2>).

При нажатии кнопки USER, для которой назначена функция устранения полос от вспышек, функция включается и световые полосы от вспышек фотокамер и прочих устройств автоматически обнаруживаются и устраняются.

Подробную информацию см. в разделе «Назначение функций кнопкам USER».

Кнопки <USER MAIN>/<USER1>/<USER2>

Когда функция устранения полос от вспышек включена, на экране состояния отображается [FBC].

Не отображается, когда задан параметр [OFF] в главном меню → [DISPLAY SETUP] → [DISPLAY SETTING] → [FBC].

ПРИМЕЧАНИЕ

- Следующие явления, которые могут возникать при съемке с присутствием света от вспышек, связаны с функцией устранения полос от вспышек и не являются признаком неисправности.

  - Перемещающиеся объекты выглядят так, как будто они были на мгновение остановлены.

  - Уменьшение разрешения изображения при наличии света от вспышек.

  - Появление горизонтальных линий в видеоматериалах, отснятых при свете от вспышек.

  - Полосы от вспышек появляются только на изображениях, снятых с присутствием света от вспышек.

## Использование функции устранения полос от вспышек

Функция устранения полос от вспышек срабатывает, если яркость нижнего полукадра изображения значительно отличается от яркости предыдущего полукадра, что может быть вызвано светом от вспышки фотокамеры или другим сильным источником света. Функция устранения полос от вспышек может включаться в зависимости от условий, при которых выполняется съемка, например, когда было увеличено, а затем уменьшено окно, через которое поступает свет. Поэтому рекомендуется использовать эту функцию только в случае присутствия света от вспышек.

При некоторых условиях съемки надлежащий эффект функции устранения полос от вспышек может быть не достигнут, даже в случае света от вспышки.

## Рабочие условия функции устранения полос от вспышек

- Функция устранения полос от вспышек может использоваться при удовлетворении соответствующим условиям.

  - В режиме 59,94i, 59,94P, 50i или 50P

  - Функции обратного сканирования и цифрового зума не работают

  - <SHUTTER> переключатель установлен в положение <OFF>

- Даже если функция устранения полос от вспышек включена, при переходе видеокамеры в режим, в котором функцию устранения полос от вспышек использовать невозможно, функция устранения полос от вспышек принудительно отключается.

  Чтобы снова использовать эту функцию, необходимо вернуться в режим, в котором ее можно использовать, и нажать кнопку USER, чтобы включить функцию устранения полос от вспышек.

  При выключении питания функция устранения полос от вспышек отключается.

- Даже если функция устранения полос от вспышек активна, то при установке переключателя <SHUTTER> в положение <ON>, функция устранения полос от вспышек временно отключается. Функция устранения полос от вспышек снова включится после поворота переключателя <SHUTTER> в положение <OFF>.

В начало страницы