- Начало
- Съемка
- Выбор ввода звука и настройка уровней записи
- Регулировка уровня записи

# Регулировка уровня записи

Для настройки уровней записи для аудиоканалов 1/2 выполните следующие действия. Аудиоканалы 3/4 можно установить в том же порядке.

Нажмите кнопку <MONITOR SEL> на экране [HOME] на SmartUI, таким образом, чтобы на дисплее отображались показания аудиоканала для CH1 и CH2, и убедитесь, что отображаются уровни именно для каналов 1 и 2.

Установите для параметра [LVL] на экране [AUD02:INPUT] интерфейса SmartUI значение [MANU].

Отрегулируйте уровень записи при помощи [+] или [−] на экране [AUD01:LEVEL] на SmartUI, наблюдая за показаниями аудиоканала на дисплее.

Если уровень превышает верхнюю полоску (0 dB) загорается дисплей [OVER], указывающий на слишком сильный уровень входного сигнала. Выполните настройку так, чтобы максимальный уровень звука не достигал отметки 0 dB.

При работе с видеокамерой в одиночку во время съемки используйте колесо <F.AUDIO LEVEL>, чтобы настроить уровень записи.

Заранее выберите аудиоканал для настройки, и наблюдая за показаниями аудиометра на экране видоискателя, настройте уровень записи при помощи колеса <F.AUDIO LEVEL> таким образом, чтобы входной сигнал не превышал допустимый уровень.

В начало страницы