- Начало
- Подготовка
- Карта P2
- Вставка карты P2

# Вставка карты P2

При первом использовании видеокамеры не забудьте предварительно установить дату и время. (Установка даты/времени внутренних часов)

Адаптер карты microP2 AJ-P2AD1G (приобретается отдельно) необходим для использования карты памяти microP2.

Кнопка извлечения

Индикатор обращения к карте Р2

Крышка слота

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Откройте крышку слота карты. (Рис. 1)

Вставьте карту в слот карты.

- Карты памяти P2

  - Вставьте карту стороной с логотипом вверх, чтобы выдвинулась кнопка извлечения. (Рис. 2)

- Карты памяти microP2

  - Вставьте адаптер карты microP2. (Рис. 4) Вставьте адаптер карты microP2 в слот карты стороной с логотипом вверх, чтобы выдвинулась кнопка извлечения. (Рис. 2)

Сдвиньте выдвинувшуюся кнопку извлечения вправо (Рис. 3)

Убедитесь, что индикатор обращения к карте P2 горит оранжевым или зеленым. (Индикаторы обращения к карте P2 и состояние карт P2)

При установке двух карт P2 в слоты карт сначала запись будет осуществляться на карту P2, установленную в слот с меньшим номером. Однако, обратите внимание, что, независимо от номера слота, если карта P2 была вставлена позже, то доступ к этой карте P2 будет осуществляться после использования другой карты P2, вставленной ранее.

- Пример. Когда карты P2 вставлены в два слота

  Если карты P2 вставлены в оба слота, запись на карты P2 будет производиться в порядке номеров слотов 1 → 2. Однако если извлечь, а затем снова вставить карту P2 в слот 1, то карты P2 будут использоваться в следующем порядке: слот номер 2 → 1.

Порядок записи на карту памяти P2 сохраняется даже при отключении видеокамеры. При включении видеокамеры запись выполняется на ту же карту P2, на которую она выполнялась до отключения видеокамеры.

Закройте крышку слота карты.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Закрывайте крышку слота карты, чтобы предотвратить падение, проникновение пыли и накопление статического электричества.

- Форматируйте карты P2 только на устройстве P2.

- Если карты памяти SDHC/SDXC, не соответствующие картам памяти microP2, вставляются в адаптер карты microP2, правильность работы не гарантируется.

- При медленной вставке карты памяти P2 или если в разъеме для карты есть грязь, возможно отображение [FORMAT ERROR!], [NOT SUPPORTED!] или [CHECK SLOT] (номер слота). В этом случае следует повторно вставить карту памяти P2.

В начало страницы