- Начало
- Технические характеристики
- Описание сигналов соединения

# Описание сигналов соединения

DC IN
| 1 | GND
2 | NC
3 | NC
4 | +12 V
Номер компонента (Panasonic): K1AA104H0038 Номер компонента (изготовителя): HA16RX-4P (SW1) (76) (Hirose Electric Co.) ПРИМЕЧАНИЕ Убедитесь в правильной полярности при подключении к внешнему источнику питания.

FRONT MIC IN
| 1 | GND
2 | AUDIO IN (H)
3 | AUDIO IN (C)
Номер компонента (Panasonic): K1AY103A0001 Номер компонента (изготовителя): HA16PRM-3SG (72) (Hirose Electric Co.)

AUDIO IN
| 1 | GND
2 | AUDIO IN (H)
3 | AUDIO IN (C)
Номер компонента (Panasonic): K1AY103A0001 Номер компонента (изготовителя): HA16PRM-3SG (72) (Hirose Electric Co.)

REMOTE
| 1 | CAM DATA (H)
2 | CAM DATA (C)
3 | CAM CONT (H)
4 | CAM CONT (C)
5 | R/C ON
6 | R/C VIDEO OUT
7 | R/C VIDEO GND
8 | NC
9 | UNREG+12 V (макс. 0,6 A)
10 | GND
Номер компонента (Panasonic): K1AY110JA001 Номер компонента (изготовителя): HR10A-10R-10SC (71) (Hirose Electric Co.) ПРИМЕЧАНИЕ Убедитесь, что общий ток с разъемов <DC OUT>, <REMOTE>, <VF> и <LENS> не превышает 2,5 A.

DC OUT
| 1 | GND
2 | R TALLY (открытый коллектор)
3 | REC SW
4 | UNREG+12 V (макс. 1,5 A)
Номер компонента (Panasonic): K1AY104J0001 Номер компонента (изготовителя): HR10A-7R-4SC (73) (Hirose Electric Co.) ПРИМЕЧАНИЕ Убедитесь, что общий ток с разъемов <DC OUT>, <REMOTE>, <VF> и <LENS> не превышает 2,5 A.

VF
| 1 | UNREG-12V | Источник питания:12 V постоянного тока
2 | UNREG-12V | Источник питания:12 V постоянного тока
3 | A9.0V | Источник питания: 9 V постоянного тока (не используется)
4 | VF-PB-GND | Сигнал GND видоискателя PB
5 | VF-PR-GND | Сигнал GND видоискателя PR
6 | VF-Y | Выходной сигнал Y видоискателя
7 | VF-Y-GND | Сигнал Y видоискателя GND
8 | VF-CLK | Синхросигнал последовательной передачи данных
9 | VF-WR | Синхросигнал последовательного/параллельного приема данных
10 | VF-DATA | Последовательный сигнал для преобразования последовательного кода в параллельный
11 | UNREG-GND | GND
12 | ZEBRA-SW | ВКЛ/ВЫКЛ сигнала зебры
13 | PEAKING | Регулирование развертки (не используется)
14 | SPARE | Резерв (не используется)
15 | VF-PR | Выходной сигнал PR видоискателя
16 | VF-PB | Выходной сигнал PB видоискателя
17 | MARKER-SW | ВКЛ/ВЫКЛ метки (не используется)
18 | FRONT-VR | Регулировка F.AUDIO LEVEL (не используется)
19 | VR-GND | F.AUDIO LEVEL GND (не используется)
20 | UNREG-GND | GND
Номер компонента (Panasonic): K1AB120H0001 Номер компонента (изготовителя): HR12-14RA-20SC (Hirose Electric Co.) ПРИМЕЧАНИЕ Убедитесь, что общий ток с разъемов <DC OUT>, <REMOTE>, <VF> и <LENS> не превышает 2,5 A.

LENS
| 1 | RET-SW
2 | REC
3 | GND
4 | IRIS-AUTO
5 | IRIS-CONT
6 | UNREG+12 V (макс. 0,4 A)
7 | IRIS-POSI
8 | IRIS-G-MAX
9 | EXT-POSI
10 | ZOOM-POSI
11 | FOCUS-POSI
12 | SPARE
Номер компонента (Panasonic): K1AY112JA001 Номер компонента (изготовителя): HR10A-10R-12SC (71) (Hirose Electric Co.) ПРИМЕЧАНИЕ Убедитесь, что общий ток с разъемов <DC OUT>, <REMOTE>, <VF> и <LENS> не превышает 2,5 A.

Интерфейс приемника беспроводного микрофона
| 1 | CH-1 SHIELD | GND
2 | CH-1 HOT | Аудиовход с приемника беспроводного микрофона: CH1 HOT
3 | CH-1 COLD | Аудиовход с приемника беспроводного микрофона: CH1 COLD
4 | GND | GND
5 | UNREG +12 V | Подача питания к приемнику беспроводного микрофона
6 | RX ON | Выход дистанционного питания к приемнику беспроводного микрофона
7 | RF WARN | Вход предупреждения RF об ухудшении качества сигнала с приемника беспроводного микрофона
8 | RM5 | Не используется
9 | RM4 | Не используется
10 | SPARE 1 | Не используется
11 | SPARE 2 | Не используется
12 | EXT CLK | Не используется
13 | CLK SHIELD | Не используется
14 | CH-2 SHIELD | GND
15 | CH-2 HOT | Аудиовход с приемника беспроводного микрофона: CH2 HOT
16 | CH-2 COLD | Аудиовход с приемника беспроводного микрофона: CH2 COLD
17 | +5,6 V | Подача питания к приемнику беспроводного микрофона
18 | VIDEO OUT | Не используется
19 | VIDEO RET | Не используется
20 | VIDEO EN | Не используется
21 | RM 1 (RM CLK) | Не используется
22 | RM 2 (RM DATA) | Не используется
23 | RM 3 (RM WR) | Не используется
24 | RM+5 V | Не используется
25 | RM GND | Не используется
Номер компонента (Panasonic): K1GB25A00010 Номер компонента (изготовителя): HDBB-25S (05) (Hirose Electric Co.)

В начало страницы