- Начало
- Сетевое подключение
- Использование функции клиента FTP
- Список папок сервера FTP (экран проводника FTP)

# Список папок сервера FTP (экран проводника FTP)

На экран можно вывести информацию и список подпапок для папок, размещенных на сервере FTP. Также можно просмотреть список пиктограмм определенной папки CONTENTS (папки, в которой хранятся ролики на карте P2).

Нажмите кнопку <THUMBNAIL>.

Отобразится экран пиктограмм.

Выберите [FTP] в главном меню → [CLIP] → [EXPLORE].

При этом появляется экран проводника FTP.

## Экран проводника FTP

1. Индикация состояния

   Обозначает, что на экране отображается проводник FTP.

2. Информация о сервере FTP

   [URL]: адрес подключенного сервера FTP

   [USER ID]: идентификатор пользователя, вошедшего в систему

   [SSH]: индикатор [ENABLE]/[DISABLE] для [SSH]

3. Состояние носителя

   Указывает состояние вставки карты P2, состояние подключения жесткого диска, тип и состояние сетевого подключения.

   Дополнительную информацию об индикаторах состояния носителя см. в разделе «Отображение состояния слота карты, устройства хранения и сетевого подключения».

   ПРИМЕЧАНИЕ

   - Данный индикатор отображает состояние сети через несколько секунд после фактического изменения состояния.

4. Информация о папке

   [PATH]: путь к текущей папке на сервере FTP

   [NO.]: номер папки

   [FOLDER NAME]: имя папки

   [DATE]: дата последнего обновления

   [TIME]: время последнего обновления

ПРИМЕЧАНИЕ

- В списке папок отображаются лишь папки. Обычные файлы или файлы связей не отображаются.

- [ . ] обозначает текущую папку. Дата и время не отображаются.

- В качестве даты и времени отображается местное время или стандартное время, в зависимости от того какая информация поступает с сервера FTP. В некоторых случаях отображается только год или время.

- Учет состояния регистра при вводе текста определяется сервером FTP.

- Имена папок, содержащие многобайтовые символы, отображаются некорректно.

- В одной папке может отображаться до 100 папок. Доступ к 101-ой и последующим папкам из экрана проводника FTP невозможен. Однако если имя папки введено напрямую в главном меню → [NETWORK SETUP] → [FTP CLIENT SERVICE] → [SERVER URL], то можно получить доступ к ее содержимому, даже если это папка под номером 101 или выше.

- Возможность подключения и отображение папок может отличаться при подключении к серверу FTP с помощью компьютера и т. п.

- В зависимости от сервера FTP и среды подключения возможно некорректное отображение сообщений об ошибках.

- Для отмены подключения нажмите кнопку <SET>.

- При возникновении ошибки повторно выполните операцию.

- Ошибка может возникнуть, если операция подключения к сети выполняется сразу после вставки кабеля LAN или установки подключения через беспроводную сеть LAN, либо при выполнении операции сразу после отмены предыдущей.

- Если ошибка подключения не исчезает после нескольких операций, сначала проверьте главное меню → [NETWORK SETUP] → [NETWORK TOOLS] → [PING]. Обратите внимание на то, что подключение к FTP может быть выполнено успешно даже при сбое [PING]. Если соединение не установлено даже после проверки через PING, свяжитесь с сетевым администратором.

- При сбое [PING] проверьте следующие параметры.

  - Правильность настройки сети

  - Правильность подключения кабеля LAN

  - Убедитесь, что концентраторы и маршрутизаторы в тракте передачи работают нормально

- Если подключение не установлено даже после успешного выполнения [PING], проверьте следующие параметры.

  - Функциональные службы сервера FTP работают

  - Канал связи не имеет брандмауэра

  - Заданный идентификатор и пароль пользователя разрешают доступ к серверу FTP

- После отмены функции клиента FTP некоторые операции экрана могут быть недоступны некоторое время.

## Работа кнопками курсора на экране проводника FTP

: отображается содержимое подпапок в позиции курсора.

: отображается содержимое папок более высокого уровня вплоть до текущей папки.

/: перемещение курсора.

Кнопка <SHIFT> + кнопки курсора (/): перемещает курсор к верхней/нижней папке в списке.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В зависимости от рабочей спецификации сервера или заданных прав доступа возможно некорректное отображение содержимого или пути папки.

- Положение курсора для предыдущей папки сохраняется и при возникновении ошибки курсор переводится на верхнюю папку. и при возникновении ошибки курсор переводится на верхнюю папку.

- При отображении пиктограммы сохраняется лишь положение курсора в ранее отображенном списке папок.

## Экран пиктограмм FTP

1. Информация о сервере/папке FTP

   [URL]: адрес подключенного сервера FTP

   [USER ID]: идентификатор пользователя, вошедшего в систему

   [SSH]: индикатор [ENABLE]/[DISABLE] в главном меню → [NETWORK SETUP] → [FTP CLIENT SERVICE] → [SSH]

   [PATH]: путь на сервере FTP для папки, в которой содержатся отображаемые пиктограммы

   [DATE]: дата последнего обновления

   [TIME]: время последнего обновления

ПРИМЕЧАНИЕ

- Отображаемые на экране проводника FTP ролики прокси-записей имеют на миниатюре надпись [P.only]. Таким образом обозначаются лишь ролики прокси-записей, чтобы показать, что они не содержат аудио- и видеоданные основных записей.

- Нажмите кнопку <EXIT> для возврата к экрану проводника.

- 1001-й и последующие ролики не будут отображены.

- В качестве даты и времени отображается местное время или стандартное время, в зависимости от того какая информация поступает с сервера FTP.

- При открытии пиктограмм с помощью [ . ] дата и время папки не отображаются.

В начало страницы