- Начало
- Сетевое подключение
- Функция сети
- Настройки подключения для функции потоковой передачи

# Настройки подключения для функции потоковой передачи

Потоковую передачу аудио и видео с видеокамеры можно выполнять через сеть (проводная сеть LAN, беспроводная сеть LAN, 4G/LTE).

Потоковую передачу можно выполнять через приложение (например, P2 Browser, P2 Streaming Receiver) устройства, подключенного к видеокамере через сеть, или через сервер, который способен принимать потоковое видео, отправленное с видеокамеры.

Есть два способа запустить потоковую передачу: потоковая передача с приложения и потоковая передача с видеокамеры. В данном разделе рассматривается метод подключения видеокамеры к сети для каждого способа.

Процедура использования функции потоковой передачи описана в разделе «Использование функции потоковой передачи».

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для отображения потокового видео в P2 Browser запустите потоковую передачу, выполнив операцию в приложении. Потоковое видео не может отображаться с видеокамеры.

## Настройка при запуске потоковой передачи при помощи операции с приложения

Задайте метод подключения при подключении видеокамеры к сети.

Выберите [WLAN], [4G/LTE] или [LAN] в главном меню → [NETWORK SETUP] → [NETWORK SEL]. Подробнее о каждом методе подключения см. в разделе «Настройки беспроводной сети LAN» или «Настройка проводного подключения LAN».

ПРИМЕЧАНИЕ

- Параметр [4G/LTE] отключается при подключении к P2 Browser.

## Настройка при запуске потоковой передачи при помощи операции с видеокамеры

Есть два способа задать сетевые настройки на видеокамере: задать настройки в меню видеокамеры или с помощью настроек, которые содержатся на карте памяти SD.

### Задание настроек на видеокамере

Далее приведены шаги для задания настроек в меню видеокамеры.

Задайте метод подключения при подключении видеокамеры к сети.

Выберите [WLAN], [4G/LTE] или [LAN] в главном меню → [NETWORK SETUP] → [NETWORK SEL]. Подробнее о каждом методе подключения см. в разделе «Настройки беспроводной сети LAN» или «Настройка проводного подключения LAN».

Задайте сетевые настройки видеокамеры.

Выберите [INTERNAL] в главном меню → [NETWORK SETUP] → [STREAMING SETTING] → [SETTING DATA].

Настройте все элементы в соответствии с назначением подключения в главном меню → [NETWORK SETUP] → [STREAMING SETTING].

[SERVER ADDR.]: установка IP-адреса назначения подключения.

[RTSP PORT]: установка номера порта RTSP назначения подключения.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Содержимое, заданное в Шаге 2, можно сохранить на карту памяти SD. Вставьте карту памяти SD и выберите [SAVE (SD CARD)] в главном меню → [NETWORK SETUP] → [STREAMING SETTING].

### Задание значений настройки путем обращения непосредственно к значениям настройки, которые содержатся на карте памяти SD

Задайте значения настройки, обратившись непосредственно к значениям настройки, которые содержатся на карте памяти SD, не сохраняя их на видеокамере.

Вставьте карту памяти SD, которая содержит значения настройки, перед включением питания видеокамеры.

Задайте метод подключения при подключении видеокамеры к сети.

Выберите [WLAN], [4G/LTE] или [LAN] в главном меню → [NETWORK SETUP] → [NETWORK SEL]. Подробнее о каждом методе подключения см. в разделе «Настройки беспроводной сети LAN» или «Настройка проводного подключения LAN».

Задайте сетевые настройки видеокамеры.

Выберите значение [SD CARD] в главном меню → [NETWORK SETUP] → [STREAMING SETTING] → [SETTING DATA].

ПРИМЕЧАНИЕ

- Значения настройки карты памяти SD можно сохранить следующим способом.

  - Выберите [SAVE (SD CARD)] в главном меню → [NETWORK SETUP] → [STREAMING SETTING].

### Задание значений настройки после сохранения на видеокамеру значений настройки, которые содержатся на карте памяти SD

Задайте значения настройки после сохранения на видеокамеру значений настройки, которые содержатся на карте памяти SD.

Задайте метод подключения при подключении видеокамеры к сети.

Выберите [WLAN], [4G/LTE] или [LAN] в главном меню → [NETWORK SETUP] → [NETWORK SEL]. Подробнее о каждом методе подключения см. в разделе «Настройки беспроводной сети LAN» или «Настройка проводного подключения LAN».

Задайте сетевые настройки видеокамеры.

Выберите [INTERNAL] в главном меню → [NETWORK SETUP] → [STREAMING SETTING] → [SETTING DATA].

Вставьте карту памяти SD, содержащую значения настройки, и выберите [LOAD (SD CARD)] в главном меню → [NETWORK SETUP] → [STREAMING SETTING].

В начало страницы