- Начало
- Операция SmartUI
- Список меню SmartUI
- Экран [AUDIO]

# Экран [AUDIO]

## [AUD01:LEVEL]

Настраивает уровни звука аудиоканала 1/2 и аудиоканала 3/4.

#### Когда выбран аудиоканал 1/2

Соответствующая кнопка | Подробности настройки и значение настройки
--- | ---
Кнопка </REW> | [−] Уменьшает значение громкости звука аудиоканала 1.
Кнопка <STOP> | [+] Увеличивает значение громкости звука аудиоканала 1.
Кнопка <FF/> | [−] Уменьшает значение громкости звука аудиоканала 2.
Кнопка <PLAY/PAUSE> | [+] Увеличивает значение громкости звука аудиоканала 2.
Кнопка <RESET> | [RST] Сбрасывает громкость звука аудиоканала 1/2 до значения, предустановленного пользователем. Нажимайте данную кнопку в течение трех секунд для сохранения текущих значений громкости звука аудиоканала 1/2 как и значений, предустановленных пользователем. Положение, предустановленное пользователем, указано в виде стрелки, указывающей вниз ↓ на дисплее громкости звука.
Кнопка <MONITOR SEL> | [CH3/4] Переключает экран настройки громкости звука между аудиоканалом 3 и 4. Данное действие также переключает вывод аудиоканалов на динамики, наушники и разъем <AUDIO OUT>. Отображение каналов аудиометра и громкости звука на экране [HOME] также выключается.

#### Когда выбран аудиоканал 3/4

Соответствующая кнопка | Подробности настройки и значение настройки
--- | ---
Кнопка </REW> | [−] Уменьшает значение громкости звука аудиоканала 3.
Кнопка <STOP> | [+] Увеличивает значение громкости звука аудиоканала 3.
Кнопка <FF/> | [−] Уменьшает значение громкости звука аудиоканала 4.
Кнопка <PLAY/PAUSE> | [+] Увеличивает значение громкости звука аудиоканала 4.
Кнопка <RESET> | [RST] Сбрасывает громкость звука аудиоканала 3/4 до значения, предустановленного пользователем. Нажимайте данную кнопку в течение трех секунд для сохранения текущих значений громкости звука аудиоканала 3/4 как и значений, предустановленных пользователем. Положение, предустановленное пользователем, указано в виде стрелки, указывающей вниз ↓ на дисплее громкости звука.
Кнопка <MONITOR SEL> | [CH1/2] Переключает экран настройки громкости звука между аудиоканалом 1 и 2. Данное действие также переключает вывод аудиоканалов на динамики, наушники и разъем <AUDIO OUT>. Отображение каналов аудиометра и громкости звука на экране [HOME] также выключается.

## [AUD02:INPUT]

Выбирает сигнал ввода звука и устанавливает способ регулировки записи.

#### Когда выбран аудиоканал 1/2

Соответствующая кнопка | Подробности настройки и значение настройки
--- | ---
Кнопка </REW> | [IN] Выбирает сигнал ввода для записи в аудиоканал 1. | [FRONT] Записывает сигнал ввода микрофона, подключенного к разъему <MIC IN>. [W.L.] Записывает сигнал ввода с приемника беспроводного микрофона. [REAR] Записывает сигнал ввода звука с микрофона или аудиоустройства, подключенного к разъему <AUDIO IN CH1/3> или <AUDIO IN CH2/4>. Заводские настройки: [REAR]
Кнопка <STOP> | [LVL] Выбирает способ для регулировки уровня записи аудиоканала 1. | [AUTO] Включает автоматическую регулировку. [MANU] Включает ручную регулировку. Содержание настройки то же, что и [AUD01:LEVEL]. Заводские настройки: [AUTO]
Кнопка <FF/> | [IN] Выбирает сигнал ввода для записи в аудиоканал 2. | Содержание настройки такое же, как у аудиоканала 1.
Кнопка <PLAY/PAUSE> | [LVL] Выбирает способ для регулировки уровня записи аудиоканала 2. | Содержание настройки такое же, как у аудиоканала 1.
Кнопка <MONITOR SEL> | [CH3/4] Переключает экран настройки ввода звука между CH3/CH4. Содержание настройки, которая переключается по согласованию, такое же, как у экрана [AUD01:LEVEL].

#### Когда выбран аудиоканал 3/4

Соответствующая кнопка | Подробности настройки и значение настройки
--- | ---
Кнопка </REW> | [IN] Выбирает сигнал ввода для записи в аудиоканал 3. | Содержание настройки такое же, как у аудиоканала 1.
Кнопка <STOP> | [LVL] Выбирает способ для регулировки уровня записи аудиоканала 3. | Содержание настройки такое же, как у аудиоканала 1.
Кнопка <FF/> | [IN] Выбирает сигнал ввода для записи в аудиоканал 4. | Содержание настройки такое же, как у аудиоканала 1.
Кнопка <PLAY/PAUSE> | [LVL] Выбирает способ для регулировки уровня записи аудиоканала 4. | Содержание настройки такое же, как у аудиоканала 1.
Кнопка <MONITOR SEL> | [CH1/2] Переключает экран настройки ввода звука между CH1/CH2. Содержание настройки, которая переключается по согласованию, такое же, как у экрана [AUD01:LEVEL].

## [AUD03:MONI]

Выбирает аудиовыход на динамики, разъем <PHONES> и разъем <AUDIO OUT>.

#### Когда выбран аудиоканал 1/2

Соответствующая кнопка | Подробности настройки и значение настройки
--- | ---
Кнопка </REW> | [SEL1] Выбирает аудиовыход на динамики, разъем <PHONES> и разъем <AUDIO OUT>. | [CH1] Монофонический выход из аудиоканала 1. [ST] Стерео выход из аудиоканала 1 и 2. [CH2] Монофонический выход из аудиоканала 2. Заводские настройки: [ST]
Кнопка <STOP> | [SEL2] Выбирает аудиовыход на динамики, разъем <PHONES> и разъем <AUDIO OUT>, когда выбрано [ST] в [SEL1]. | [ST] Стерео выход из аудиоканала 1 и 2. [MIX] Смешанный выход из аудиоканала 1 и 2. Заводские настройки: [ST]
Кнопка <MONITOR SEL> | [CH3/4] Переключает экран настройки монитора звука между CH3/CH4. Содержание настройки, которая переключается по согласованию, такое же, как у экрана [AUD01:LEVEL].

#### Когда выбран аудиоканал 3/4

Соответствующая кнопка | Подробности настройки и значение настройки
--- | ---
Кнопка </REW> | [SEL1] Выбирает аудиовыход на динамики, разъем <PHONES> и разъем <AUDIO OUT>. | [CH3] Монофонический выход из аудиоканала 3. [ST] Стерео выход из аудиоканала 3 и 4. [CH4] Монофонический выход из аудиоканала 4. Заводские настройки: [ST]
Кнопка <STOP> | [SEL2] Выбирает аудиовыход на динамики, разъем <PHONES> и разъем <AUDIO OUT>, когда выбрано [ST] в [SEL1]. | [ST] Стерео выход из аудиоканала 3 и 4. [MIX] Смешанный выход из аудиоканала 3 и 4. Заводские настройки: [ST]
Кнопка <MONITOR SEL> | [CH1/2] Переключает экран настройки монитора звука между CH1/CH2. Содержание настройки, которая переключается по согласованию, такое же, как у экрана [AUD01:LEVEL].

В начало страницы