- Начало
- Вспомогательные функции дополнительной платы
- Панель ввода HD/SD SDI (AG-YA600G)

# Панель ввода HD/SD SDI (AG-YA600G)

Высококачественная запись с цифрового входного разъема <SDI OUT/IN (OP)> возможна, если установить панель ввода HD/SD SDI AG-YA600G (приобретается дополнительно).

Чтобы установить данную плату, следует предварительно проконсультироваться с представителем отдела продаж. Чтобы получить инструкции по установке платы, см. руководство по эксплуатации к панели ввода HD/SD SDI.

#### Панель ввода HD/SD SDI (AG-YA600G)

- Настройки входа SDI

  Чтобы записать входной сигнал SDI на видеокамеру, выберите [SDI] в главном меню → [SYSTEM MODE] → [REC SIGNAL]. ([REC SIGNAL])

  Элемент меню | Описание параметров
  --- | ---
  [REC SIGNAL] | Переключение входного сигнала. Сейчас сигнал SDI выводится из разъема <SDI OUT/IN (OP)>. [CAM]: запись сигнала, снимаемого видеокамерой. [SDI]: запись входных сигналов с разъема <SDI OUT/IN (OP)>.

- Заводские настройки: [CAM]

После отключения питания видеокамеры для этого параметра всегда устанавливается значение [CAM] при следующем включении питания.

В начало страницы