- Начало
- Сетевое подключение
- Функция сети
- Настройка подключения к приложению P2 ROP

# Настройка подключения к приложению P2 ROP

Используя приложение P2 ROP на iPad, подключенном к видеокамере через беспроводную сеть LAN, можно дистанционно управлять некоторыми функциями видеокамеры.

Для подключения к iPad через беспроводную сеть LAN настройте параметры, выполнив следующие действия.

## Настройка сети на видеокамере

Настройте беспроводную сеть LAN.

Выполните настройку, следуя указаниям шагов 1–3 в разделе «Режим [DIRECT]».

Настройте функцию дистанционного управления.

Установите в главном меню → [NETWORK SETUP] → [NETWORK FUNC] → [HTTP SERVER] значение [BROWSE (+CTRL)].

Установите в главном меню → [NETWORK SETUP] → [NETWORK FUNC] → [IP REMOTE] значение [ENABLE].

Настройте все элементы в главном меню → [NETWORK SETUP] → [NETWORK FUNC] → [USER ACCOUNT].

[USER NAME]: установка учетного имени пользователя. (Заводские настройки: [guest])

[PASSWORD]: установка пароля. (Заводские настройки: [p2guest]) Учетное имя пользователя должно быть длиной не более 31 знака, а пароль — от 6 до 15 знаков.

## Настройка iPad

См. справочный файл приложения P2 ROP.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для подключения iPad к видеокамере через беспроводную сеть LAN требуется следующая информация видеокамеры.

  - учетное имя пользователя;

  - пароль;

  - IP-адрес (IP-адрес не нужно настраивать, если в главном меню видеокамеры → [NETWORK SETUP] → [WIRELESS PROPERTY] → [DHCP SERVER] установлено значение [ENABLE]).

В начало страницы