- Начало
- Съемка
- Функция потоковой передачи
- Список режимов потоковой передачи и разрешение/частота кадров

# Список режимов потоковой передачи и разрешение/частота кадров

Режим потоковой передачи | Разрешение | Кодек | Частота кадров | Скорость передачи данных
--- | --- | --- | --- | ---
[AVC-G6] | 1920×1080*1 | Видео: H.264 High Profile Аудио: AAC-LC 2ch | 30 fps/25 fps | 6 Mbps
1280×720*2 | 60 fps/50 fps
[HQ] | 640×360 | 30 fps/25 fps | 1500 kbps
[LOW] | 480×270 | Видео: H.264 Baseline Profile Аудио: AAC-LC 2ch | 30 fps/25 fps | 800 kbps
[AVC-G (QoS)] | 1920×1080*1 | Видео: H.264 High Profile Аудио: AAC-LC 2ch | 30 fps/25 fps | Принимающая сторона: варьируется в зависимости от приложения Максимум 9 Mbps
1280×720*2 | 60 fps/50 fps
[SHQ (QoS)] | 960×540 | Видео: H.264 High Profile Аудио: AAC-LC 2ch | 30 fps/25 fps | Принимающая сторона: варьируется в зависимости от приложения Максимум 6 Mbps

Если для параметра [LINE&FREQ] установлено значение [1080-59.94i] или [1080-50i]

Если для параметра [LINE&FREQ] установлено значение [720-60P] или [720-50P]

В начало страницы