- Начало
- Съемка
- Настройка электронного затвора
- Настройка режима и скорости затвора

# Настройка режима и скорости затвора

Используйте переключатель <SHUTTER>, чтобы настроить скорость затвора в режиме затвора.

Переключатель <SHUTTER>

Поверните переключатель <SHUTTER>, который находится в положении <OFF>, в направлении <ON>.

Поверните переключатель <SHUTTER> из положения <ON> в направлении <SEL> и повторяйте эту операцию, пока нужные режим и скорость не будут показаны на экране видоискателя.

- При возможности выбора всех режимов и скоростей отображаемые значения изменяются в следующем порядке.

#### При записи в режимах 60i и 60P #### При записи в режимах 50i и 50P #### При записи в режиме 30P #### При записи в режиме 25P #### При записи в режиме 24P В режиме синхронного сканирования отображается индикация [S/S].

ПРИМЕЧАНИЕ

- При любом режиме электронного затвора более высокая скорость затвора приводит к снижению чувствительности видеокамеры.

- В режиме автоматической регулировки отверстия диафрагмы, при увеличении скорости затвора, отверстие диафрагмы будет увеличиваться, а глубина резкости будет снижаться.

- Изменение параметров синхронного сканирования и скорости затвора может вызывать мерцание экрана.

- При освещении флуоресцентными и другими газоразрядными лампами возможно появление горизонтальных полос на экране. Устранить эту проблему может изменение скорости затвора.

- При съемке объекта, быстро движущегося в поле обзора видеокамеры, он может искажаться. Это происходит из-за метода считывания сигнала датчиком (MOS матрица) и не является неисправностью.

- При медленной скорости затвора возможно появление красных, синих и зеленых точек на экране, что не является неисправностью.

## Показания на экране видоискателя, имеющие отношение к затвору

Подробную информацию см. в разделе «Отображение состояния экрана».

В начало страницы