- Начало
- Съемка
- Настройка баланса белого и баланса черного
- Настройка баланса черного

# Настройка баланса черного

Настройка баланса черного необходима в следующих случаях:

- При первом использовании видеокамеры

- При использовании видеокамеры после длительного перерыва

- При значительном изменении температуры окружающей среды

- Когда суперусиление задано для кнопки USER

- При изменении значений переключателя усиления

- При переключении элементов в главном меню → [SYSTEM MODE] → [REC FORMAT]

Настройте баланс черного непосредственно перед съемкой для обеспечения оптимального качества видеоизображения.

Перед настройкой баланса черного подготовьте условия для настройки баланса белого.

Установите выключатель <WHITE BAL> в положение <A> или <B>.

Поверните переключатель <AUTO W/B BAL> в направлении <ABB> и отпустите его.

Переключатель <AUTO W/B BAL> вернется в центральное положение, и баланс черного будет настроен автоматически.

#### Сообщение, отображаемое на экране видоискателя

Состояние | Сообщение | Комментарий
--- | --- | ---
Во время настройки | [ABB ACTIVE] |
По завершении настройки | [ABB OK] | Полученное в результате настройки значение будет сохранено в памяти.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При настройке баланса черного отверстие диафрагмы объектива установлено на автоматическое прерывание поступления света.

- Настройка баланса черного во время записи невозможна.

- Во время автоматической настройки баланса черного при нажатии на кнопку <REC> запись на карту P2 не начинается.

- Цепь переключения усиления автоматически переключается во время настройки баланса черного. На экране видоискателя иногда появляется мерцание или помехи. Это не является неисправностью.

## Память баланса черного

Значения, сохраняемые в памяти, сохраняются даже с случае выключения видеокамеры.

В начало страницы