- Начало
- Съемка
- Функция потоковой передачи
- Использование функции потоковой передачи

# Использование функции потоковой передачи

Завершив настройку сетевого подключения, вы можете настроить функцию потоковой передачи.

Выберите значение [STREAMING] в главном меню → [RECORDING SETUP] → [DUAL CODEC SETTING] → [CODEC USAGE].

Функция потоковой передачи включена.

Установите режим потоковой передачи в главном меню → [RECORDING SETUP] → [DUAL CODEC SETTING] → [STREAMING MODE].

- Выберите один из параметров: [LOW], [HQ], [AVC-G6], [SHQ (QoS)] или [AVC-G (QoS)].

- Подробнее о комбинациях системных режимов и режимов потоковой передачи см. в таблице в разделе «Список системных режимов и поддерживаемых выходов потоковой передачи».

Установите способ запуска потоковой передачи.

- При запуске потоковой передачи при помощи операции с приложения

  - Выберите значение [RECEIVER] в главном меню → [NETWORK SETUP] → [STREAMING SETTING] → [START TRIGGER].

- При запуске потоковой передачи при помощи операции с видеокамеры

  - Выберите значение [CAMERA] в главном меню → [NETWORK SETUP] → [STREAMING SETTING] → [START TRIGGER].

  - Выполните следующие настройки, если для режима потоковой передачи установлено значение [SHQ (QoS)] или [AVC-G (QoS)] в Шаге 2.

    Установите главное меню → [RECORDING SETUP] → [DUAL CODEC SETTING] → [QoS MAX RATE] и [QoS MIN RATE].

  - Установите режим задержки во время потоковой передачи в главном меню → [RECORDING SETUP] → [DUAL CODEC SETTING] → [STREAMING LATENCY]. Значение [NORMAL] устанавливается, если приоритет имеет стабильность потоковой передачи. Значение [SHORT] устанавливается, если приоритет имеет сокращение задержки потоковой передачи.

Запустите потоковую передачу.

- При запуске потоковой передачи при помощи операции с приложения

  Если вы запустили потоковую передачу с помощью приложения, видеокамера начинает передачу потокового видео.

- При запуске потоковой передачи при помощи операции с видеокамеры

  Выберите значение [ON] в главном меню → [NETWORK SETUP] → [STREAMING SETTING] → [START].

  Передача потокового видео начинается, когда видеокамера подключается к месту назначения передачи через сеть.

  Чтобы остановить передачу потокового видео, выберите в главном меню → [NETWORK SETUP] → [STREAMING SETTING] → [START] значение [OFF].

  Кроме того, запуском и остановкой потоковой передачи изображения можно управлять кнопкой USER, если функция [STREAMING START] назначена кнопке USER в главном меню → [USER SW].

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для отображения потокового видео с помощью P2 Browser для Windows OS требуется VLC Media Player, а для Mac OS — QuickTime Player.

  Однако, P2 Browser не поддерживает функцию QoS.

- Для получения дополнительных сведений о приложении, совместимом с потоковой передачей видео, и операционной среде обратитесь в службу поддержки на следующем веб-сайте:

  http://pro-av.panasonic.net/

- Функцию потоковой передачи нельзя использовать одновременно с записью с использованием двух кодеков или одновременной записью.

- Функцию потоковой передачи нельзя использовать одновременно с функцией записи во время загрузки данных.

- Если доступный диапазон частот сети низкий и воспроизведение потоковой передачи прерывается, условие воспроизведения можно исправить, выбрав режим более низкой скорости передачи данных в параметре [STREAMING MODE] или выбрав параметр [SHQ (QoS)] или [AVC-G (QoS)]. Кроме того, если выбран параметр [SHQ (QoS)] или [AVC-G (QoS)], разъем, на который выводится потоковая передача данных, должен поддерживать функцию QoS.

- Потоковое видео с видеокамеры будет отображаться в виде черного экрана в режиме воспроизведения (включая проверку записи).

В начало страницы