- Начало
- Подключение к внешним устройствам
- Подключение к панели дистанционного управления (AK-HRP200G)

# Подключение к панели дистанционного управления (AK-HRP200G)

Частью функций можно управлять дистанционно, если подключить панель дистанционного управления AK-HRP200G (приобретается дополнительно) к разъему <LAN> или разъему <REMOTE> видеокамеры.

Необходимо настроить на AK-HRP200G программное обеспечение настройки ROP, которое входит в комплект AK-HRP200G, для IP-подключения между AK-HRP200G и разъемом <LAN> видеокамеры или для последовательного подключения к разъему <REMOTE> видеокамеры.

Подробнее о порядке настройки см. в инструкции по эксплуатации устройства AK-HRP200G.

#### При подключении к разъему <LAN> видеокамеры

- При подключении AK-HRP200G с помощью кабеля LAN и после установки сетевых настроек видеокамеры и AK-HRP200G видеокамера автоматически переходит в режим дистанционного управления. Дополнительные сведения о настройках подключения см. в разделе «Настройка подключения к панели дистанционного управления (AK-HRP200G)».

- Режим дистанционного управления можно отменить путем нажатия переключателя <HEAD POWER> устройства AK-HRP200G для завершения подключения, когда видеокамера и устройство AK-HRP200G подключены, или путем отсоединения кабеля сети и изменения настройки переключателя <POWER> с <OFF> на <ON>.

Кабель LAN (приобретается дополнительно)

AK-HRP200G

#### При подключении к разъему <REMOTE> видеокамеры

- Видеокамера автоматически переходит в режим дистанционного управления, когда установлено последовательное подключение между устройством AK-HRP200G, в котором выполнены настройки последовательного подключения, и видеокамерой, а переключатель <POWER> видеокамеры установлен в положение <ON>.

- Режим дистанционного управления отменяется следующим образом.

  - Отключите кабель, соединяющий видеокамеру с устройством AK-HRP200G.

  - Завершите подключение, нажав переключатель <HEAD POWER> устройства AK-HRP200G, когда оно еще подключено.

Разъем <REMOTE>

AK-HRP200G

Переключение функций в режиме дистанционного управления
Операции записи и воспроизведения в режиме дистанционного управления
Пульт дистанционного управления, подключенный к видеокамере

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы использовать видеокамеру автономно, режим дистанционного управления необходимо отключить.

- Подключение по IP и дистанционное управление видеокамеры с нескольких устройств, например AK-HRP200G, гарантировать невозможно.

- Дополнительные сведения см. в инструкции по эксплуатации к AK-HRP200G.

- При подключении видеокамеры к AK-HRP200G через IP функция редактирования списка воспроизведения P2 недоступна.

В начало страницы