- Начало
- Подготовка
- Подготовка к вводу звука
- При использовании приемника беспроводного микрофона

# При использовании приемника беспроводного микрофона

Рис. 1

Рис. 2

Снимите крышку, установите приемник беспроводного микрофона и привинтите крышку болтами. (Рис. 1)

Установите переключатель входного сигнала в положение [W.L.] на экране [AUD02:INPUT] меню настройки SmartUI в зависимости от аудиоканала, используемого для записи. (Рис. 2)

Если используется приемник двухканального беспроводного микрофона, установите значение [DUAL] в главном меню → [AUDIO SETUP] → [INPUT SETTING] → [WIRELESS TYPE].

В начало страницы