- Начало
- Съемка
- Установка временных данных
- Установка временного кода

# Установка временного кода

Установите значение [DF] или [NDF] для параметра в главном меню → [RECORDING SETUP] → [DF MODE].

- Выберите значение [DF] для увеличения временного кода в режиме с пропуском кадров и значение [NDF] — в режиме без пропуска кадров. Однако временной код всегда выполняется функцией [NDF] в режиме 24PN.

Нажмите кнопку <SETUP> для отображения экрана [SET01:TC/UB] интерфейса SmartUI.

Нажмите кнопку <COUNTER>, чтобы установить для дисплея счетчика значение [UB].

Нажмите кнопку </REW>, чтобы установить для параметра [TCG] значение [SET].

Установите временной код.

- Нажмите верхнюю или нижнюю кнопку, соответствующую отображению следующих экранов.

  - [→]: настраиваемая цифра (мигает) переместится вправо.

  - [+]: настраиваемая цифра (мигает) переместится влево.

  - [−]: значение настраиваемой цифры (мигает) увеличится на единицу.

  - [RST]: значение настраиваемой цифры (мигает) уменьшится на единицу.

Нажмите кнопку </REW>, введите значения временного кода и выйдите из экрана настройки временных кодов.

Нажмите кнопку <HOME> для отображения экрана [HOME] интерфейса SmartUI.

Диапазон допустимых значений временных кодов

Для 59,94 Hz (кроме 24PN) | 00:00:00:00 - 23:59:59:29
24PN | 00:00:00:00 - 23:59:59:23
Для 50 Hz | 00:00:00:00 - 23:59:59:24

ПРИМЕЧАНИЕ

- При использовании режима 24PN настройка временного кода выполняется через каждые 4 кадра. Для 720/30PN и 720/25PN настройка временного кода выполняется в каждом четном кадре. Кроме того, временной код не может быть установлен во время записи.

- При выходе из экрана настройки временного кода без нажатия кнопки </REW> установленные значения будут отменены.

- При нажатии кнопки <RESET> в на экране настройки временного кода значение сбрасывается на 0.

## Изменение временного кода при замене батареи

Даже при замене батареи система резервного питания позволяет генератору временного кода продолжать функционировать.

При изменении элементов системного режима может произойти сдвиг временного кода для режим бездействия видеокамеры. Снова включите питание, проверьте временной код и при необходимости выполните его сброс.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При переключение переключателя <POWER> в положение <ON> → <OFF> → <ON> приблизительная погрешность расчета временного кода за счет системы резервного питания составляет приблизительно ±2 кадра.

В начало страницы