- Начало
- Описание компонентов
- Раздел, посвященный компонентам, используемым при съемке и записи/воспроизведении
- Раздел, посвященный компонентам, используемым при съемке и записи/воспроизведении (видеокамера)

# Раздел, посвященный компонентам, используемым при съемке и записи/воспроизведении (видеокамера)

1. Кнопка <REC> (Для съемки)

   Нажмите эту кнопку для начала записи. Нажмите ее еще раз, чтобы закончить запись.

   Кнопка используется аналогично кнопке VTR на объективе.

2. Разъем <SDI OUT/IN (OP)> (Выбирает видеовыход от каждого разъема)

   Используется как разъем для вывода сигналов SDI.

   - Подключение панели ввода HD/SD SDI серии AG-YA600G (приобретается дополнительно) позволяет вводить сигнал SDI. (Панель ввода HD/SD SDI (AG-YA600G))

3. Разъем <MON OUT> (Выбирает видеовыход от каждого разъема)

   Используется как выходной разъем видеомонитора. Видео может быть выведено независимо от разъема <SDI OUT/IN (OP)>. Также можно выбрать сигнал HD SDI, сигнал SD SDI, преобразованный с понижением, или сигнал VBS на экране [SET02:MON/HDMI FORMAT] интерфейса SmartUI. Комбинированное преобразование и преобразование с повышением частоты не поддерживаются.

4. Разъем <LAN> (Для проводной сети LAN)

   Используется для подключения кабеля LAN.

   ПРИМЕЧАНИЕ

   - В качестве кабеля, подключаемого к разъему <LAN>, используйте экранированный кабель.

5. Разъем <USB2.0> (под-хост) (Для беспроводного модуля AJ-WM30/AJ-WM50, Беспроводной модуль, отличный от AJ-WM30/AJ-WM50)

   Используется для установки беспроводного модуля AJ-WM30/AJ-WM50 (приобретается дополнительно). Или для подключения удлинительного кабеля USB 2.0, соединяющего корпус и модем 4G/LTE USB (приобретается дополнительно).

6. Кнопка <FOCUS ASSIST> (Функция вспомогательной фокусировки)

   Включение/отключение функции помощи при фокусировке.

7. Индикатор Busy (индикация активного состояния) (Извлечение карт памяти SD)

   Индикатор указывает на активность карты памяти SD. Он горит при активном состоянии карты.

   ПРИМЕЧАНИЕ

   - Не извлекайте и не вставляйте карту при горящем индикаторе. Это может привести к повреждению карты памяти SD.

8. Слот карты памяти SD (Установка карт памяти SD)

   Этот слот используется для установки карты памяти SD (приобретается дополнительно). Используйте карту памяти SD для записи/открытия меню настройки и файлов условий съемки видеокамеры, загрузки метаданных, выполнения прокси-записи и т.д.

   ПРИМЕЧАНИЕ

   - Меры предосторожности при работе с картами памяти SD

     - В видеокамере следует использовать карты памяти SD, соответствующие стандарту SD, SDHC или SDXC. Для записи прокси-данных используйте карты памяти SD, SDHC или SDXC с меткой скорости class2 или выше.

       Если запись прокси-данных производится в формате [SHQ 2CH MOV] или [AVC-G6 2CH MOV], используйте карту с меткой скорости class4 или выше.

     - MMC (Multi Media Card) использовать нельзя. (Примите во внимание, что при использовании этих карт съемка может быть невозможна.)

     - При использовании карт miniSD/microSD в видеокамере, всегда устанавливайте специальный адаптер для карт памяти miniSD/microSD. (Обратите внимание, что видеокамера будет работать неправильно, если вставить адаптер для карт miniSD/microSD без карты. Перед использованием убедитесь, что карта вставлена в адаптер.)

     - Рекомендуется использовать карты памяти SD и карты miniSD/microSD Panasonic. Не забывайте выполнять форматирование карт при помощи видеокамеры перед началом использования.

     - Самую свежую информацию, не вошедшую в данную инструкцию по эксплуатации, можно найти на веб-сайте (адрес сайта указан далее) в разделе службы технической поддержки.

       http://pro-av.panasonic.net/

     - Карты памяти SDHC соответствуют стандарту, установленному в 2006 году SD Association для карт памяти большой вместимости с объемом, превышающим 2 GB.

     - Карты памяти SDXC соответствуют стандарту, установленному в 2009 году SD Association для карт памяти большой вместимости с объемом, превышающим 32 GB.

9. Светодиод обращения к карте памяти P2 (Индикаторы обращения к карте P2 и состояние карт P2)

   Обозначает состояние доступа (при записи и воспроизведении) к карте, вставленной в слот карты памяти P2.

10. Слот карты памяти P2 (Вставка карты P2)

11. Кнопка <MONITOR SEL>

    Используется для переключения аудиоканала, который выводится на динамик, разъема <PHONES> и разъема <AUDIO OUT> на [CH1/2] или [CH3/4] каждый раз при нажатии кнопки. Одновременно дисплей канала измерителя уровня аудиоканала переключится.

    Если отображается экран, отличный от экрана [HOME] интерфейса SmartUI, выполняется функция, соответствующая экрану каждой настройки.

12. Кнопка <FF/>

    Нажмите эту кнопку в режиме паузы для ускоренного воспроизведения.

    Нажмите эту кнопку во время воспроизведения, чтобы выполнить воспроизведение со скоростью 4x.

    Если нажать эту кнопку в режиме паузы воспроизведения, то происходит переход к началу следующего ролика с сохранением режима паузы (нахождение начала).

    Если отображается экран, отличный от экрана [HOME] интерфейса SmartUI, выполняется функция, соответствующая экрану каждой настройки.

13. Кнопка <STOP>

    Нажмите эту кнопку, чтобы остановить воспроизведение.

    Эту кнопку можно нажать для окончания интервальной записи и записи по одному фрагменту, либо для прекращения объединения записей в текущий ролик в режиме записи в один ролик.

    Если отображается экран, отличный от экрана [HOME] интерфейса SmartUI, выполняется функция, соответствующая экрану каждой настройки.

14. Кнопка </REW>

    Нажмите эту кнопку в режиме паузы для ускоренного обратного воспроизведения.

    Нажмите эту кнопку во время воспроизведения, чтобы выполнить обратное воспроизведение со скоростью 4x.

    Если нажать эту кнопку в режиме паузы воспроизведения, то происходит переход к началу воспроизводимого ролика с сохранением режима паузы (нахождение начала).

    Если отображается экран, отличный от экрана [HOME] интерфейса SmartUI, выполняется функция, соответствующая экрану каждой настройки.

15. Переключатель <KEY LOCK> (Кнопки, используемые в интерфейсе SmartUI)

    Используется для отключения работы кнопок, связанных с SmartUI и режимом миниатюр. Несмотря на это, кнопка <LIGHT> будет работать.

16. Разъем <USB2.0> (устройство) (Подключение к компьютеру в режиме устройства USB)

17. Разъем <USB2.0> (хост) (Подключение ко внешнему оборудованию в хост-режиме USB)

    Используется для подключения кабеля USB 2.0.

    Установите значение [ON] с помощью пунктов главного меню → [NETWORK SETUP] → [USB MODE], чтобы выполнить передачу данных, используя USB 2.0.

    Это ограничивает выполнение записи/воспроизведения и операций с роликами при помощи видеокамеры.

18. Кнопка <PLAY/PAUSE>

    Нажмите эту кнопку, чтобы просмотреть воспроизводимое изображение.

    Нажмите ее во время воспроизведения для установки паузы воспроизведения.

    Если отображается экран, отличный от экрана [HOME] интерфейса SmartUI, выполняется функция, соответствующая экрану каждой настройки.

19. Кнопка <HOME> (Кнопки, используемые в интерфейсе SmartUI)

    Отображение экрана [HOME] на SmartUI.

20. Кнопка <SETUP> (Экран [SETUP])

    Отображение экрана [SETUP] на SmartUI.

21. Кнопка <AUDIO> (Экран [AUDIO])

    Отображение экрана [AUDIO] на SmartUI.

22. Кнопка <CAM> (Экран [CAMERA])

    Отображение экрана [CAMERA] на SmartUI.

23. Кнопка <LIGHT>

    Управление освещением SmartUI. При каждом нажатии подсветка SmartUI включается или выключается.

24. Разъем <HDMI> (Выбирает видеовыход от каждого разъема)

    Используется как разъем для вывода видео на монитор.

В начало страницы