- Начало
- Подготовка
- Установка и настройка объектива
- Функция компенсации хроматических аберраций (CAC)

# Функция компенсации хроматических аберраций (CAC)

Функция компенсации хроматических аберраций минимизирует выцветание на краях изображения. Эта функция автоматически компенсирует ошибки регистрации, вызываемые, главным образом, небольшими хроматическими аберрациями, которые трудно полностью компенсировать с помощью самого объектива, используя блок записи видеокамеры.

В случае объектива, поддерживающего функцию компенсации хроматических аберраций, компенсация начинается автоматически, если зарегистрированы данные для компенсации хроматических аберраций.

## Что такое хроматическая аберрация объектива?

«Хроматическая аберрация» здесь означает хроматическую аберрацию коэффициента зума. Хроматическая аберрация коэффициента зума случается из-за различий дифракционного показателя объектива относительно значений «красный(R)/зеленый (G)/синий (B)». Хроматическая аберрация объектива компенсируется, но может оставаться по краям изображения, в частности. Кроме того, хроматические аберрации случаются из-за сложных соотношений между коэффициентом зуммирования, числом диафрагмы и фокусным расстоянием в зум-объективах. С точки зрения изображения, это ошибка регистрации.

## Функция компенсации хроматических аберраций

Чтобы выполнить компенсацию хроматических аберраций, заранее сохраните характеристики хроматической аберрации объектива относительно коэффициента зуммирования, числа диафрагмы и фокусного расстояния на видеокамере. Используйте объектив, соответствующий этим характеристикам хроматических аберраций, а также выполните компенсацию соответственно коэффициенту зуммирования, числу диафрагмы и фокусному расстояния объектива.

Перед поставкой на видеокамере сохраняется следующий тип данных функции компенсации хроматических аберраций для объективов.

Отображение на видеокамере | Соответствующий номер объектива
--- | ---
XA16x 8A-XB4 | XA16x 8A-XB4

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для получения дополнительной информации о дополнениях и изменениях относительно объективов, совместимых с функцией компенсации хроматических аберраций, обратитесь в службу поддержки на следующем веб-сайте:

  http://pro-av.panasonic.net/

## Управление функцией компенсации хроматических аберраций

Выполните следующие действия после сохранения данных объектива на видеокамере.

Установите объектив на видеокамере и подключите разъем объектива к видеокамере.

Выберите [ON] в главном меню → [MAINTENANCE] → [CAC ADJ.] → [CAC CONTROL].

Если номер модели объектива, сохраненный на видеокамере, совпадает с номером модели подключенного объектива, данные хроматических аберраций, сохраненные на видеокамере, будут автоматически считаны.

## Проверка рабочего состояния функции компенсации хроматических аберраций

Пять раз передвиньте переключатель <DISP/MODE CHK> в сторону <CHK>.

Отобразится экран [CAC INFO] проверки режима.

Если для [CAC CONT] отображается значение [ON] на экране [CAC INFO], функция компенсации хроматических аберраций включена. Если отображается значение, отличное от [ON], функция компенсации хроматических аберраций не включена.

Также, если [CAC ACTIVE] отображается на экране SmartUI [CAM01:STATUS], функция компенсации хроматических аберраций включена. Если отображается значение, отличное от [CAC ACTIVE], функция компенсации хроматических аберраций не включена.

## Загрузка файла коррекции хроматической аберрации с карты памяти SD

Рис. 1

Рис. 2

Вставьте в видеокамеру карту памяти SD, на которой записаны данные компенсации хроматических аберраций, загруженные с нашего веб-сайта.

Дополнительные сведения о загрузке данных см. на следующем веб-сайте.

http://pro-av.panasonic.net/

Выберите значение [LOAD] в главном меню → [CARD FUNCTIONS] → [CAC FILE]. (Рис. 1)

Отобразится список файлов CAC на карте памяти SD.

Выберите номер файла, который следует загрузить, и нажмите на поворотный переключатель (или кнопку <SET>). (Рис. 2)

Появится запрос о подтверждении.

Выберите номер файла, который следует сохранить, и нажмите на поворотный переключатель (или кнопку <SET>).

Появится запрос о подтверждении.

Выберите [YES] и нажмите на поворотный переключатель (или кнопку <SET>).

Файлы CAC будут загружены в память видеокамеры.

Чтобы сохранить на видеокамере несколько файлов с данными компенсации хроматических аберраций, повторяйте шаги 2–5.

Чтобы завершить работу с меню, нажмите кнопку <MENU>.

Меню настройки исчезнет, а вместо него снова появится дисплей состояния видеокамеры.

ПРИМЕЧАНИЕ

- На видеокамеру можно загрузить до 32 файлов.

  Для загрузки нового файла сначала удалите какой-либо старый файл.

  Дополнительные сведения см. в разделе «Удаление файла коррекции хроматической аберрации с карты памяти».

## Удаление файла коррекции хроматической аберрации с карты памяти

Рис. 1

Выберите [OFF] в главном меню → [MAINTENANCE] → [CAC ADJ.] → [CAC CONTROL].

В меню [LIST/DELETE] выберите номер объектива, данные о котором следует удалить, и нажмите на поворотный переключатель (или кнопку <SET>). (Рис. 1)

Появится запрос о подтверждении.

Выберите [YES] и нажмите на поворотный переключатель (или кнопку <SET>).

Файл будет удален.

## Если данные компенсации хроматических аберраций не работают должным образом

Если данные компенсации хроматических аберраций не работают должным образом, или если не удается загрузить данные компенсации хроматических аберраций, на экране видоискателя отобразится сообщение об ошибке.

Сообщение об ошибке | Значение | Устранение
--- | --- | ---
[CAC FILE DATA NOT FOUND] | Нет данных компенсации хроматических аберраций, подходящих для подключенного объектива, когда для функции компенсации хроматических аберраций установлено значение [ON]. Данное сообщение отображается при включении камеры или подключении кабеля объектива. | Загрузите данные компенсации хроматических аберраций, соответствующие подключенному к видеокамере объективу.
[CAC LENS DATA INVALID] | Ответные данные объектива не поддерживаются либо содержат сведения, отличающиеся от сведений, определенных в данных компенсации хроматических аберраций. | Объектив не совместим с функцией компенсации хроматических аберраций. Компенсация хроматических аберраций выполняться не будет, однако, также не будет вызывать каких-либо проблем использования.
[LENS INIT. NOT COMPLETED] | Определение положения (фокус, зум) объектива имеет тип датчика, и инициализация не завершена. | Поверните кольцо фокусировки/зума так, чтобы оно прошло центр рабочего диапазона.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При использовании аксессуаров для оптической системы объектива (конвертирующие приспособления) функция компенсации хроматических аберраций иногда может не работать должным образом, так как оптические характеристики объектива меняются. В таком случае установите для функции компенсации хроматических аберраций значение [OFF].

- Если на объективе CANON используется сервофокус, начните запись после завершения инициализации в режиме автоматической инициализации. Иногда данные записываются, когда кольцо фокусировки двигается.

- Если функция компенсации хроматических аберраций не работает, но сообщение об ошибке не отображается, возможно, версия программного обеспечения объектива устарела. Обратитесь к производителю используемого объектива.

В начало страницы