- Начало
- Описание компонентов
- Дисплей SmartUI (экран [HOME])

# Дисплей SmartUI (экран [HOME])

1. Шкальный индикатор свободного места на носителе информации

   Показывает оставшееся свободное место на карте P2 при помощи дисплея с 7 делениями.

   Каждое деление соответствует трем минутам и уменьшение времени, оставшегося для записи на карте P2, обозначается делениями, которые гаснут по одному делению за один раз.

2. Шкальный индикатор уровня заряда батареи

   При использовании батареи с цифровой индикацией (заряд отображается в %), все семь делений до положения F горят, если уровень заряда батареи составляет 70% или выше.

   Когда уровень заряда батареи падает ниже 70%, деления гаснут одно за другим при каждом снижении на 10%.

3. Аудиометр канала

   Одно деление обозначает увеличение на 2 dB с минимальным значением на шкале −34 dB. Индикатор [OVER] отображается при помощи в крайнем верхнем положении.

   При каждом нажатии кнопки <MONITOR SEL> происходит переключение между [CH1]/[CH2], стерео, [CH3]/[CH4], а вместе с этим переключается отображение канала на аудиометре. (Экран [AUDIO])

   Выход каналов к монитору звука отображается белыми пробелами.

   Если выбрано стерео, оба канала отображаются белыми пробелами.

4. Индикаторы временного кода

   При каждом нажатии кнопки <COUNTER> дисплеи меняются в таком порядке: [COUNTER]/[CLIP] → [TCG[R]] → [UBG[R]] → [VUBG[R]] → [COUNTER]/[CLIP] (в видоискателе не отображается)* → [COUNTER]/[CLIP].

   Временной код на экране видоискателя не отображается.

   [COUNTER]/[CLIP]: отображается значение счетчика в формате «часы:минуты:секунды». Если в главном меню → [DISPLAY SETUP] → [REC COUNTER] выбран параметр [TOTAL], отобразится [COUNTER]. При выборе [CLIP] отобразится [CLIP].

   [TCG[R]]: отображается значение временного кода в формате «часы:минуты:секунды:кадры».

   [UBG[R]]: отображение значения пользовательской информации.

   [VUBG[R]]: отображение значения пользовательской информации для VITC.

   [NDF]: указывает, когда временной код находится в режиме без пропуска кадров.

   [DF]: указывает, когда временной код находится в режиме с пропуском кадров.

   [HOLD]: указывает, когда проводится считывание значений генератора временного кода.

   [F-RUN]: указывает, что отображаемое значение временного кода счетчика увеличивается независимо от выполнения записи.

   [R-RUN]: указывает, что отображаемое значение временного кода счетчика увеличивается только при выполнении записи.

   [SLAVE]: указывает, что происходит внешняя синхронизация временного кода.

5. Экран режима записи

   [REC]: запись в стандартном формате

   [P-REC]: предварительная запись

   [I-REC]: интервальная запись

   [L-REC]: циклическая запись

   [S-REC]: одновременная запись

6. Информация о состоянии

   Дисплей уровня громкости: указывает, находится ли звук [CH1]/[CH3] или уровень громкости [CH2]/[CH4] и уровень звукового сигнала в режиме регулировки. В режиме автоматической настройки отображается [A].

   Аудиовход: отображаются настройки ввода звука [CH1], [CH2], [CH3] и [CH4].

   При установленном подключении USB: указывает, что для параметра главного меню → [NETWORK SETUP] → [USB MODE] установлено значение [ON], а выбранное устройство подключено с использованием [USB MODE SELECT].

   - В хост-режиме USB: [USB STORAGE CONNECTED]/[USB STORAGE DISCONNECTED]

   - В режиме устройства USB: [USB DEVICE CONNECTED]/[USB DEVICE DISCONNECTED]

   Ошибка, отображение предупреждения карты: указывает на код ошибки, когда что-либо вызвало ошибку в работе видеокамеры.

В начало страницы