- Начало
- Операции с меню
- Список меню
- [NETWORK SETUP]

# [NETWORK SETUP]

Настройки, относящиеся к сети.

Параметр | Описание параметров
--- | ---
[USB MODE SELECT] | Установка рабочего режима видеокамеры при подключении внешнего устройства через USB-порт. [STORAGE]: выполняет установку режима, используемого при подключении, например, внешнего жесткого диска. [DEVICE]: служит для выбора режима устройства USB для использования карт P2 в качестве накопителя с помощью компьютера или других устройств, подключенных с помощью USB 2.0. Заводские настройки: [STORAGE]
[USB MODE] | Включение или выключение режима, выбранного в меню [USB MODE SELECT]. [ON], [OFF] Заводские настройки: [OFF]
[NETWORK SEL] | Установка способа соединения при выполнении соединения камеры с внешним устройством (таким как компьютер) посредством сети. [WLAN]: соединение с помощью беспроводной сети LAN. [4G/LTE]: соединение с помощью 3G/4G/LTE. [LAN]: соединение с помощью разъема <LAN>. [OFF]: соединение не выполняется. Заводские настройки: [OFF]
[NETWORK FUNC] | [HTTP SERVER] | Настройки, относящиеся к серверу HTTP. [BROWSE]: включение функции просмотра P2. [BROWSE (+CTRL)]: включение функции сервера HTTP, запуска и остановки записи со стороны разъема и управления предварительными настройками временного кода и пользовательской информации. [DISABLE]: отключение функции сервера HTTP. Заводские настройки: [DISABLE]
| [PLAYLIST] | Настройка включения/выключения режима редактирования списка воспроизведения. [ON], [OFF] Заводские настройки: [OFF]
| [IP REMOTE] | [ENABLE]: включение дистанционного управления с IP-подключением. [DISABLE]: выключение дистанционного управления с IP-подключением. Заводские настройки: [DISABLE]
| [USER ACCOUNT] | Установка учетного имени пользователя.
| [ACCOUNT LIST] | Отображение текущего установленного учетного имени пользователя. Можно также выполнить регистрацию новых учетных записей, их удаление и изменение пароля.
[FTP CLIENT SERVICE] | [SETTING DATA] | Установка источника получения настроек клиентской службы. [INTERNAL]: использование значения настройки, установленного на видеокамере. [SD CARD]: использование значения настройки файла внутри карты памяти SD, вставленной в слот для платы SD. Когда для этого параметра установлено значение [SD CARD], вставьте карту памяти SD перед включением питания видеокамеры. Заводские настройки: [INTERNAL]
| [SERVER URL] | Установка имени сервера или адреса подключения.
| [LOGIN USER] | Установка идентификатора пользователя для подключения.
| [LOGIN PASSWORD] | Установка пароля для подключения. Значение настройки меню отображается с [].
| [SSH] | Настройка использования SSH при передаче файлов. [ENABLE]:SSH используется. [DISABLE]:SSH не используется. Заводские настройки: [DISABLE]
| [SSH PORT] | Настройка номера порта сети, когда используется SSH. Установите такой же номер на стороне сервера. Значение настройки меню отображается с []. Заводские настройки: [22]
| [LOAD (SD CARD)] | Загрузка значения настройки клиентской службы с карты памяти SD.
| [SAVE (SD CARD)] | Сохранение значения настройки клиентской службы на карту памяти SD.
| [REC DURING UPLOAD] | Настройка использования функции записи во время загрузки данных. [ENABLE]: использовать функцию записи во время загрузки данных. [DISABLE]: не использовать функцию записи во время загрузки данных. Заводские настройки: [DISABLE]
| [AUTO COPY] | Позволяет включить функцию автоматической регистрации роликов, записанных с помощью видеокамеры, в списке загрузки при остановке записи, а также, если включено, задает тип целевого ролика. [REC CLIP(PROXY)]: загружаются прокси-данные записанных роликов. [REC CLIP]: загружаются записанные ролики (основные данные записи и прокси-данные). [DISABLE]: автоматическая загрузка записанных роликов не выполняется. Заводские настройки: [DISABLE]
| [UPLOAD LIST] | Отображает информацию о списке роликов для загрузки.
| [SAVE LOG (SD CARD)] | Сохраняйте до 1000 последних журналов с информацией о ролике (месяц и день, номер ролика (глобальный идентификатор ролика), состояние), которая регистрируется в списке загрузки на карту памяти SD.
[STREAMING SETTING] | [START TRIGGER] | Устанавливает способ запуска потоковой передачи видео. [CAMERA]: запуск/остановка потоковой передачи с видеокамеры. [RECEIVER]: управление запуском/остановкой потоковой передачи с разъема в сети с помощью приложения P2 Browser или P2 Streaming Receiver. Заводские настройки: [RECEIVER]
| [SETTING DATA] | Установка источника получения настроек для потоковой передачи, когда в параметре [START TRIGGER] выбрано значение [CAMERA]. [INTERNAL]: использование значения настройки, установленного на видеокамере. [SD CARD]: использование значения настройки файла внутри карты памяти SD, вставленной в слот для платы SD. Когда для этого параметра установлено значение [SD CARD], вставьте карту памяти SD перед включением питания видеокамеры. Заводские настройки: [INTERNAL]
| [SERVER ADDR.] | Задает IP-адрес устройства, принимающего потоковое видео, при выборе [CAMERA] в [START TRIGGER].
| [RTSP PORT] | Задает номер порта RTSP, требуемый для потоковой передачи, при выборе [CAMERA] в [START TRIGGER]. Заводские настройки: [554]
| [LOAD (SD CARD)] | Если в параметре [START TRIGGER] выбрано значение [CAMERA], а в параметре [SETTING DATA] — [INTERNAL], информация о подключении, необходимая для осуществления потоковой передачи, загружается с карты памяти SD.
| [SAVE (SD CARD)] | Если в параметре [START TRIGGER] выбрано значение [CAMERA], а в параметре [SETTING DATA] — [INTERNAL], информация о подключении, необходимая для осуществления потоковой передачи, сохраняется на карту памяти SD.
| [START] | Если в параметре [START TRIGGER] выбрано значение [CAMERA], потоковая передача запускается/останавливается с видеокамеры. [ON]: запуск потоковой передачи. [OFF]: остановка потоковой передачи.
[LAN PROPERTY] | [MAC ADDRESS] | Отображает MAC-адрес разъема <LAN> на видеокамере. (Нельзя изменить.)
| [DHCP] | Настройка применения автоматического получения по DHCP. (Взаимное исключение при установке значения [DHCP SERVER]) [ENABLE]: применяется автоматическое получение. [DISABLE]: автоматическое получение не применяется. необходимо установить значения параметров [IP ADDRESS], [SUBNET MASK], [DEFAULT GATEWAY], [PRIMARY DNS] и [SECONDARY DNS]. Заводские настройки: [ENABLE]
| [IP ADDRESS] | Задает IP-адрес при выборе [DISABLE] в [DHCP]. Заводские настройки: [192.168.0.1]
| [SUBNET MASK] | Задает маску подсети при выборе [DISABLE] в [DHCP]. Заводские настройки: [255.255.255.0]
| [DEFAULT GATEWAY] | Задает шлюз по умолчанию при выборе [DISABLE] в [DHCP]. Заводские настройки: [192.168.0.254]
| [PRIMARY DNS] | Задает первичный сервер DNS при выборе [DISABLE] в [DHCP]. Заводские настройки: [0.0.0.0]
| [SECONDARY DNS] | Задает вторичный сервер DNS при выборе [DISABLE] в [DHCP]. Заводские настройки: [0.0.0.0]
| [DHCP SERVER] | Настройка применения функции DHCP SERVER при подключении через проводную сеть LAN. (Взаимное исключение при установке значения [DHCP]) [ENABLE]: использование функции DHCP SERVER. [DISABLE]: функция DHCP SERVER не используется. Заводские настройки: [DISABLE]
[WIRELESS PROPERTY] | [MAC ADDRESS] | Отображает MAC-адрес разъема беспроводной сети LAN на видеокамере. (Нельзя изменить.)
| [TYPE] | Задает метод подключения. [DIRECT]: позволяет получить доступ к сетевой функции видеокамеры непосредственно со смартфона, планшета или компьютера. [INFRA]: выполняет подключение к беспроводной точке доступа. Заводские настройки: [DIRECT]
| [SSID INPUT MODE] | Выбор способа настройки SSID. Если [TYPE] в [WIRELESS PROPERTY] установлено на [INFRA], этот элемент можно установить. [SELECT]: выбор точки доступа из списка. [MANUAL]: для ручного ввода точки доступа. Заводские настройки: [SELECT]
| [SSID] | Отображение имени сети (SSID). Заводские настройки: [AJ-PX800] (Если в главном меню → [NETWORK SETUP] → [WIRELESS PROPERTY] → [TYPE] задано [DIRECT])
| [BAND] | Переключение между двумя способами передачи (2,4 GHz или 5 GHz). [2.4GHz], [5GHz] Заводские настройки: [2.4GHz]
| [CHANNEL (2.4GHz)] | Задает каналы, используемые при выборе [DIRECT] в [TYPE], выборе [2.4GHz] в [BAND] и подключении видеокамеры через беспроводную сеть LAN. [AUTO], [CH1], [CH6], [CH11] Заводские настройки: [AUTO]
| [CHANNEL (5GHz)] | Задает каналы, используемые при выборе [DIRECT] в [TYPE], выборе [5GHz] в [BAND] и подключении видеокамеры через беспроводную сеть LAN. [AUTO], [CH36], [CH40], [CH44], [CH48] Заводские настройки: [AUTO]
| [ENCRYPTION] | Устанавливает формат шифрования, если в главном меню → [NETWORK SETUP] → [WIRELESS PROPERTY] → [TYPE] установлено [DIRECT]. [WPA-TKIP], [WPA-AES], [WPA2-TKIP], [WPA2-AES], [NONE] Заводские настройки: [WPA2-AES]
| [ENCRYPT KEY] | Устанавливает ключ шифрования. Значение этого параметра необходимо задать, используя строку, содержащую от 8 до 63 символов, или шестнадцатеричное число, содержащее 64 цифры. Значение настройки меню отображается с []. Заводские настройки: [01234567890123456789abcdef] (Если в главном меню → [NETWORK SETUP] → [WIRELESS PROPERTY] → [TYPE] задано [DIRECT])
| [DHCP] | Задает применение автоматического получения по DHCP при выборе [INFRA] в [TYPE]. [ENABLE]: применяется автоматическое получение. [DISABLE]: автоматическое получение не применяется. Необходимо установить значения параметров [IP ADDRESS], [SUBNET MASK], [DEFAULT GATEWAY], [PRIMARY DNS] и [SECONDARY DNS]. Заводские настройки: [ENABLE]
| [IP ADDRESS] | Задает IP-адрес при выборе [DISABLE] в [DHCP]. Заводские настройки: [192.168.0.1]
| [SUBNET MASK] | Задает маску подсети при выборе [DISABLE] в [DHCP]. Заводские настройки: [255.255.255.0]
| [DEFAULT GATEWAY] | Задает шлюз по умолчанию при выборе [INFRA] в [TYPE] и [DISABLE] в [DHCP]. Заводские настройки: [192.168.0.254]
| [PRIMARY DNS] | Задает первичный сервер DNS при выборе [INFRA] в [TYPE] и [DISABLE] в [DHCP] или при выборе [ENABLE] в [DHCP], когда первичный сервер DNS нельзя найти. Заводские настройки: [0.0.0.0]
| [SECONDARY DNS] | Задает вспомогательный сервер DNS при выборе [INFRA] в [TYPE] и [DISABLE] в [DHCP] или при выборе [ENABLE] в [DHCP], когда первичный сервер DNS нельзя найти. Заводские настройки: [0.0.0.0]
| [DHCP SERVER] | Задает использование функции DHCP SERVER, когда [DIRECT] выбран в [TYPE] и при подключении видеокамеры через беспроводную сеть LAN. [ENABLE]: использование функции DHCP SERVER. [DISABLE]: функция DHCP SERVER не используется. Заводские настройки: [ENABLE]
[4G/LTE PROPERTY] | [APN] | Задает APN (имя точки доступа), предоставленное поставщиком.
| [USER ID] | Задает имя пользователя, предоставленное поставщиком.
| [PASSWORD] | Задает пароль, предоставленный поставщиком.
| [DIAL NO.] | Задает номер телефона. Подробнее см. в руководстве поставщика, с которым вы заключили договор.
[NETWORK TOOLS] | [LOG DISPLAY] | Отображение журнала соединений.
| [STATUS DISPLAY] | Отображение состояния сети.
| [INITIALIZE] | Восстановление заводских настроек сети.
| [PING] | Проверка сетевого подключения с помощью команд PING.

В начало страницы