- Начало
- Съемка
- Запись с использованием двух кодеков
- Проверка прокси-данных

# Проверка прокси-данных

- Ролики, созданные с использованием прокси-данных, отмечаются индикатором .

- Дополнительную информацию по записанным прокси-данным можно просматривать в свойствах ролика.

  Подробнее о выполнении данных операций см. в разделе «Проверка дополнительной информации прокси-данных».

- Прокси-данные записываются на карту P2 или карту памяти SD как видео-/аудиофайлы и файлы метаданных в режиме реального времени.

  - Аудиофайл: XXXXXXXX.MOV

  - Файл метаданных в режиме реального времени: XXXXXXXX.BIN

    Временной код, пользовательская информация и данные записываются в кадр.

  Для проверки прокси-данных используйте программу P2 Viewer Plus. Некоторые версии программы P2 Viewer Plus не могут проверять данные.

  Информацию о программе P2 Viewer Plus можно найти на следующем веб-сайте:

  http://pro-av.panasonic.net/

ПРИМЕЧАНИЕ

- На некоторых устройствах P2 ролики, записанные с использованием прокси-данных, отмечаются как неизвестные. На пиктограмме отображается (индикатор неизвестного ролика), и становятся недоступными следующие операции.

  - [DELETE]

  - [REPAIR CLIP]

  - [RE-CONNECTION]

  - [COPY]

  - [EXCH. THUMBNAIL]

  - Добавление и удаление [TEXT MEMO] и [SHOT MARK]

  Воспроизведение возможно.

  На таких устройствах ролики с прокси-данными, полученные путем объединения нескольких роликов, определяются как отдельные неполные ролики .

## Проверка дополнительной информации прокси-данных

В различных версиях методы выполнения операций и панели инструментов могут различаться.

Нажмите кнопку <THUMBNAIL>.

В видоискателе отображается экран миниатюр.

Выберите [CLIP PROPERTY] в главном меню → [CLIP] → [PROPERTY].

Отображение экрана свойств ролика.

С помощью кнопок курсора выберите [PROXY].

Нажмите кнопку <SET>.

Отобразится дополнительная информация о прокси-данных, как показано ниже.

#### Просмотр подробной информации о прокси-данных

[FORMAT] | Идентификация формата записанных данных.
[VIDEO CODEC] | Отображается информация об используемом для записи данных видеокодеке.
[VIDEO FRAME RATE] | Отображается частота кадров видеоизображения для записанных данных.
[VIDEO BIT RATE] | Отображается информация о скорости видеопотока записанных данных.
[VIDEO RESOLUTION] | Отображается разрешение видеоизображения для записанных данных.
[ASPECT RATIO] | Указывается форматное соотношение записанных данных.
[TC SUPER] | Указывается, впечатан ли TC (временной код) на записанном видео.
[AUDIO CODEC] | Отображается информация об аудиокодеке, который использовался для записи данных.
[AUDIO BIT RATE] | Отображается информация о скорости аудиопотока для записанных данных.
[AUDIO SAMPLING RATE] | Отображается частота дискретизация аудиоматериала для записанных данных.
[NUM.OF AUDIO CH] | Отображается количество звуковых каналов для записанных данных.

В начало страницы