- Начало
- Операции с меню
- Список меню
- [DISPLAY SETUP]

# [DISPLAY SETUP]

Позволяет настроить параметры, относящиеся к информации, отображаемой на экране видоискателя.

Эти параметры меню нельзя настраивать, когда отображается экран пиктограмм.

Параметр | Описание параметров
--- | ---
[ZEBRA1 DETECT] | Установка уровня декодирования зебры 1. [0%]…[109%] Заводские настройки: [70%]
[ZEBRA2 DETECT] | Установка уровня декодирования зебры 2. [0%]…[109%] Заводские настройки: [85%]
[ZEBRA2] | Включение или выключение зебры 2 и выбор типа. [ON], [SPOT], [OFF] Заводские настройки: [SPOT]
[CENTER MARK] | Управление меткой центра. [1]: + (большой) [2]: открытый центр (большой) [3]: + (маленький) [4]: открытый центр (маленький) [OFF]: отображения нет. Заводские настройки: [1]
[SAFETY MARK] | Выбор типа рамки для метки зоны гарантированного отображения. [1]: рамка [2]: уголки [OFF]: отображения нет. Заводские настройки: [2]
[SAFETY AREA] | Выбор размера метки зоны гарантированного отображения. Постоянное соотношение длины к ширине можно задавать с шагом 1%. [80%]…[100%] Заводские настройки: [90%]
[FRAME MARK] | Включение или отключение метки кадра. [ON], [OFF] Заводские настройки: [OFF]
[FRAME SIG] | Установка форматного соотношения сторон метки кадра. [4:3], [13:9], [14:9], [1.85:1], [2.35:1] Заводские настройки: [4:3]
[FRAME LVL] | Установка уровня за пределами метки кадра. [0]…[15] Заводские настройки: [15]
[LEVEL GAUGE] | Включает/выключает индикатор уровня. [ON], [OFF] Заводские настройки: [OFF]
[FOCUS BAR] | Отображение или скрытие индикатора фокуса, указывающего степень фокусировки. [ON], [OFF] Заводские настройки: [OFF]
[ZOOM/FOCUS] | Переключает единицы измерения зума и фокуса при подсоединении серийного объектива. [NUMBER]: отображается значение положения зума от [000] до [999] и значение положения фокуса от [0] до [99]. [mm/feet]: значение увеличения отображается в миллиметрах, а фокуса - в футах. [mm/m]: значение увеличения отображается в миллиметрах, а фокуса - в метрах. [OFF]: значения увеличения и фокуса не отображаются. Заводские настройки: [NUMBER]
[LEVEL METER] | Отображение или скрытие аудиометра. [ON], [OFF] Заводские настройки: [ON]
[DATE/TIME] | Установка отображения даты и времени. [TIME]: отображение часа, минуты и секунды. [DATE]: отображение года, месяца и дня. [TIME&DATE]: отображение часов, минут, секунд, а также года, месяца и дня. [OFF]: отображения нет. Заводские настройки: [OFF]
[REC COUNTER] | Настройка работы счетчика записи. [TOTAL]: выполнение непрерывного подсчета до сброса с помощью кнопки <RESET>. [CLIP]: сброс значения счетчика в начале записи и отсчет времени для каждой записи. Заводские настройки: [TOTAL]
[P2CARD REMAIN] | Установка для отображения оставшегося объема памяти для записи на карту P2 значения [ON]/[OFF]. [ON], [OFF] Заводские настройки: [ON]
[BATTERY] | Установка для индикатора уровня заряда батареи значения [ON]/[OFF]. [ON], [OFF] Заводские настройки: [ON]
[REC DURING UPLOAD] | Выбор [ON]/[OFF] для отображения состояния записи во время загрузки. [ON], [OFF] Заводские настройки: [ON]
[STREAMING] | Выбор [ON]/[OFF] для отображения состояния, определяющего состояние осуществления потоковой передачи видео. [ON], [OFF] Заводские настройки: [ON]
[OTHER DISPLAY] | Настройка отображения другой информации. [PARTIAL]: частичное отображение информации. [ALL]: отображение информации полностью. [USER]: отображение информации, заданной для параметра [DISPLAY SETTING]. Заводские настройки: [PARTIAL]
[DISPLAY SETTING] | [IRIS] | Отображение или скрытие значения F и состояния автоматической регулировки диафрагмы. [ON], [OFF] Заводские настройки: [ON]
| [GAIN] | Отображение или скрытие значения усиления. [ON], [OFF] Заводские настройки: [ON]
| [SHUTTER] | Отображение или скрытие скорости затвора. [ON], [OFF] Заводские настройки: [ON]
| [WHITE BALANCE] | Отображение или скрытие положения переключателя <WHITE BAL>. [ON], [OFF] Заводские настройки: [ON]
| [ND] | Отображение или скрытие заданного значения фильтра ND. [ON], [OFF] Заводские настройки: [ON]
| [EXTENDER] | Отображение или скрытие удлинителя объектива. [ON], [OFF] Заводские настройки: [ON]
| [Y GET] | Отображение или скрытие яркости Y GET. [ON], [OFF] Заводские настройки: [ON]
| [D.ZOOM] | Отображение или скрытие индикации цифрового зума. [ON], [OFF] Заводские настройки: [ON]
| [SCENE FILE] | Отображение или скрытие имени файла условий съемки. [ON], [OFF] Заводские настройки: [ON]
| [CAC] | Отображение или скрытие операции, при которой выполняется активация функции компенсации хроматических аберраций. [ON], [OFF] Заводские настройки: [ON]
| [DRS] | Настройка отображения активности функции расширения динамического диапазона. [ON], [OFF] Заводские настройки: [ON]
| [FBC] | Настройка отображения активности функции устранения полос от вспышек. [ON], [OFF] Заводские настройки: [ON]
| [SHOOTING MODE] | Отображение или скрытие режима высокой чувствительности. [ON], [OFF] Заводские настройки: [ON]
| [PB MODE] | Отображение или скрытие состояния операции воспроизведения. [ON], [OFF] Заводские настройки: [ON]
| [SYSTEM MODE] | Отображение или скрытие режима системы. [ON], [OFF] Заводские настройки: [OFF]
| [REC FORMAT] | Отображение или скрытие индикации формата записи. [ON], [OFF] Заводские настройки: [ON]
| [FRAME RATE] | Отображение или скрытие частоты кадров. [ON], [OFF] Заводские настройки: [ON]
| [ASPECT] | Отображение или скрытие индикации записи в режиме letterbox. [ON], [OFF] Заводские настройки: [ON]
| [ONE CLIP REC] | Отображение или скрытие состояния режима записи в один ролик. [ON], [OFF] Заводские настройки: [ON]
| [REC MODE] | Отображение или скрытие экрана режима одновременной записи. [ON], [OFF] Заводские настройки: [ON]
| [PROXY] | Отображение или скрытие информации о прокси. [ON], [OFF] Заводские настройки: [ON]
| [GPS] | Отображение или скрытие информации о местоположении, полученной со внешнего устройства. [ON], [OFF] Заводские настройки: [ON]
[EVF DETAIL] | Настройка контура видео на экране видоискателя для упрощения фокусировки. [ON], [OFF] Заводские настройки: [OFF]
[EVF PEAK LEVEL] | Регулировка пикового уровня видоискателя. [−7]…[7] Заводские настройки: [0]
[EVF PEAK FREQ] | Регулировка пиковой частоты видоискателя. [HIGH], [LOW] Заводские настройки: [LOW]
[EVF TYPE] | Выбор типа подключаемого видоискателя. [COLOR]: используется для подключения цветного видоискателя. (AG-CVF10G, AG-CVF15G) [B/W]: используется для подключения черно-белого видоискателя. Заводские настройки: [COLOR]
[EVF COLOR] | Позволяет выбрать, отображать ли изображения на экране видоискателя в цвете или черно-белыми. [ON]: отображение в цвете. [OFF]: отображение черно-белого изображения. Заводские настройки: [ON]

В начало страницы