- Начало
- Операции с меню
- Список меню
- [IN/OUT SEL]

# [IN/OUT SEL]

Настройки вывода сигнала из разъемов <SDI OUT/IN (OP)>, <HDMI>, <MON OUT> и <TC IN/OUT>.

Параметр | Описание параметров
--- | ---
[SDI OUT] | Настройка видеовыхода из разъема <SDI OUT/IN (OP)>. [ON]: вывод видео. [OFF]: видео не выводится. Заводские настройки: [ON]
[SDI OUT CHAR] | Настройка наложения символов на изображения, выводимые из разъема <SDI OUT/IN (OP)>. [ON]: наложение выполняется. [OFF]: наложение не выполняется. Заводские настройки: [OFF] Если в главном меню → [SYSTEM MODE] → [LINE&FREQ] выбрано [1080-23.98PsF], символы не накладываются на изображения, выводимые из разъема <SDI OUT/IN (OP)>, и данный элемент меню не отображается.
[SDI EDH] | Настройка наложения EDH, если выход из разъема <SDI OUT/IN (OP)> соответствует сигналу SD (480i и 576i). [ON]: наложение выполняется. [OFF]: наложение не выполняется. Заводские настройки: [ON]
[HD SDI REMOTE] | Задает настройки использования функции управления записью с внешнего устройства (такого как устройство для записи), подключенного к разъему <SDI OUT/IN (OP)> на выходе HD SDI. [ON]: управление записью с внешнего устройства. [OFF]: управление записью с внешнего устройства не выполняется. Заводские настройки: [OFF]
[DOWNCON SETTING] | [DETAIL] | Установка значения [ON]/[OFF] для функции детального отображения для выходного сигнала понижающего преобразователя. [ON], [OFF] Выходной сигнал понижающего преобразователя удерживает набор компонентов детализации во время обработки сигнала HD. Данная настройка позволяет исключить компоненты детализации выхода понижающего преобразователя для этого сигнала. Заводские настройки: [ON]
| [H.DTL LEVEL] | Установка уровня горизонтальной корректировки детализации для выходного сигнала понижающего преобразователя. [0]…[31] Заводские настройки: [8]
| [V.DTL LEVEL] | Установка уровня вертикальной корректировки детализации для выходного сигнала понижающего преобразователя. [0]…[31] Заводские настройки: [4]
| [DTL CORING] | Установка уровня удаления шума детализации. [0]…[15] Заводские настройки: [1]
| [H.DTL FREQ] | Выбор частоты горизонтальной детализации. [2.5MHz], [3MHz], [3.5MHz], [4MHz], [4.5MHz] Заводские настройки: [3.5MHz]
[MON/HDMI ZEBRA] | Настройка наложения зебры на выходные видеосигналы из разъемов вывода на монитор (<HDMI>, <MON OUT>). [ON]: наложение выполняется. [OFF]: наложение не выполняется. Заводские настройки: [OFF]
[TC IN/OUT SEL] | Настройка использования разъема <TC IN/OUT> для ввода или вывода. [TC OUT]: используется для вывода. [TC IN]: используется для ввода. Заводские настройки: [TC OUT]
[TC OUT] | Установка типа вывода временного кода из разъема <TC IN/OUT>. [TCG]: всегда выводится значение генератора временного кода видеокамеры. [TCG/TCR]: вывод значения генератора временного кода выходного изображения видеокамеры и значения временного кода воспроизводимого видео для вывода воспроизведения видео. Заводские настройки: [TCG]
[TC OUTPUT REF] | Установка задержки вывода временного кода с разъема <TC IN/OUT>. [RECORDING]: вывод записываемого временного кода без задержки. та функция применяется при выполнении одновременной записи с двух камер с использованием временного кода данной камеры в качестве главной. [MON OUT]: подстройка к выходным изображениям. Заводские настройки: [MON OUT]

В начало страницы