- Начало
- Подготовка
- Соединение <DC OUT> разъема с внешним переключателем управления запуском/остановкой записи

# Соединение <DC OUT> разъема с внешним переключателем управления запуском/остановкой записи

Через разъем <DC OUT> видеокамеры может выводиться ток силой 1,5 A.

Подключение внешнего переключателя к этому разъему позволяет управлять запуском/остановкой записи.

Светодиодный индикатор, подключенный к этому разъему, также может быть использован в качестве индикатора записи. Это может быть полезным для съемки видео видеокамерой, зафиксированной на кране.

(Пример подключения)

Разъем кабеля

HR10A-7R-4SC (73)

Hirose Electric Co.

Светодиод

Сопротивление

Запись

запуск/остановка

Разъем <DC OUT>

1. GND

2. TALLY OUT

   Откройте выходной разъем сбоку видеокамеры

   Индикатор записи горит: низкое сопротивление

   Индикатор записи не горит: высокое сопротивление

3. Переключатель запуска/остановки записи

   Подключается параллельно к кнопке <REC> на видеокамере и к кнопке <VTR> на объективе.

4. +12 V

ПРИМЕЧАНИЕ

- Убедитесь в соблюдении полярности перед подключением внешнего устройства. В противном случае, это может привести к неисправности.

В начало страницы