- Начало
- Съемка
- Настройка качества изображения
- Функция контроля черного

# Функция контроля черного

Данная функция позволяет задать уровень черного в качестве опорного уровня для яркости.

#### Общие настройки

[MASTER PED]: позволяет задать опорный уровень черного. RGB также изменяется при изменении этой настройки. − делает черный более темным, а + — менее темным.

#### Расширенные настройки

Задайте настройки в главном меню → [SCENE FILE] → [RGB BLACK CONTROL SETTING].

[R PED]: позволяет задать уровень гашения сигнала Rch.

[G PED]: позволяет задать уровень гашения сигнала Gch.

[B PED]: позволяет задать уровень гашения сигнала Bch.

[PEDESTAL OFFSET]: позволяет задать сохранение значений, заданных для каждого элемента [R PED], [G PED] и [B PED], или сбросить их при выполнении автоматической регулировки баланса черного.

В начало страницы