- Начало
- Подключение к внешним устройствам
- Подключение пульта расширенного управления (AG-EC4G)

# Подключение пульта расширенного управления (AG-EC4G)

- Некоторыми функциями можно управлять на расстоянии, подключив пульт расширенного управления AG-EC4G (приобретается дополнительно) к видеокамере.

- При подключении пульта AG-EC4G и после включения питания видеокамеры и пульта AG-EC4G (установка переключателей <POWER> в положение <ON>) видеокамера автоматически переходит в режим дистанционного управления.

- Извлеките AG-EC4G или проверьте, чтобы переключатель AG-EC4G <POWER> был установлен в положение <OFF>, чтобы выйти из режима дистанционного управления.

- Вы не можете перейти в режим дистанционного управления AG-EC4G, если активировано дистанционное управление при IP-подключении. Дистанционное управление при IP-подключении активировано, если [IP REMOTE] горит или мигает на экране [STATUS] проверки режима при переключении переключателя <DISP/MODE CHK> в положение <CHK>. Выберите в главном меню видеокамеры → [NETWORK SETUP] → [NETWORK FUNC] → [IP REMOTE] значение [DISABLE].

Разъем <REMOTE>

AG-EC4G

Переключение функций в режиме дистанционного управления
Операции записи и воспроизведения в режиме дистанционного управления
Пульт дистанционного управления, подключенный к видеокамере

ПРИМЕЧАНИЕ

- Состояние, отрегулированное с помощью AG-EC4G, всегда записывается на видеокамеру. Настройки переключателя <DATA SAVE> для AG-EC4G на данный момент отключены.

- При подключении или отключении специального кабеля обязательно установите переключатель <POWER> на видеокамере и AG-EC4G в положение <OFF>.

- Используйте кабель или дополнительный кабель, предназначенный для AG-EC4G. В противном случае, это может привести к неисправности.

- Дополнительную информацию о токе на разъеме <REMOTE> см. в разделе «Описание сигналов соединения».

- Дополнительные сведения см. в инструкции по эксплуатации к AG-EC4G.

В начало страницы